**启东市汇金花园监控改造项目**

**采购询价文件**

**启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处**

**2024 年 5 月 23 日**

目录

第一部分 询价采购公告

第二部分 响应须知

第三部分 项目需求

第四部分 响应文件组成

第五部分 拟签订合同格式

第一部分 询价采购公告

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处受南通市晶寅物业管理有限公司委托就启东市汇金花园监控改造项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况：

[启东市汇金花园监控改造项目]的潜在响应供应商应在人民政府网站获取采购文件，并于2024年5月31日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市汇金花园监控改造项目

项目类型：货物

预算金额：122509元。

最高限价：122509元，报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

**二、响应供应商的资格要求：**

1.投标单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.投标人具有行政管理部门颁发的有效营业执照；

3.本项目不接受联合体投标。

**三、获取采购文件**

时间：2024年5月23日至2024年5月31日

获取的地点、方式：供应商登录启东市人民政府网站进行下载操作。

**四、响应文件提交**

投标截止时间：2024年5月31日9：30（北京时间）

开标时间：2024年5月31日9：30（北京时间）

投标文件提交地点和开标地点：启东市江海中路544号鑫磊大厦6楼，江苏本源工程项目管理有限公司，联系人：杨劲松，联系电话：0513-83351266。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：现场开标模式。

3.项目样品：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称: 启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

联系人∶曹静瑜

联系方式:15370917622

2.采购代理机构信息

名称：江苏本源工程项目管理有限公司

联系人：杨劲松

地址：启东市江海中路544号鑫磊大厦6楼

联系电话：0513-83351266

 启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处

 2024年5月23日

第二部分 响应须知

**一、总则**

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购。

7.报价要求

7.1本项目为固定单价合同。供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。本次报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费（含辅材）、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货数量，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

**二、采购文件**

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在启东市人民政府网站公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

**三、响应文件的编制**

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应文件的密封、签署、提交

3.1响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2响应文件统一采用现场递交。

3.3响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4响应供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称。

3.5所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.6如果响应供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4.响应文件的盖章要求

4.1响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由响应供应商加盖印章。

4.3响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。响应供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

6.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

**四、响应文件的递交**

1.响应文件的递交

1.1响应供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照采购文件要求密封的响应文件。

1.2响应文件的内容不清楚或不清晰的，造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应截止日期

2.1 响应供应商提交的响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

**五、询价采购程序**

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人组织，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商采购单位将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

**4.无效响应及废标情形**

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求进行制作或密封的；

（2）响应文件未按采购文件的要求签字或盖章的。

（3）响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的。

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（5）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（6）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（8）未通过资格性、符合性审查的；

（9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

**六、成交原则**

1.确定成交单位

1.1符合采购需求且报价最低者成交。

1.2若最低报价有相同时，则通过抽签方式确定中标候选人。

1.3当第一中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

1.4成交结果公告

成交结果公告将在“启东市人民政府网站”发布，公告期限为1个工作日。

1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件7）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。为方便供应商提起质疑，供应商向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

1. 成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**七、授予合同**

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

**八、其他说明**

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

第三部分 项目需求

**响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。**

**响应供应商不能简单按采购文件项目需求中的技术、商务要求作出投标响应，必须前往现场进行踏勘，并根据现场实际条件作实事求是的响应，现场影响项目成本的各项风险因素包含在合同综合单价中，中标后不得提出额外要求。**

**另：本项目为物业专项维修资金项目，成交后按规定需分摊至小区各住户专项账户，后由专项账户支出；现有个别住户专项账户不足或余额为零，故该部分不足费用由中标人自行向住户收取（采购人提供名单及金额），估算金额为贰仟玖佰元，投标人报价时须考虑收取困难等风险因素，实际结算时按中标价减去应由住户（专项账户不足的）承担部分。**

**一、**采购需求：启东市汇金花园监控改造项目，详见采购清单。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌要求 | 数量 |
| 1 |  400万像素摄像头枪机（POE）+支架 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main Profile主码流支持Smart264编码：码率控制：定码率，变码率主码流支持Smart265编码，支持SVC，支持主码流设置1个固定区域ROI报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1/3 s~1/100,000 s，支持慢快门，P制，日夜切换模式：ICR红外滤片式宽动态：120 dB补光灯类型：红外灯。补光距离：最远可达30 m。红外波长范围：850 nm支持防补光过曝★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★最低照度彩色0.005lx。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★内置麦克风。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）外壳防护能力应符合IP67要求。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章） | 海康、大华、英飞拓 | 32套 |
| 2 |  16路8盘位硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0【产品性能】输入带宽：160Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持12×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出★同步回放：16具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章） | 海康、大华、英飞拓 | 2只 |
| 3 | 6TB监控硬盘 | 6TB 监控硬盘 | WD、希捷、三星 | 16片 |
| 4 | RVV2\*1.0 电源线 | RVV2\*1.0 聚氯乙烯绝缘无氧铜线缆 | 宇讯、一舟、天诚 | 2000米 |
| 5 | 国产优质光纤 12芯 | 结构：12芯室外单模铠装光纤。纤芯采用9/125µm光纤。将9/125µm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水合物。松套管外用一层双面塑钢带（PSP）纵包。铝带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水。两侧放置两根平行钢丝。外被采用高性能聚乙烯挤制而成缆。技术参数符合标准ANSI/CEA S87-640关于复合流和流体渗透的要求。传输性能：1310nm情况下衰减为小于0.5Db/km；1550nm情况下衰减小于0.4dB/km.满足10G以太网传输。最小弯曲半径：固定敷设：6D；移动安装：15D （D：电缆外径）产品特性耐水，防紫外线，耐潮性，一定的耐寒性能承受中型的机械应力 | 烽火、一舟、灼辰 | 2000米 |
| 6 | 网线 | 超五类网线，无氧铜 | 罗格朗、康普、大唐普天 | 15箱 |
| 7 | 光纤收发器千兆 | 千兆单模单纤收发器，传输距离3KM | 锐捷、TP-link、烽火 | 8对 |
| 8 |  5口千兆 POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 | 华为、H3C、锐捷 | 8只 |
| 9 | 16口千兆POE 交换机 | 16个千兆电口+2个千兆上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，非网管型交换机，支持APP/云拓扑，机架式。 | 华为、H3C、锐捷 | 1只 |
| 10 | 23”高清显示器 | 分辨率1920\*1080,60HZ,72%NTSC | 联想、惠普、戴尔 | 2只 |
| 11 | 国产优质不锈钢立杆（含地基础） | 杆高3.5米（净高），杆直径75毫米，混凝土底座：30cm\*30cm\*30cm | 国产优质 | 8根 |
| 12 | 国产优质不锈钢防水箱 | 30cm\*40cm\*15cm | 国产优质 | 8只 |
| 13 | 光纤尾纤(SC-SC) | SC-SC 3米单模单芯跳线 | 康普、一舟、博翱 | 64根 |
| 14 | 光纤熔接盒4口 | 4口终端盒，SC接口 | 康普、一舟，博翱 | 8只 |
| 15 | 光纤熔接盒16口  | 24口终端盒，SC接口，可上机架 | 康普、一舟，博翱 | 1只 |
| 16 | 开挖，修复路面费 | 恢复至原状 |  | 60米 |

**二、项目实施时间和地点：**

1.供货与安装周期：合同签订后，接采购单位的书面通知后30日内完成供货及安装，否则按违约处理。

2.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点。

**三、质量要求：**

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能参数的要求，达到国家或行业规定的标准。项目整体需通过市住建局物业科验收。验收时须提供产品的合格证书及使用说明书等。

2、硬盘录像保存时间3个月以上。

3、晚上通过屏幕也能清晰看清汽车车牌号。

4、明线布置的地方，须穿管骑马卡固定，整齐美观。

**四、质保、售后服务要求:**

本项目所有货物必须提供叁年全免费质保（配件+人工）并负责维修（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并安装好。

**五、报价注意事项：**

供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。本次报价采用全费用综合单价方式，综合单价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费（含辅材）、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务及相关风险因素等所有费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货数量，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

本项目招标代理费用及专家评审费用（1200元）由中标单位承担，在领取中标通知书时支付。

**六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。**

符合采购需求且总价最低者成交，如最低总报价相同时，则采用抽签方式确定中标单位。

**七、合同签订：**

中标人须在定标后三十日内与招标人签订合同。

**八、付款方式：**合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装调试完毕，并经业主组织验收合格及待市财政专项资金到账后一周内付至合同价的90%，余款在质保期（验收合格之日算起）满后一次性付清。

**九、保证金：**

1、投标保证金:根据省财政厅要求，免收投标保证金。

2、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10%(银行汇票或转账），履约保证金在供应商供货、安装完毕并经采购单位和住建局物业科验收合格后一个月内由采购单位返还（不计利息）。

# 第四部分 响应文件组成

**响应文件必须按照以下格式及要求进行制作、签署、密封和提交。（以下内容必须全部提供，并全部加盖报价单位公章。响应文件格式中要求签字的不可打印填写，否则视为无效响应。）**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书、授权委托人（即代理人）身份证复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.有效的营业执照复印件；

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件4）；

6.投标产品技术响应表（格式见附件5）；

7.质保承诺书（格式见附件6）；

8.报价明细表（格式见附件7）；

9.本项目采购文件要求响应供应商提供的和响应供应商认为与本项目有关的并可以提供的其他材料。

**注：响应文件1份正本2份副本，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称，否则视为无效报价。**

第五部分 拟签订合同格式

**供货方:** **（下称供方）**

**采购方: （下称需方）**

根据采购相关规定，通过询价采购方式，经过评委的严格审核评定，确定供方为本次中标供方，现就本次**启东市汇龙镇汇金花园监控改造采购项目**供货安装事宜订立如下合同：

**一、货物供应明细**：

供货一览表（详见附件），合同总价： （¥： 元）。

合同综合单价主要包括（但不限于）：包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费（含辅材）、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务及相关风险因素等所有费用。货物的综合单价不作任何调整，各类风险和政策性调整等风险已包括在综合单价中，最终结算时除项目数量增减引起的价款调整外一律不予调整（由市住建局物业科审核）。

本项目为物业专项维修资金项目，成交后按规定需分摊至小区各住户专项账户，后由专项账户支出；现有个别住户专项账户不足或余额为零，故该部分不足费用由中标人自行向住户收取（采购人提供名单及金额），估算金额为贰仟玖佰元，投标人报价时须考虑收取困难等风险因素，实际结算时按中标价减去应由住户（专项账户不足的）承担部分。

**二、质量及质保要求：**

1. 质量要求：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能参数的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品，必须通过认证。项目整体需通过市住建局物业科验收。

（2）硬盘录像保存时间3个月以上。

（3）晚上通过屏幕能清晰看清汽车车牌号。

（4）明线布置的地方，须穿管骑马卡固定，整齐美观。

2. 质保、售后服务要求：

（1）质保期限：本项目所有货物必须提供叁年全免费质保（配件+人工）并负责维修（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

（2）售后服务：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

（3）在免费质保期内，供方在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并安装好。

**三、交货期及交货安装地点：**

1.交货时间：接采购单位的书面通知后30日内完成供货及安装调试，否则按违约处理。

2.交货地点：应按照招标人的要求，在指定位置交货、安装牢固，确保正常使用。

**四、验收方法：**

安装、调试完毕后，由采购方和市住建局物业科进行验收。验收时须提供产品的合格证书及使用说明书等。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购方将向成交供应商签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。验收合格的由市住建局物业科签发验收单。

**五、结算方式和期限：**

本项目供货、安装、调试完成后，经采购方和市住建局物业科验收合格及待市财政专项资金到账后一周内付至合同价的90%，余款在质保期（验收合格之日算起）满后，无质量问题后一个月内一次性付清（不计利息）。

**六、履约保证金**：供方在合同签订前交纳履约保证金，履约保证金金额为 元，交纳方式：银行汇票或转账，履约保证金在供方供货、安装完毕并经采购单位和住建局物业科验收合格后一个月内由采购单位返还（不计利息）。

**七、违约责任**：任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1．供方逾期交货的违约金，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚200元，如果延误工期超过 15 日历天，需方有权另行选定其他供方来完成剩余货物，并加收剩余货物价值20%的管理费。

2．供方交付货物时质量明显不符合规定的，应在需方规定的时间内再次供货，逾期供货或再次提交的货物质量仍不符合规定的，需方有权没收全部履约保证金，终止本合同，并要求供方赔偿需方由此造成的损失。

3.供方违反合同约定进行转包或违法分包的，需方有权单方解除合同，并要求供方承担合同签约价10%的违约金；

4.供方使用不合格材料的，一经查实，无论其是否已经过报验程序或材料使用部位是否重要，除无条件将所有同批次材料退场及返工所有已完成货物外，对供方处以合同价2%/次的违约金；需方有权要求供方对已使用不合格材料部分的货物予以拆除整改，由此产生的所有费用及工期延误由供方承担；

**八、解决合同争议的方式：**

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

**九、其它约定事项：**

1．供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2．供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

3．知识产权：供方应保证，一旦成交，需方在中华人民共和国使用其货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供方承担一切责任。

**十**、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式四份，每份共4页，供需双方各执二份。

供方（盖章）： 需方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

附件1

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期： 年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位职务 ，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章**

附件3

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处：

 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： ，特授权 代表我单位全权办理针对启东市汇金花园监控改造项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期：年月日

**附：被授权人身份证正反面复印件盖公章**

附件4：

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“启东市人民政府网站”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件5

**投标产品技术响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购要求 | 投标产品技术参数 | 投标产品品牌 |
| 1 |  400万像素摄像头枪机（POE）+支架 | 最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~8 MbpsH.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High ProfileH.265编码类型：Main Profile主码流支持Smart264编码：码率控制：定码率，变码率主码流支持Smart265编码，支持SVC，支持主码流设置1个固定区域ROI报警触发：移动侦测，异常Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户浏览器：使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口摄像机传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR快门：1/3 s~1/100,000 s，支持慢快门，P制，日夜切换模式：ICR红外滤片式宽动态：120 dB补光灯类型：红外灯。补光距离：最远可达30 m。红外波长范围：850 nm支持防补光过曝★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★最低照度彩色0.005lx。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★内置麦克风。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）外壳防护能力应符合IP67要求。（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章） |  |  |
| 2 |  16路8盘位硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源【硬件规格】存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0【产品性能】输入带宽：160Mbps输出带宽：160Mbps接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力：最大支持12×1080P显示能力：最大支持4K+1080P异源输出★同步回放：16具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★可同时正放或倒放4路H.265/H.264编码、2560×1440格式的视频图像，或者3路H.264编码、4096×2160格式的视频图像（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章）★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防（投标时需提供公安部检验报告证明，并加盖原厂公章） |  |  |
| 3 | 6TB监控硬盘 | 6TB 监控硬盘 |  |  |
| 4 | RVV2\*1.0 电源线 | RVV2\*1.0 聚氯乙烯绝缘无氧铜线缆 |  |  |
| 5 | 国产优质光纤 12芯 | 结构：12芯室外单模铠装光纤。纤芯采用9/125µm光纤。将9/125µm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水合物。松套管外用一层双面塑钢带（PSP）纵包。铝带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水。两侧放置两根平行钢丝。外被采用高性能聚乙烯挤制而成缆。技术参数符合标准ANSI/CEA S87-640关于复合流和流体渗透的要求。传输性能：1310nm情况下衰减为小于0.5Db/km；1550nm情况下衰减小于0.4dB/km.满足10G以太网传输。最小弯曲半径：固定敷设：6D；移动安装：15D （D：电缆外径）产品特性耐水，防紫外线，耐潮性，一定的耐寒性能承受中型的机械应力 |  |  |
| 6 | 网线 | 超五类网线，无氧铜 |  |  |
| 7 | 光纤收发器千兆 | 千兆单模单纤收发器，传输距离3KM |  |  |
| 8 |  5口千兆 POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），1个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理。 |  |  |
| 9 | 16口千兆POE 交换机 | 16个千兆电口+2个千兆上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率26.8Mpps，非网管型交换机，支持APP/云拓扑，机架式。 |  |  |
| 10 | 23”高清显示器 | 分辨率1920\*1080,60HZ,72%NTSC |  |  |
| 11 | 国产优质不锈钢立杆（含地基础） | 杆高3.5米（净高），杆直径75毫米，混凝土底座：30cm\*30cm\*cm |  |  |
| 12 | 国产优质不锈钢防水箱 | 30cm\*40cm\*15cm |  |  |
| 13 | 光纤尾纤(SC-SC) | SC-SC 3米单模单芯跳线 |  |  |
| 14 | 光纤熔接盒4口 | 4口终端盒，SC接口 |  |  |
| 15 | 光纤熔接盒16口  | 24口终端盒，SC接口，可上机架 |  |  |
| 16 | 开挖，修复路面费 | 恢复至原状 |  |  |

**注：采购要求中需要提交的证明材料按要求附在本表之后，不提供或材料中的参数指标不符合采购要求的，视为未实质性响应采购要求，作无效投标处理。**

投 标 人(盖章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

 投标日期： 年 月 日

附件6

**质 保 承 诺 书**

启东市人民政府汇龙镇北城区街道办事处：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市汇金花园监控改造项目的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方保证提供的货物的完全符合本询价文件的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2.我方提供的所有货物免费质保期为　叁 年（配件+人工) 并负责维修（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　职务：

供应商代表移动电话：

供应商（盖公章）：

 年 月 日

附件6

**报价明细表**

项目名称：启东市汇金花园监控改造项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 400万像素摄像头枪机（POE）+支架 |  | 32套 |  |  |
| 2 | 16路8盘位硬盘录像机 |  | 2只 |  |  |
| 3 | 6TB监控硬盘 |  | 16片 |  |  |
| 4 | RVV2\*1.0 电源线 |  | 2000米 |  |  |
| 5 | 国产优质光纤 12芯 |  | 2000米 |  |  |
| 6 | 超五类线 （无氧铜，0.45）网线 |  | 15箱 |  |  |
| 7 | 光纤收发器千兆 |  | 8对 |  |  |
| 8 | 5口千兆 POE交换机 |  | 8只 |  |  |
| 9 | 16口千兆POE交换机 |  | 1只 |  |  |
| 10 | 23”高清显示器 |  | 2只 |  |  |
| 11 | 国产优质不锈钢立杆（含地基础） |  | 8根 |  |  |
| 12 | 国产优质不锈钢防水箱 |  | 8只 |  |  |
| 13 | 光纤尾纤(SC-SC) |  | 64根 |  |  |
| 14 | 光纤熔接盒4口 |  | 8只 |  |  |
| 15 | 光纤熔接盒16口  |  | 1只 |  |  |
| 16 | 开挖，修复路面费 |  | 60米 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （¥： ） |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件7

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。