**启东市北新镇应急物资仓库采购储备物资项目**

**市场询价表**

**报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **报价****品牌** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 帐篷 | 1）12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个，顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定；2）整体尺寸3700MM×3200MM，顶高2670MM，侧墙高1750MM；3）篷体：采用天蓝色涤纶涂层牛津布，333dtex×333dtex PVC涂层；阻燃性能符合GB/T5455-2014标准；静水压符合FZ/T01004-2008标准；撕破强力符合GB/T3917.3-2009；断力强力符合GB/T3923.1-2013标准；4）通用杆、山墙地杆、立杆：采用焊接钢管规格为25mm×1.0mm；端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管，规格为28mm×1.0mm  | 顶 | 2 |  |  |  |
| 大帐篷 | 1）60 m2单帐篷为长方形双坡面直立墙样式，由篷体、吊顶、地布、框架及附件五部分组成。篷体由篷顶、两山墙、两侧墙组成，为整体式结构。两山墙均有两个窗口和一个三角窗，窗口和三角窗为纱网窗，外面有布窗帘。两侧墙均有一个门、四个窗口、两个电缆孔，门的里面有纱网门，外面有布门帘；四个窗户为纱网窗，外面有布窗帘。山墙与侧墙的结合为侧墙压山墙延长边结构，用拉链和锦丝搭扣带连接；篷体与框架的结合用捆扎带和活动三节环束紧带固定；60 m2单帐篷通过拉绳连接三角桩，以及钩桩固定地框与地面固定。2）篷体长度 11.3m，极限偏差为+30。篷体宽度 5.6m，极限偏差为+30 侧墙高度 2m， 极限偏差为+20。脊顶 高 3.37m，极限偏差为+20。单篷体、垫布、包装袋、配件袋等为天蓝色单面涂覆 PVC 涂层布，规格是 666dtex\*666dtex。焊接钢管：通用杆、地杆、立杆为Φ38\*1.2mm,三通、四通等为：Φ44\*2.0mm，篷体面料颜色为天蓝 PANTONG 19－ 4049。框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行镀锌处理，表面饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷蓬体印有“应急救灾”字样。白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性 能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 | 顶 | 1 |  |  |  |
| 折叠桌椅 | 每套一张桌子120\*60cm（高低可升降55 60 70cm)和4把椅子28.5\*26\*40cm 面板：钢板；型材：铝合金；凳子型材：铁管；凳子面料：600D PVC。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 床垫 | 1）尺寸：198\*100\*4.5cm2）款式工艺：四周立体直角包边。3）面料：为全棉印花布，40支，密度75\*75，面、里色差不低于3－4级，缝纫线的颜色与面料相匹配。4）底部和四周包边为整幅防水600D牛津布，克重≥300g/m²。5）填充物为高弹力硬质棉，填充物克重≥1000g/m²。6）产品采用随机抽样的方法进行验收检验，检验标准按GB18401-2010 B类、GB/T 22796-2021 内在质量要求合格品执行。 | 张 | 5 |  |  |  |
| 全棉夏被 | 1）规格（cm）：200\*230；2）面料：100%棉；克重：100±5g/m²；3）填充物：100%棉4）甲醛（mg/kg）：≦75；PH值：4.0～8.5；可分解芳香胺 ：禁用，耐汗色牢度：≥3 | 条 | 10 |  |  |  |
| 强光手电筒 | 支持充电宝充电，亮光调节强光弱光防护等级IP67 | 支 | 40 |  |  |  |
| 场地照明灯 | 80\*32cm，光源800w，防护等级IP66，户外防水大射灯 | 个 | 2 |  |  |  |
| 应急发电机 | 1）发动机型式：汽油、四冲程、风冷、单缸；2）缸径×行程：≥90mm×66mm；3）发动机功率：≥8.2KW/3600；4）启动方式：手启动；5）点火方式：无触点晶体管点火；6）机油容量：≥1.1L；7）噪音等级：≤74dB（A）；8）电机类型：无刷免维护电机9）机组额定功率：单相5.0kW；10）机组最大功率：单相6.0kW；11）额定电压：230V；12）频率：50Hz；13）油箱容量：≥25L；14）电流≥21.7A15）频率浮动：≤4.2%16）多功能数显电压表，可显示电压、频率、累计工作时间、单次工作时间；17）电压变化≤0.35%18）防护等级符合GB/T2820.8:IP23M19）结构：带8寸移动脚轮、手推杆，钢架钢结构直径≥32mm，结构牢固，抗震，抗摔，适应野外操作。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 折叠床 | 方管+格纹布 198\*100\*45，承重200KG。符合《中华人民共和国民政部行业标准》（MZ/T015.1-2010）标准要求。 | 张 | 20 |  |  |  |
| 铁锨 | 尖锨大号 | 把 | 50 |  |  |  |
| **总价（人民币大写）：**  | **小写： 元** |  |