**启东市北新镇邦道村村域治理现代化指挥中心改造项目**

**分散采购询价公告**

启东市北新镇邦道村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市北新镇邦道村村域治理现代化指挥中心改造项目进行询价采购（本项目不接受联合体参与询价）。

**一、采购货物清单。**

## **《采购需求一览表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **建议品牌** |
| **A、LED显示系统** | | | | | |
| **1.1 主屏体部分（显示屏净尺寸：3.84m\*2.24m=8.6016m²，屏体分辨率：2064\*1204）** | | | | | |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.★LED显示屏灯珠选用科锐、日亚或ODM表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1515黑灯，**投标时提供原厂封装证明文件。** 2.★LED显示屏采用≤1.86mm点间距，像素点密度≥288906点/m²，模组尺寸宽320mm\*高160mm，模组分辨率172\*86点，模组重量≤0.36kg/张，白平衡亮度200～600CD/m²，峰值功耗：≤500W/m²，平均功耗：≤168W/m²；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 3.★LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%，对比度≥10000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥175°，平整度≤0.1mm，刷新率≥3840Hz，色温1000K-20000K连续可调，亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx，Cy之内，波长误差在±2nm之内，屏前1米噪音值＜2dB；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 4.★LED显示屏采用磁吸前维护，可正面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次带电热插拔测试后都能正常工作，使用寿命≥100000h，平均无故障时间≥20000h，平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟，；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 5.★LED显示屏为保证使用的安全性隐患，采用GB/T 5169.16-2017标准，PCB板、线材、电源、连接件阻燃等级达到V-0等级；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 6.★LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4 四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥150，具备防潮/防尘/防静电/抗氧化/防霉等级≤1级；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 7.★LED显示屏具备旋转式灯板设计，弱化跨板耦合效应，保证更优质的显示效果；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 8.★LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告及软件著作权证明。** 9.★LED显示屏具备VICO指数测试值在0≤VICO＜1间，属于1级基本无疲劳感舒适度，产品视觉健康舒适度A＋级；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 10.★LED显示屏符合IEC60990:1999 安全检验标准，安全电路内导体和地之间的电压不应超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 11.★LED显示屏具备测试12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及4小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 12.★LED显示屏符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** 13.★LED显示屏实验按GB 4943.1-2011《信息技术设备安全第1部分：通用要求》相关跌落试验规范要求，不得出现会影响安全装置正常工作的迹象；**投标时提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告。** | 8.6016 | m² | itc、BHX北航星、三思 |
| 2 | 发送盒 | 1.★**投标时提供国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查)**支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 2、双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 3、支持低亮高灰。 4、支持同时控制不同规格的多个显示屏。 技术参数： 1.工作电压：DC 3.8V-12V宽电压 2.功耗：6W | 4 | 个 | itc、BHX北航星、三思 |
| 3 | 显示屏控制设备嵌入式软件 | 技术参数： 1.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放； 2.支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示；支持多页面多分区节目编辑； 3.LED显示屏控制设备嵌入式软件是一款用于LED显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 4.支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放； 5.支持对LED大屏幕的手工校正，同时兼容其它专业校正设备采集的校正数据； | 4 | 项 |
| **1.2 控制设备以及配套设备** | | | | | |
| 1 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 2 | 台 | 联想、戴尔、惠普 |
| 2 | 机柜 | 18U加厚机柜，600\*600\*988mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 个 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 2.HDMI×1：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容 HDMI1.3 及以下版本， EDID 版本 1.3 3.VGA×2：最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz ，向下兼容 4.CVBS×2：NTSC/PAL 自适应，支持3D梳状滤波器 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI 1.3/1.4、IP、CVBS等多种信号  6.DVI-D×5：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本；其中4路为变成输出，另1路为预览输出 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网 | 1 | 个 | itc、BHX北航星、三思 |
| 4 | 视频处理设备嵌入式软件 | 技术参数： 1.视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2.具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3.支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4.支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5.支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 1 | 项 |
| 5 | 配电柜 | 1.额定功率：10KW，输出路数：≥3路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 个 | itc、BHX北航星、三思 |
| **1.3 技术服务费** | | | | | |
| 1 | 技术服务费 | 1、规格：钢框架结构  2、特征描述：面积<10m²  3、单位：平方米  4、类型：室内  注：不含箱体 | 1 | 项 | itc、BHX北航星、三思 |
| 2 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 8.6016 |  | itc、BHX北航星、三思 |
| **B、扩声系统** | | | | | |
| 1 | MY系列专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：70Hz~20KHz； 3、额定功率：120W； 4、峰值功率：480W； 5、灵敏度：95dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB； 7、覆盖角度：(H)120°(V)60°； 8、高音：3"锥形高音单元×2； 9、低音：6.5"低音×1； | 4 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 专业功放 | ★1、**投标时提供国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）**，输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：32dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。**厂家提供功能确认书，投标时提供复印件。** | 2 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 3 | 调音台 | **★1.投标时提供中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书**；专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻像电源。 ★3、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。**（投标时提供接口截图佐证）** 4、具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置MP3播放器，支持1路USB接口，外接U盘播放音乐。 ★6、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐**（投标时提供功能截图佐证）**。 7、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 8、提供1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 9.支持7段图示均衡推子调节。 | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 4 | 音频处理器VN.M01140I8Y | ★1.**投标时中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书**；输入每通道≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。  2.输出每通道≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 4.具有导航旋钮和液晶显示屏。 5.支持通道联控功能。 6.具有USB B型接口，用于连接电脑通信。 7.具有局域网控制接口，支持TCP/UDP协议，IP地址默认为DHCP自动获取。 8.具有RS485协议接口，提供1进1出双接口VN.M01140I8Y，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 5 | 抑制器 | 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。出具满足该参数的第三方权威机构检测报告。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320\*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料。 | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 6 | 无线话筒（手持） | 1、频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率 2、调制方式：宽带FM 3、频道数目：500个 4、频道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005%以内 6、动态范围：100dB 7、最大频偏：±45KHz 8、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9、综合信噪比：105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 接收机指标 1、接收机方式：二次变频超外差 2、中频频率：110MHz，10.7MHz 3、无线接口：BNC/50Ω 4、灵敏度：12dB μV（80dBS/N) 5、灵敏度调节范围：12-32dB μV 6、离散抑制：≥75dB 7、最大输出电平：+10dBV 8、电方式：DC12V-1A输入 发射机指标 1、音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4、离散抑制：-60dB 5、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 ★6.投标产品无线话筒（由于无线电频谱资源属于国家所有，无线话筒含有无线传声器），要求需经由无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》。**投标时提供报告复印件。** | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 7 | 无线话筒（鹅颈） | 1、频率范围 ：640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz  2、频道数目：500个 3、频道间隔：50MHZ 4、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 5、信噪比：>105dB 6、灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical 7、总谐波失真：≤0.5% 8、最大输出强度：+1dBV 9、有效使用距离：空旷50米 麦克风指标 1、天线程式：内置螺旋天线 2、输出功率：高功率30mW；低功率3mW 3、供电方式：3节AA 5号电池或3节镍氢充电电池或直接使用接收机开关电源插入会议底座上的充电口替代电池 接收器指标 1、功能显示方式：LCD V/A 显示屏 2、天线接口：BNC/50欧姆 3、音频输出水平：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω \负载-2dBV（±40KHz频偏在1K信号时，负载） 4、平衡输出：1脚地线（输出线屏壁层），2脚音频，3脚音频 | 1 | 个 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 项 | itc、特控、BHX北航星 |
| 9 | 支架 | 1、固定面板固定孔尺寸（长\*宽）：34mm\*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 4 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 10 | 桌插 | 1.插座采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工,插座面板框架为整体铝合金整体CNC一次成型，使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 2.设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，还可订做各种颜色。 3.信息模块接口采用国内品牌模块，信号强，质量好。 4.信息接口选用高档配置，表面滑线细腻，与办公台连接紧密。 5.主要用于大班台，会议桌办公家具。 6.具有1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。 技术参数 1.电源供电：AC 220V 50-60/Hz 2.弹起方式：气撑杆 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度 4.整重量：2.0Kg 5.产品外型尺寸：175×130×145mmm 6.箱体尺寸：166×122×140mm | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| **C、辅助材料** | | | | | |
| 1 | 机柜 |  | 1 | 个 | 国产优质 |
| 2 | MY系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 3 | MY系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 4 | 音箱线 | 2-金银线(300\*0.1) | 100 | 米 |  |
| 5 | 电源线(强电) | RVV3\*1.5MM | 按需 |  |  |
| 6 | 镀锌管 | 20 | 按需 |  |  |
| 7 | 镀锌管 | 32 | 按需 |  |  |
| 8 | 桥架 | 250\*150 | 按需 |  |  |
| 9 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 按需 |  |  |
| **D、ups** | | | | | |
| 1 | UPS | 1、 UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率6kVA2 2、★高输入指标，电网利用率高，污染小。要求其： 输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.97， 30%非线性负载：≥0.94； 输入电流谐波：100%非线性负载：＜5%， 50%非线性负载：＜8%， 30%非线性负载：＜11%； 3、输入频率应支持50Hz/60Hz，无需另外选型或增加成本。 4、输出电压范围：L-N： 220Vac ≤1％；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz±0.2％ 5、★具备更强的带载能力：输出有功功率应 ≥额定容量×0.8 kW/kVA即输出PF≥0.8，输出端可带更多负载； 6、过载能力强，适应不同负载类型； 1-3K：105%~110%:10min后旁路；110%-130%:1min后旁路；>130%:3s后旁路； 6K-10K：100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路； **投标时提供产品证明。** 7、输出波形失真度：100%阻性负载≤2% 100%非线性负载≤5%，提供泰尔检测报告证明。 8、★整机UPS效率： 100%阻性负载：≥94% 50%阻性负载：≥92% 30%阻性负载：≥90% **投标时提供泰尔检验报告证明。** 9、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路报警功能。 10、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。 | 1 | 个 | 科华、山特、台达 |
| 2 | 电源 |  | 16 | 个 | 科华、山特、台达 |
| 3 | 电池柜 |  | 1 | 个 | 科华、山特、台达 |
| **E、网络** | | | | | |
| 1 | 操作台 | 定制5联 | 1 | 个 |  |
| 2 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 1 | 个 |  |
| 3 | 路由器 | 千兆路由器1.无线速率：2.4GHz（2×2）：574Mbps 5GHz（2×2）：1201Mbps 2.工作频段：802.11ax/n/g/b:2.4GHz-2.4835GHz 802.11ax/ac/n/a：5.15-5.35GHZ， 天线：4根独立可调节5dBi高增益全向天线 3个10/100/1000Base-T以太网LAN口（AutoMDI/MDIX) 3.网口：1个10/100/1000Base-T以太网WAN口（AutoMDI/MDIX） 3个10/100/1000Base-T以太网LAN口（AutoMDI/MDIX) | 1 | 个 | 华为。H4C,锐捷 |
| 注：  （1）报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件1日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不列入本项目的推荐品牌。报价文件中报价品牌为非建议品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。  （2）上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。  （3）请报价供应商实地考察现场，综合考虑建设周期等各种因素后报价。  （4）不接受改配机，一经查实，取消中标资格，列入政府采购黑名单，同时对中标单位及负责人追究相关法律责任。  （5）成交供应商须根据单位指定地点、时间安装到位。  （6）所提供商品必须为原厂正品，提供产品合格证，必须能通过原厂服务电话或厂家服务站查询真伪。  （7）上述表中同一产品须同一品牌、型号，否则视为无效报价。  （8）投标时提供采购货物清单中标★项证明材料，否则视为未实质响应报价文件要求。  （9）中标供应商在中标公示后三日内须提供主要产品（包含①户内全彩LED屏、②发送盒、③视频处理器、④视频处理设备嵌入式软件、⑤MY系列专业音箱、⑥专业功放、⑦调音台、⑧音频处理器、⑨抑制器、⑩无线话筒（手持）、⑪无线话筒（鹅颈）、⑫电源管理器、⑬ups）原厂技术响应承诺函及针对本项目的原厂二年质保函原件并加盖原厂公章；未能按期提供上述材料的，取消其成交供应商资格。 | | | | | |

**二、本项目的最高限价为贰拾玖万贰仟捌佰壹拾叁元整（￥292813元），最终报价超过或等于最高限价的为无效报价。**

**三、供应商资格要求：**

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址: 启东市人民政府网)。

2、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价一次包定，报价中含①货物的出厂价：包括原材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、利润、增值税、设计费、装配过程中所用的元部件和材料费、制造和装配该货物所使用的元部件和原材料已交付的进口关税、销售税和其他税费。②货物的运杂费：货物运至最终目的地的运输费、装车费、卸车费（含业主因实际情况需多次供货，投标人应考虑这点，综合报价，费用不作调整）、有关部门的手续费、采购与保管费、包装费。③货物的安装、调试、使用培训、质保、售后服务等费用；④货物的试验、检验及技术服务费等费用。⑤货物的保险费。⑥风险费:原材料的涨价、政策性调整等风险。⑦如取得合同，对货物将支付的任何销售税和其他税费。请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。本项目所有费用一次性包定，不再追加。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市北新镇邦道村股份经济合作社

联系人：陆建中

联系电话：13861975920

采购代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

招标代理地址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人及电话：徐海燕 0513-83248588

4.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加均须提供本项材料）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式（按照附件四格式填写）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）：对货物需求一览表中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

（8）询价文件中采购货物清单中标★项所需提供的所有证明材料（加盖报价单位公章）；

（9）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件六格式填写）；

（10）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱和戒毒企业证明材料（按照附件七格式填写）（投标人根据真实情况按照评审标准中的要求进行填写；如投标人不符合条件的不用填写）。

**注：报价文件正本壹份，副本贰份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。**

5.提交报价文件截止时间、开标时间及地点

**根据启东市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部通告的相关规定及疫情防控要求，本项目为不见面开标，各投标人须在规定时间内将响应文件邮寄（只接收顺丰）至指定地点。请投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。**

**投标文件接收截止时间及接收地点：2022年11月21日09：00分前寄达（以送达签收时间为准），接收地点（招标代理机构）：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室（江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司），接收联系人：徐海燕，联系电话：15950833808。**

**投标截止时间：2022年11月21日09：00分 （北京时间）**

**开标时间：2022年11月21日09：00分（北京时间）**

**开标地点：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室**

6.报价保证金：根据省财政厅要求，本项目免收投标保证金。

**四、商务部分要求：**

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2.质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为二年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

3.交货期：自签订合同后，接采购单位的书面通知后30日历天内完成供货且安装调试完毕。如因中标人原因延期的，除扣除全部履约保证金外，每推迟一天加罚2000元。

4.交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，并确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％（转账或银行汇票或保函），并经验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在相关网站（江苏政府采购网）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同：成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**六、成交原则：**符合采购需求且总价最低者成交，如报价最低相同时，则抽签决定。

**七、付款方式：**凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件作为付款依据。设备到场安装调试完毕，经验收合格后付合同价的97%，余款在质保期（验收合格之日算起第二年）满后凭项目的质量保修到期证明书一次性付清。

**八、政府采购政策功能落实：**

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

**启东市北新镇邦道村股份经济合作社**

**二0二二年十一月十四日**

**附件一：**

**报 价 承 诺 书**

启东市吕四港镇垦北村村民委员会：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市吕四港镇垦北村现代农业基地项目农机设备采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二:**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市吕四港镇垦北村村民委员会：

（报价单位全称）系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： 特授权（姓 名）（职 务）代表我单位全权办理针对**启东市吕四港镇垦北村现代农业基地项目农机设备采购项目**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

**附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件**

**附件三：**

**质 保 承 诺 书**

启东市吕四港镇垦北村村民委员会：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市吕四港镇垦北村现代农业基地项目农机设备采购项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供 年（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，则按原厂承诺的执行）的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有材料质保时间为自验收合格之日起计。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予更换零部件或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，一般问题8小时内解决，最长不超过24小时解决问题。如我方在接到采购人通知后4小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件四：**

**报 价 表**

启东市吕四港镇垦北村现代农业基地项目农机设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 联合收割机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 轮式拖拉机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 植保无人飞机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 谷物烘干机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 5 | 液压翻转调幅犁 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计 | | 人民币大写： （¥： ） | | | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

报价人：

报价人联系电话：

日期：

**附件五：**

**报价货物采购要求响应表**

启东市吕四港镇垦北村现代农业基地项目农机设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数配置要求** | **投标品牌、型号** | **报价货物详细规格参数** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** | **说明** |
| 1 | 联合收割机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 轮式拖拉机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 植保无人飞机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 谷物烘干机 |  |  |  |  |  |
| 5 | 液压翻转调幅犁 |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

备注：1.本次招标不接受负偏离，如有正偏离的，在“说明”列予以说明，如填“负偏离”将作无效投标处理。

2.因本表较长，所以要求供应商在所有偏离表页上加盖公章予以确认。

**附件六：**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件七：**

**格式一**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属 于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

（备注：供应商如不提供上述声明函，价格将不做相应扣除）

**格式二 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的采购文件编号为\_\_\_\_\_\_的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写） 圆整（￥： ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标单位：（盖章）

日 期：

**格式三 监狱和戒毒企业证明材料**

**（格式自拟）**

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。