启东市北新镇应急物资仓库采购储备物资项目

市场询价公告

启东市北新镇应急物资仓库采购储备物资项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 帐篷 | 1）12㎡单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳用三角桩固定；  2）整体尺寸3700MM×3200MM，顶高2670MM，侧墙高1750MM；  3）篷体：采用天蓝色涤纶涂层牛津布，333dtex×333dtex PVC涂层；阻燃性能符合GB/T5455-2014标准；静水压符合FZ/T01004-2008标准；撕破强力符合GB/T3917.3-2009；断力强力符合GB/T3923.1-2013标准；  4）通用杆、山墙地杆、立杆：采用焊接钢管规格为25mm×1.0mm；端架三通、中架四通、地杆四通采用焊接钢管，规格为28mm×1.0mm | 顶 | 2 |
| 大帐篷 | 1）60 m2单帐篷为长方形双坡面直立墙样式，由篷体、吊顶、地布、框架及附件五部分组成。篷体由篷顶、两山墙、两侧墙组成，为整体式结构。两山墙均有两个窗口和一个三角窗，窗口和三角窗为纱网窗，外面有布窗帘。两侧墙均有一个门、四个窗口、两个电缆孔，门的里面有纱网门，外面有布门帘；四个窗户为纱网窗，外面有布窗帘。山墙与侧墙的结合为侧墙压山墙延长边结构，用拉链和锦丝搭扣带连接；篷体与框架的结合用捆扎带和活动三节环束紧带固定；60 m2单帐篷通过拉绳连接三角桩，以及钩桩固定地框与地面固定。  2）篷体长度 11.3m，极限偏差为+30。篷体宽度 5.6m，极限偏差为+30 侧墙高度 2m， 极限偏差为+20。脊顶 高 3.37m，极限偏差为+20。  单篷体、垫布、包装袋、配件袋等为天蓝色单面涂覆 PVC 涂层布，规格是 666dtex\*666dtex。焊接钢管：通用杆、地杆、立杆为Φ38\*1.2mm,三通、四通等为：Φ44\*2.0mm，篷体面料颜色为天蓝 PANTONG 19－ 4049。框架各杆件及金属配件喷塑前需经除油、除锈、磷化处理后再进行镀锌处理，表面饱满光洁、均匀牢固，不得有露底、裂纹等缺陷蓬体印有“应急救灾”字样。白色的印字应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。 | 顶 | 1 |
| 折叠桌椅 | 每套一张桌子120\*60cm（高低可升降55 60 70cm)和4把椅子28.5\*26\*40cm  面板：钢板；型材：铝合金；凳子型材：铁管；凳子面料：600D PVC。 | 套 | 10 |
| 床垫 | 1）尺寸：198\*100\*4.5cm  2）款式工艺：四周立体直角包边。  3）面料：为全棉印花布，40支，密度75\*75，面、里色差不低于3－4级，缝纫线的颜色与面料相匹配。  4）底部和四周包边为整幅防水600D牛津布，克重≥300g/m²。  5）填充物为高弹力硬质棉，填充物克重≥1000g/m²。  6）产品采用随机抽样的方法进行验收检验，检验标准按GB18401-2010 B类、GB/T 22796-2021 内在质量要求合格品执行。 | 张 | 5 |
| 全棉夏被 | 1）规格（cm）：200\*230；  2）面料：100%棉；克重：100±5g/m²；  3）填充物：100%棉  4）甲醛（mg/kg）：≦75；PH值：4.0～8.5；可分解芳香胺 ：禁用，耐汗色牢度：≥3 | 条 | 10 |
| 强光  手电筒 | 支持充电宝充电，亮光调节强光弱光防护等级IP67 | 支 | 40 |
| 场地  照明灯 | 80\*32cm，光源800w，防护等级IP66，户外防水大射灯 | 个 | 2 |
| 应急  发电机 | 1）发动机型式：汽油、四冲程、风冷、单缸；  2）缸径×行程：≥90mm×66mm；  3）发动机功率：≥8.2KW/3600；  4）启动方式：手启动；  5）点火方式：无触点晶体管点火；  6）机油容量：≥1.1L；  7）噪音等级：≤74dB（A）；  8）电机类型：无刷免维护电机  9）机组额定功率：单相5.0kW；  10）机组最大功率：单相6.0kW；  11）额定电压：230V；  12）频率：50Hz；  13）油箱容量：≥25L；  14）电流≥21.7A  15）频率浮动：≤4.2%  16）多功能数显电压表，可显示电压、频率、累计工作时间、单次工作时间；  17）电压变化≤0.35%  18）防护等级符合GB/T2820.8:IP23M  19）结构：带8寸移动脚轮、手推杆，钢架钢结构直径≥32mm，结构牢固，抗震，抗摔，适应野外操作。 | 个 | 1 |
| 折叠床 | 方管+格纹布 198\*100\*45，承重200KG。符合《中华人民共和国民政部行业标准》（MZ/T015.1-2010）标准要求。 | 张 | 20 |
| 铁锨 | 尖锨大号 | 把 | 50 |

二、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.市场询价表及相关材料于2023年08月02日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市北新镇便民服务中心，联系人：成先生，联系电话：13382485910。

3.报价费用说明：报价包括但不限于货物的价款、运输、装卸、税金、检测、售后服务等所有相关费用。

4.报价单位须提供合法的营业执照。

5.拟定支付方式及期限：全部货物供货完成并经验收合格后一个月内付至合同价的95%；余款待质保期满且无质量问题后一个月内一次性结清。

6.质保期：一年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

7.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门处理；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

附件：启东市北新镇应急物资仓库采购储备物资项目市场询价表

启东市北新镇人民政府

2023年7月28日