**启东市2025年海复镇安东村宜居宜业和美乡村片区建设项目-更新垃圾桶底座及围栏采购**

**市场询价公告**

启东市2025年海复镇安东村宜居宜业和美乡村片区建设项目-更新垃圾桶底座及围栏采购即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件一《启东市2025年海复镇安东村宜居宜业和美乡村片区建设项目-更新垃圾桶底座及围栏采购》。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单（附件一）及相关材料盖章件于2025年 05 月 23 日17:30前，送或寄（以邮戳为准）至代理单位江苏本源工程项目管理有限公司，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱502395783@qq.com，联系人：黄雯杰，联系电话：15962896353。

2.报价费用说明：供应商应本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

3.质量要求：供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的要求，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

4.质保要求：本项目要求整体质保二年（含部件及人工），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供二年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

5.供货与安装周期：成交供应商须于签订合同后30日内将所有货物送至采购单位指定位置交货安装，并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

6.报价单位须提供营业执照及报价表，加盖公章。

7.拟定支付方式及期限：

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，并经业主组织验收通过合格后付至合同价的80%；余款在自验收合格之日起二年后且产品无质量问题一次性付清（不计利息），以上款项均等上级资金到账后支付。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市海复镇安东村股份经济合作社

2025年 05 月 19 日

附件一：

**启东市2025年海复镇安东村宜居宜业和美乡村片区建设项目-更新垃圾桶底座及围栏采购**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **计量单位** | **预估数量** | **单价限价（元）** | **总价****（元）** | **备注** |
| 1 | 垃圾桶底座及围栏 | 1.满铺砼实心砖一皮 150厚C30砼垫层 ，尺寸为1400\*800MM2.正立面扶手高度为1200MM ，横管、立管规格为50\*50\*2钢管,横管共三道，表面浅咖啡色烤漆，刷漆前对钢管进行防腐防锈处理，衬板为0.8MM白铁皮 3.两侧面扶手高度为900MM，规格为二道横管30\*30\*1.5钢管，最下面横管规格为50\*50\*2，外侧扶手规格为50\*20\*2，表面浅咖啡色烤漆4.各构件连接均采用焊接 | 个 | 26 |  |  |  |
| 合计（大写）： （小写： ￥元） |
| 备注：1.垃圾桶位置由业主现场确定；2.基础清表后满铺实心砖一层，浇筑 150 厚 C30 素混凝土；3.垃圾桶上部宣传标语采用塑封防水贴纸，内容由业主确定。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：