启东市南城区音响采购询价公告

根据政府采购相关法律法规的规定，启东市南城区就音响招标采购，本项目总预算金额为9.69万元。(详细内容见下表)。

货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号、参数要求** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| 1 | 专业音箱120W | 1、阻抗：8Ω；  2、频响：70Hz~20KHz；  ★3、额定功率：120W；  ★4、峰值功率：480W；  5、灵敏度：95dB/W/M；  6、最大声压级（额定/峰值）：116dB/122dB；  7、覆盖角度：(H)120°(V)60°；  ★8、高音：3"锥形高音单元×2；  ★9、低音：6.5"低音×1； | 只 | 16 | ITC、EV、DISJBO |
| 2 | 专业音箱功放2\*350W | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）、国内ROHS认证证书、国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W  2、连接座：XLR 、TRS接口  3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB  ★4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V  5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡  ★6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB  7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％  ★8、信噪比 (A计权)：≥90dB  9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms  10、分离度 (@1KHz)：≥80dB  11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 台 | 4 | ITC、EV、DISJBO |
| 3 | 音箱壁挂支架 | 1、固定面板固定孔尺寸（长\*宽）：34mm\*34mm  箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 台 | 16 | ITC、EV、DISJBO |
| 4 | 反馈抑制器 | ★1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换；  2、数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口；  3、采用144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；  ★4、每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；  ★5、每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置；  ★6、可切换工作模式为直通或反馈抑制；  ★7、可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；  ★8、单机可存储30组用户程序；  技术参数  1、输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)  2、输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)  3、输入范围：≤+20dBu  4、频率响应：15Hz-25KHz(-0.3dB)  5、信噪比：≥98dB@1KHz0dBu  6、失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz  7、通道分离度：>80dB(1KHz)  8、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波  9、信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB  10、滤波器：独立24个每通道（编码：56871）  11、频率分辨率：0.5Hz  12、啸叫寻找时间：0.1—0.5S  13、显示：采用分辨率为144 x 32的LED显示屏，提供4段LED显示输出电平 | 台 | 4 | ITC、EV、DISJBO |
| 5 | 8路电源时序器 | ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查）、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，8通道电源时序打开/关闭；  2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；  3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能；  ★4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；  5、输入连接器：大功率线码式电源连接器；  6、输出连接器：多用途电源插座；  技术参数  1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz  2、额定输出电流：30A  3、可控制电源：8路  4、每路动作延时时间：1秒  5、供电电源：VAC 220V　50/60Hz 30A  6、单路额定输出电源：10A | 台 | 4 | ITC、EV、DISJBO |
| 6 | 会议有线话筒 | ★1、具有国际欧盟CE认证、国际ROHS认证证书，换能方式：电容式  2、指向性：心形指向性  ★3、频率响应：20Hz-18KHz  4、输出阻抗：75Ω，平衡  ★5、灵敏度：-40dB±2dB  6、信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa  7、供电电压：DC3V/幻象48V  8、开关：电子轻触 | 只 | 16 | ITC、EV、DISJBO |
| 7 | 调音台 | 10通道调音台  最多4个话筒 / 10个线路输入 (4个单声道 + 3个立体声)  1立体声母线  1 AUX (包括FX)  “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。  单旋钮压缩器  高级效果器：SPX，含24组预置效果器  24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能  通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作  含Cubase AI DAW下载版软件  单声道输入通道上的PAD开关  +48V幻象供电  XLR平衡输出 | 只 | 4 | YAMAHA、百灵达、声艺 |
| 8 | 机柜 | 机柜 | 只 | 4 | 国产 |
| 9 | 卡侬头（母）---卡侬头（公） | 1.8米 | 条 | 16 | ITC |
| 10 | 音箱线 | 2-金银线(200\*0.1) | 米 | 320 | 秋叶原 |
| 11 | 电源线 | RVV3\*1.5MM | 米 | 240 | 一舟 |
| 12 | 管材 | PVC25 | 米 | 320 | 国产 |
| 13 | 地插 | 电源、网线、VGA等 | 只 | 8 | 国产 |
| 14 | 其它附材 | 接插件、专用插座等 | 批 | 4 |  |
| 注： | | | | | |
| 1. 序号1-6中货物，成交供应商在签订合同时必须提供制造厂家出具的原厂授权书和产品的质保函原件，否则视为违约 2. ★所投标品牌厂家需提供EASE声学设计产品证书，提供证书复印件加盖原厂公章。 3. ★投标产品无线话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书（提供证书复印件并加盖生产厂家公章）. 4. ★所投产品厂家获得CAQI全国质量检验稳定合格产品证书，证书需有（消防广播、视频会议、专业音响、分布式综合管理信息平台）等文字，提供证书复印件加盖原厂公章。 | | | | | |

说明：

一、本项目采购规模最高限价为人民币玖万陆仟玖佰元整，总报价超过最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物

生产或销售的经营范围。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市南城区街道办事处

联系人： 杨凌 联系电话：83302480

3.报价文件构成

（1）资质证明文件（加盖报价单位公章）：

A.营业执照复印件；

（2） 报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写。如有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

报价文件请于2018年12月7日下午4：00-4：30密封送至启东市汇龙镇南城区街道办事处A座3楼小会议室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：启东市汇龙镇松花江路21号（邻里中心）

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须按照采购需求一览表中要求的质保年限提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在20个工作日内完成供货，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，送货至采购单位指定位置，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。如验收不合格扣除履约保证金终止中标业务。

6.付款方式：合同签订后，货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，并经业主组织相关人员验收通过合格后一个月内，一次性支付全额合同价款

7.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将委托市场监督局及组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。