**启东经济开发区增设柴油抽水泵项目**

**市场询价公告**

江苏省启东经济开发区管理委员会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东经济开发区增设抽水泵项目进行市场询价调研。

1. **采购内容及要求：**

**（一）采购内容：**启东经济开发区增设抽水泵项目，详见《市场询价表》。

**（二）质量要求：**供应商须提供符合清单中规定的技术参数要求。产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

**（三）供货与安装周期：**签订合同之日（具体开始供货时间根据采购人书面通知为准）起30日历天内交货、安装完毕。

**（四）质保期：质保、售后服务要求**：

本项目要求所有货物免费上门质保2年，在质保期内成交供应商应免费维修，所有货物质保时间为自验收合格之日起计。

在免费质保期内，中标人在接到用户单位电话通知后，须在24小时内至现场，一般问题3天内解决，最长不超过一周解决问题，否则罚款2000元，后续如持续未维修，在罚款的基础上每周罚款2000元，上不封顶，罚款费用从尾款中扣除。免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

**二、约定事项：**

1、报价费用说明：报价包括为本项目服务期内所包含的一切费用，包括但不限于所有涉及的全部费用，包括但不限于货物的价款、运输保险费、装卸、安装、税金、检测、售后服务等所有相关费用。供应商在供货期间不得减少供货项目，不得降低产品质量。同时供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

3、参与报价的供应商于2025年10月11日17:00前，需将市场询价表及营业执照等加盖单位公章扫描发送至792426985@qq.com，联系人：袁女士，联系方式：0513-83868896。

4、拟定支付方式及期限：供应商供货、安装调试完毕，经验收合格后一个月内付合同价的80%，余款二年后（从验收合格之日算起）一次性付清。

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

江苏省启东经济开发区管理委员会

2025年9月30日

附件：

**启东经济开发区增设抽水泵项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目特征 | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 8寸柴油泵1、泵体：8寸柴油自吸泵;2、进水口径：≥200mm（8寸），排水口径：≥200mm（8寸）;3、流量  ≥250³/h ；4、吸程：≥5m；5、扬程：≥10m；6、油箱容积：≥30L；机油容积：≥4L；7：动力：双缸；动力类型：4冲程；8、马力：≥30HP；9、机架尺寸：≥1100\*670\*930mm；10、净重：≥222kg，含配件：进水管5米两根 出水管20米一卷（含便捷组装功能）。 | 5 |  |  | 含管材费用 |
| 2 | 12寸柴油泵1、进水口径：≥300mm（12寸），出水口径：≥250mm（10寸）;2、流量≥1000m3/h；3、扬程≥13m；4、轴功率≥49.15kw；5、自吸高度≥6.5m；泵体材质：铸铁；叶轮材质：铸铁；泵轴材质： 碳钢；密封件总成材质：机械密封；6、引擎类型：直列、6缸、四冲程、涡轮增压水冷直喷柴油发动机；7、机油容量：≥16L；冷却液容量≥23L；8、油箱容量：≥90L； 9、外形尺寸：≥2500\*1550\*1850mm；10、控制系统：仪表式（油压表、水温表、充电电流表，启动/停机开关）11、标配附件：柴油机工业消声器，三滤（已装机），含弯头和底阀以及进出快接头，DN200,8米耐负压管2根，20米\*1卷水带2卷（含便捷组装功能）； | 2 |  |  | 含管材费用 |
| 总计（元） | 大写： 小写： |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**时间：**