**启东市视频汇聚与共享平台维保项目市场询价公告**

启东市公安局的启东市视频汇聚与共享平台维保项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

启东市视频资源汇聚与共享平台及其相关设备一年的日常质保服务，具体内容详见附件2《启东市视频汇聚与共享平台维保项目需求》。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单（附件1）盖章件于2025年7 月22日17:30前，送或寄（以邮戳为准）代理单位江苏本源工程项目管理有限公司（启东市江海中路544号鑫磊大厦6楼），或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱 jsby586@163.com，联系人：杨先生，联系电话：0513-83351266。

2.报价费用说明：报价采用总价报价方式，投标报价包含完成项目全部服务内容的所有费用、包括但不限于人工费、设备费、管理费、税费、规费等一切费用；同时供应商所报的价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切设备、服务等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，不得降低服务质量，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3.报价单位须提供营业执照。

4.拟定支付方式及期限：

4.1签订合同后每月进行支付，实际支付款=中标价/12 。

4.2中标单位每月开具税务发票，在采购人收到税务发票后15日内付清。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市公安局

2025年7月16日

附件1：

**启东市视频汇聚与共享平台维保项目**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量（月） | 月度维保费报价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 启东市视频汇聚与共享平台维保项目 | 12  |  |  | 完全响应采购文件要求的付款方式。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

附件2：

启东市视频汇聚与共享平台维保项目需求

本项目财政预算12万元。主要内容为启东市启东市视频汇聚与共享平台提供维保服务。

一、服务内容：

启东市视频资源汇聚与共享平台及其相关设备一年的日常质保服务，清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 平台软件 | 视频汇聚与共享平台软件 | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | 海康DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 3 | 视频接入转发服务器 | 海康DS-VR1104C-BAC | 台 | 11 |
| 4 | 数据库服务器 | 海康DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 5 | 图片接入服务器 | 海康DS-VR1104C-BAC/2 | 台 | 2 |
| 6 | 设备接入服务器 | 海康DS-VR1104C-BAC | 台 | 1 |
| 7 | 存储阵列 | 海康DS-A71124R | 套 | 1 |
| 8 | 级联网关 | 海康DS-VR1104C-BAC/2 | 台 | 2 |
| 9 | GIS 服务器 | 海康DS-VE22S-B | 台 | 1 |
| 10 | 运维服务器 | 海康DS-VE22S-B | 台 | 2 |
| 11 | 网络安全设备 | 启明星辰 USG-FW-4000-T-NF3220 | 台 | 2 |
| 12 | 核心交换机 | 华为 S7706 | 台 | 1 |
| 13 | NTP校时服务器 | 中新创 DNTS-62-GB | 台 | 3 |
| 14 | 安全防火墙 | 启明星辰 USG-FW-1008DP | 套 | 1 |
| 15 | 单向视频接入系统 | 中科富星SNBS-VMTP400、SNBS-VGAP400 网神NSG5000-TG15P-Q | 套 | 2 |
| 16 | 防火墙 | 网御Power V6000-F1120 | 台 | 1 |
| 17 | 其他 | 为确保系统正常稳定运行配置的线材、电源等相关设备 | 批 | 1 |

二、服务要求

1、本项目维保服务为设备、电源提供维保服务，即平台软硬件系统的维护、托管、电费均由中标人负责；

2、中标人负责对本项目规定的内容进行定期维护，对本项目所列范围内的设备和相关辅助配件进行免费的维护和更换，保证启东市视频资源汇聚与共享平台稳定运行，并根据实际运行情况为采购人提供优化建议。

3、维保期间应每日对维保的设备、系统进行巡查，如发现故障，应及时修复，并制作每月巡查记录。

4、维保期间应提供人员驻场服务，该员工须为中标人的正式员工，且无正当理由不得更换。

 5、本项目中原配置的磁盘阵列已损坏，修复的性价比不高，因此，中标商须配置全新的磁盘阵列用于替换旧设备、配置的磁盘阵列须无缝对接平台，安装调试到位。参数为：1、24盘位网络存储设备，支持硬盘热插拔，最大支持16TB硬盘，支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式，处理器：≥1颗64位多核处理器，系统内存：≥16GB（可扩展至64GB）、系统盘：≥1×240GB SSD，网络接口：≥4个2.5G数据网口，1个千兆管理口、1+1冗余电源；2、视频性能：接入≥700路（最大接入带宽1536Mbps）、图片性能：≥90张/S（单张图片500KB）、回放性能：≥并发70路2Mbps、事件录像：≥200路2Mbps；3、支持视频流、图片直写、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议(此设备不配置硬盘，硬盘利旧)。

6、维保期间，配合采购方做好前端视频图片点位接入、调试等工作。

三、考核要求

1、未按规定做好巡检工作的，每次扣300元；

2、未及时修复平台系统故障，造成影响的，每次扣1000元；

3、发生信息泄密、网络违规、网络瘫痪等情况的，除负相应法律法规责任之外，并扣款5000元。

四、其他要求

1、中标人须严格保守服务过程中获悉的公安警务秘密和公民的隐私，在签订合同前，签订保密承诺书、安全责任书等，并配合采购人做好数据信息的安全防范工作。

2、因启东市视频资源汇聚与共享平台相关设备均托管至原项目供应商机房，若中标人非原项目供应商，则中标人须在合同签订后1个月内将采购方的现有相关项目网络、设备全部迁移至指定位置，调试到位，并支付原供应商1个月租费。如不能完成的，采购人将终止双方合同，履约保证金不予退还。

3、中标人应为施工作业人员配置必要的安全防护、劳动保护用品及作业工具，并督促员工遵守各项安全制度。工作中注重安全，若发生伤亡事故，责任由中标人负责。

五、服务期限

本项目服务期限为一年。

六、履约保证金

本项目履约保证金为项目成交价的10%，在项目结束后予以返还（不计利息）。

七、付款方式

签订合同后每月进行支付，实际支付款=中标价/12 。