**启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目**

**采购询价文件**

**启东市公安局**

 **2025 年 04 月 11 日**

**地址:** 启东市金沙江路668号 **邮政编码：**226200

**网址：**启东市人民政府网

目录

第一部分 询价采购公告

第二部分 响应须知

第三部分 项目需求

第四部分 响应文件组成

第一部分 询价采购公告

受[启东市公安局]的委托，就[启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目]进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目]的潜在响应供应商应在启东市人民政府网获取采购文件，并于2025年04月17日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：245440元

最高限价：245440元

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见询价文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

**二、响应供应商的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定资格要求：无。

4.供应商提供有效的营业执照；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

**三、获取采购文件**

时间：自本公告发布之日起至2025年04月17日09点00分

地点：启东市人民政府网

方式：凡有意参与响应的供应商请登录启东市人民政府网自行下载采购文件。

**四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

投标截止时间：2025年04月17日09:00（北京时间）

开标时间：2025年04月17日09:00（北京时间）

开标地点：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司会议室（启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室）

投标文件接收截止时间及接收地点：

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件（原件无需提交）邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2025年04月17日上午09:00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点（招标代理机构）：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室（江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司），接收联系人：陈佩芬，联系电话：13962822679。

（3）询价文件的相关费用在投标截止前递交投标文件的同时收取，费用为人民币100元/家（随同投标文件一起邮寄），不论何种原因文件的相关费用售后不退。

**友情提醒：拒绝接收未按照询价文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议**。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：本项目为不见面开标模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其他部分的询问、质疑请向代理机构提出。

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：启东市公安局

地 址：启东市金沙江路668号

联系人：郁警官

联系方式：0513-83721083

2.采购代理机构

名 称：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

地 址：启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室

联系人：陈佩芬

联系方式：0513-83248588

**附件: 项目采购文件**

# 第二部分 响应须知

**一、总则**

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由代理机构解释。

7.报价要求

7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

**二、采购文件**

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

**三、响应文件的编制**

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应文件的密封、签署、提交

3.1响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2响应文件统一采用顺丰快递方式提交（不得采用到付方式）。

3.3响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4响应供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称。

3.5所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.6如果响应供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4.响应文件的盖章要求

4.1响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由响应供应商加盖印章。

4.3响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。响应供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

6.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

**四、响应文件的递交**

1.响应文件的递交

1.1响应供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照采购文件要求密封的响应文件。

1.2响应文件的内容不清楚或不清晰的，造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应文件截止日期

2.1 响应供应商提交的响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。响应供应商应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，如因供应商自身原因造成的后果由响应供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后送达（以送达签收时间为准）的响应文件。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

**五、询价采购程序**

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

**4.无效响应及废标情形**

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求进行制作或密封的；

（2）响应文件未按采购文件的要求签字或盖章的；

（3）响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的；

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（6）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（8）未通过资格性、符合性审查的；

（9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）；

（13）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

**六、成交原则**

**1.确定成交单位**

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

**1.2 对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除**

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

**1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。**

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

**1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。**

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

**注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。**

1.5成交结果公告

采购人将在“启东市人民政府网”网站发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件12）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。为方便供应商提起质疑，供应商向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人及采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**七、授予合同**

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

**八、其他说明**

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

# 第三部分 项目需求

**响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。**

**响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。**

**其内容包含：**

**一、本项目采购清单一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **是否政府强制采购节能产品** | **图片** |
| **一** | **更衣室** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢更衣柜 | 900\*500\*1800 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.0mm，侧板、顶板材料厚δ=1.0mm，单层承重可达43KG，每门一个304不锈钢Φ25挂衣杆，方便悬挂，实心锁栓。 | 台 | 2  |  |  |
| 2 | 风幕机 | 1200\*160\*200 | 使用环境：-20°C-+40°C，无腐蚀气体下,电压/功率：220v/0.2kw  | 台 | 2 |  |  |
| **二** | **主副仓库** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地秤 | 420\*520\*900 | 分度值：100g，最小称量：200g， 最大称量：300kg，面板材质：不锈钢 ，供电电源： 蓄电池，支持：超载显示、低电压显示、出错显示 | 台 | 1  |  |  |
| 2 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1600 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 2  |  |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1500\*500\*1600 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，周边压边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1  |  |  |
| 4 | 米面架 | 1200\*500\*300 | 采用SUS304不锈钢板材，排档式，横档选用38\*38\*实厚=1.2mm锈钢方管 | 台 | 2  |  |  |
| 5 | 平板车 | 900\*600\*800 | 推车面板选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.2mm；推杆采用φ38mm×1.2mm优质SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚安脂轮4只，2只后为万向轮。 | 辆 | 1  |  |  |
| **三** | **加工间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 | 台 | 1  |  |  |
| 2 | 双星水池 | 1200\*750\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，水深350mm，水槽厚δ=1.2mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，冷热水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 | 台 | 2  |  |  |
| 3 | 单星杀鱼台 | 1200\*750\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，水槽深350mm，水槽厚δ=1.2mm，层板带有花洒冲洗龙头，层板为波纹型（配不锈钢304龙头，落水器以及不锈钢排水管）。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 工作台连壹下层板(带背) | 950\*750\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1  |  |  |
| 5 | 工作台连壹下层板(带背) | 700\*750\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1  |  |  |
| 6 | 切肉绞肉机 | 550\*420\*850 | 电压/功率：380v/1.1kw，小时产量：绞肉300KG/H，切片500KG/H；厚度：3.5mm，净重：69kg | 台 | 1  |  |  |
| 7 | 商用热水器 | ≥300L | 储水容量：300L，加热棒数量 6个，电流137安培，进水口径 DN32 ，安全阀口径DN20，外型尺寸：Φ641\*1510，最大深度：794mm，净重：120KG，最大工作压力1.0Mpa，相对温升下的热水产率：25℃ 980L/H，35℃700L/H，55℃445L/H。 | 台 | 1 | **是** |  |
| 8 | 刀具菜墩消毒工作台 | 1450\*750\*800/150 | 采用304厚δ1.2mm不锈钢，既卫生又能防锈，强烈地紫外线杀菌功能及热风干燥功能，方便地进行刀、菜板等厨房器具的消毒和保管，内设定时器，杀菌、干燥结束后自动停止。 | 台 | 1  |  |  |
| 9 | 不锈钢双层工作台 | 1800\*800\*800 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 650\*150\*470 | 灭蝇范围≤100m2 电压/功率：220v/45w | 台 | 1  |  |  |
| **四** | **厨房** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂墙洗地龙头（全不锈钢外壳） | 10.7米 | 外壳SUS304材质，封闭式钢质弹簧盒内层不锈钢丝编织网：强拉升度、任意角度弯曲橡胶管抗腐蚀、耐老化,可承受300PSI压力，可承受120摄氏度热水.带加压设备，清洗管≥10m。出水水压≥10公斤。 | 台 | 1  |  |  |
| 2 | 双星水槽 | 1200\*750\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，水深350mm，水槽厚δ=1.2mm，主柱为304不锈钢Φ38，圆管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感高位去水器，冷热水龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 | 台 | 1  |  |  |
| 3 | 四门冷冻冷藏柜 | 1200\*750\*1950 | 柜体：内外为全不锈钢材料，防锈抗腐,微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡，内置铜管，温度范围：10℃～-20℃，电压：220V-50HZ。**▲所投产品具有《中国产品节能认证证书》《食品接触产品安全认证证书》并依据GB26920.2-2015能效达一级的检测报告和依据《消毒技术规范》冰箱黑曲霉菌杀灭率≥99.99%，由第三方检测机构出具（带有CNAS或CMA）的检测报告。** | 台 | 2  |  |  |
| 4 | 静音节能燃气双炒双温灶 | 1800\*1150\*800/450 | 台面选用SUS304厚δ=1.2mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机80瓦，强度高，耐腐蚀，后背带智能显示屏幕，显示火力档位及工作时间，国家一级能效，热效率达55，采用先进智能化电脑控制技术。 **▲所投产品具有国家强制性产品3C认证证书。** | 台 | 1  |  |  |
| 5 | 静音节能燃气单眼大锅灶 | 1100\*1150\*800/450 | 台面选用SUS304厚δ=1.2mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机80瓦，强度高，耐腐蚀，后背带智能显示屏幕，显示火力档位及工作时间，国家一级能效，热效率达55，采用先进智能化电脑控制技术。 | 台 | 1  |  |  |
| 6 | 燃气四头平头炉 | 950\*1150\*800/450 | 选用SUS304不锈钢板，台面实厚δ=1.2mm，侧板前面板实厚δ=1.2mm厚，炉脚采用动手调节子弹脚，文火炉头铸铁炉盘，火力分布均匀，带熄火安全保护装置，独立长明火种设置，脉冲电子点火控制。 | 台 | 1  |  |  |
| 7 |  炉台柜 | 300\*1150\*800/450 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，加强筋100\*400厚=1.2mm，下层条料厚δ=1.2mm，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配调节脚。 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 电磁蒸饭柜 | 12盘 | 选用SUS304不锈钢板材、层板，侧面，后背厚度δ=1.0mm，采用德国英飞凌原装驱芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能，采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准，采用物联通讯模块，电压/功率：380V/12KW，采用国际先进的VA显示屏，能全方位实时显示电磁炉的各项核心参数。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 单通打荷台 | 1800\*800\*800 | 选用SUS304不锈钢板，台面厚δ=1.0mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板厚δ=1.2mm厚，其它为δ=1.0mm厚；强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38，配调节脚厚=1.2mm。 | 台 | 2  |  |  |
| 10 | 双层工作台 | 1800\*800\*800 | 2mm不锈钢圆管可调节子弹脚. 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 灭火系统(ANSUL) | 双瓶 | 药剂管路启动管路、管件均采用不锈钢材料制造，容器阀、水流阀、减压阀、喷嘴全部采用不锈钢、铜合金制造，燃气阀采用铜合金、铝合金制造，装置设计有自动探测部件，可24小时监控，可自动启动灭火装置灭火，同时关闭燃气阀并报警，自动灭火装置主控箱、多功能机械控制阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、电路板等整套装置，启动方式：1、装置具有自动、手动和机械应急启动功能。2、手动启动和机械应急启动有防止误动作的保险装置。3、机械应急操作机构操作力符合下列要求：a）手动操作力不大于150 N；b）指拉操作力不大于50 N；c）所有手动操作位移均不大于300 mm。灭火性能：进行食用油火灭火试验，装置喷射3----8秒火焰完全扑灭， 20 min 内不出现复燃现象。灭火剂充装量：14.5kg，驱动瓶安装压力：13Mpa，贮气瓶充装量：（g）：170±5，灭火剂有效喷射时间≥30S，额定电压：220v 32w。 **▲所投产品双瓶灭火系统具有消防产品认证证书并提供第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的检验报告。** | 台 | 1  |  |  |
| 12 | 不锈钢灶台后墙封板 | 6000\*1800\*2 | 304不锈钢厚1.0mm | 米 | 6 |  |  |
| 13 | 湿式油烟静化一体机 | 6000\*1350\*900 | 采用1.0mm厚不锈钢覆膜拉丝板制作1、原理：油烟净化一体机应用最新设计原理-根据传质双膜理论，对油烟气体进行碰撞、化学反应、吸收、冷凝、过滤等工艺处理，净化烹调过程中产生油雾、气味等有害物质和细微颗粒物。2、特点：及执行标准特点：高效：净化效率符合国家标准GB18483-2001的规定，安全：设备及风管不积油，能灭火烟，有效阻隔火烟，杜绝失火隐患。3、环保：净化效果长年稳定不变，真正环保。4、节能：一体化设计，节省空间不占地，可独立运行，运行成本低。 **▲所投产品具有GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011出具第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的认证试验报告。** | 米 | 6  |  |  |
| 14 | 搅拌机 | 20L | 适合搅拌鸡蛋、奶油、馅料等，搅拌均匀，采用进口电机，马力强劲，扭矩大，噪音低，齿型皮带传动系统，保护齿轮及电机，确保机器经久耐用，电压/功率：380V/3KW，符合食品接触安全要求和商用电动饮食加工机械安全要求。 **▲所投产品具有绿色节能环保产品认证证书，并依据GB4806.9-2016由第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的标志认证试验报告。** | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 和面机 | 25KG | 微电脑数字显示控制面板，全自动程序设定，采用优质电机，配备过载及缺相保护装置，双动双沫，搅拌时间短，电压/功率：380V/3KW | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 双层工作台（带后背） | 1800\*700\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板，台面厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，且铸钉处理，下层板采用不锈钢板厚δ=1.2mm厚，强筋加固，且铸钉处理，周边折边方便清洁防止滑伤，重力腿采用Φ38 厚δ=1.2mm不锈钢圆管可调节子弹脚.  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 650\*150\*470 | 灭蝇范围≤100m2 电压/功率：220v/45w | 台 | 1  |  |  |
| **五** | **售饭间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆带感应龙头 | 500\*450\*800/150 | 采用SUS304不锈钢板材，台面实厚=1.2mm，水槽体实厚=1.2mm，水槽深280mm；立柱为304不锈钢管，直径38mm\*实厚=1.2mm,横支撑直径25mm\*实厚=1.2mm，不锈钢调节脚。（配感应龙头、不锈钢落水器及给水金属软管、排水管） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 不锈钢四格保温台 | 1500\*700\*800 | 台面选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚δ=1.0mm，侧板选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚δ=1.0mm，电脑版恒温式保温方式，自动进水，缺水保护，电压/功率：220v/3kw，（带食品级304不锈钢份数盒） | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 不锈钢单通打荷台 | 800\*800\*800 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，其它板材料实厚δ=1.0mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电磁炉拼柜 | 500\*800\*800 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，其它板材料实厚δ=1.0mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电磁煮面炉 | 800\*800\*800 | 台面选用不锈钢板SUS304，δ=1.2mm，其它δ=1.0mm，重力脚压边，自动进水，缺水保护，AAD磁电引擎，数字驱动，多级防护，喇叭形隧道散风设计散热PPS齿形线盘组件，磁场分布均匀，数码显示，进口6mm厚液晶板，铝合金材质火力调节把手，电压/功率：380V/15KW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电磁蒸炉 | 800\*800\*800 | 台面选用不锈钢板SUS304，δ=1.2mm，其它δ=1.0mm，重力脚压边，自动进水，缺水保护，AAD磁电引擎，数字驱动，多级防护，喇叭形隧道散风设计散热PPS齿形线盘组件，磁场分布均匀，数码显示，进口6mm厚液晶板，铝合金材质火力调节把手，电压/功率：380V/15KW**▲所投产品具有《食品接触产品安全认证证书》并依据GB/T26572-2011 GB/T26125-2011，由第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的认证试验检验报告。**  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 岛型油网式烟罩 | 1800\*900\*600 | 不锈钢板SUS304，δ=1.2mm，钢化玻璃δ=1.2mm | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 食品留样柜 | 600\*700\*1900 | 工作形式：直冷，温度范围：+6℃～0℃，电压：220V-50HZ，功率：211W，容积：≥380L | 台 | 1  |  |  |
| 9 | 单眼水池 | 600\*750\*8000/150 | 整体采用8个镍SUS304不锈钢拉丝板，台面1.2mm料厚，水槽体1.2mm料厚，水槽深280mm,三面围板厚度1.0mm，立柱采用SUS304型号38mm×38mm×1.5mm不锈钢方管,横档托撑,不锈钢调节脚。（配全不锈钢鹅颈冷热感应水笼头、不锈钢落水器及金属软管）。 | 台 | 1  |  |  |
| 10 | 不锈钢单通打荷台 | 1200\*700\*800 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，下层板材料厚δ=1.2mm，其它为δ=1.0mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 紫外线灭菌灯 | 30W | 灯管：石英高压放电管 紫外线（UV-B）波长：200～290nm，电压/功率：220v/0.03kw | 台 | 1 |  |  |
| **六** | **洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星污碟台 | 2000\*760\*950/150 | 选用SUS304不锈钢板，台面实厚δ=1.2mm，斗深400MM,六条腿,周边压边方便清洁并能防止滑伤，外型美观，操作方便，易于清洁 重力腿采用Φ38 实厚δ=1.2mm不锈钢圆管  | 台 | 1  |  |  |
| 2 | 洁碟台 | 800\*760\*950 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，台面下层通筋加强加固，下层板厚δ=1.2mm，周边双折边方便清洁防止划伤，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配不锈钢调节子弹脚。 | 台 | 1  |  |  |
| 3 | 洗碗机（揭盖式） | 696\*768\*1498 | 选用优质不锈钢材质，材质实厚δ=1.2mm，机械式按钮操作，圆盘式温度显示，可随时观察数据，双热 洗涤缸结构，洗涤能力可达257，确保出色的清洗及卫生效果，达到分分秒秒的自动温度控制。 **▲所投产品具有《食品接触安全产品认证证书》并且依据GB4706.1-2005和GB 4706.50-2008由第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的安全认证试验报告。** | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 碗碟柜 | 1200\*500\*1800 | 层板采用1.2mmSUS304不锈钢板；其它为δ=1.0mm；调节脚 | 台 | 1  |  |  |
| 5 | 推车式双门热风循环消毒柜 | 1340\*720\*1900 | 选用优质不锈钢拉丝板，外壳材料实厚0.85mm，内胆材料实厚0.55mm，门板材料实厚0.65mm，双层中空玻璃，耐热硅胶门封，高镍含量发热管，采用推车式结构设计，热风循环，容积：970L，电压/功率：220V/5.5KW，温度范围：30-150℃，采用宁国天成不锈钢加热管，性能稳定，安全可靠，品牌科利尔电机，电子式控温器，时控、温控精准，消毒柜内部电线采用耐高温电线，防止使用高温环境下绝缘下降。**▲所投产品具有符合GB4706.1-2005标准要求的产品标准认可证书，并依据GB17988-2008《食品消毒柜安全与卫生安全》对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.0的由第三方检验机构出具（带有CNAS或CMA）的检验报告。** | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 挂墙式灭蝇灯(环保型＜100平方米) | 650\*150\*470 | 灭蝇范围≤100m2 电压/功率：220v/45w | 台 | 1  |  |  |
| 7 | 洗碗机排烟罩 | 1000\*1000\*600 | 不锈钢板SUS304，δ=1.2mm。 | 台 | 1 |  |  |
| **七** | **大厅与排烟** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单眼水池柜 | 1600\*600\*800/150 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，水槽体厚δ=1.2mm，水槽深250mm，主柱为304不锈钢Φ38，管厚δ=1.2mm，，配不锈钢调节脚（配感应龙头，不锈钢落水器以及不锈钢排水管）。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 收残柜带推车 | 1200\*600\*800 | 整体采用8个镍SUS304-1.2mm不锈钢覆膜拉丝板制作，立柱为30mm×30mm×1.0mm方管异型制作，斗深670mm，配4只进口耐磨橡胶轮，其中2只为万向轮带刹车。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢单通打荷台 | 1200\*700\*800 | 采用sus304不锈钢板材，台面厚δ=1.2mm，下层板材料实厚δ=1.2mm，其它为δ=1.0mm，立柱为304不锈钢管Φ38=1.2mm，配调节脚 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 保温汤车、饭车 | 700\*700\*800 | 选用SUS304不锈钢板，台面围板厚δ=1.0mm，脚轮采用尼龙刹车脚轮， 配置温控仪、U型电热管，周边压边，方便清洁防止滑伤，外型美观，操作方便，易于清洁 。  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 不锈钢排烟管 | 450\*450，300\*300 | 采用sus304不锈钢板材，台面实厚=1.0mm，高强度密封连接 | 平方 | 40  |  |  |
| 6 | 防火阀 | 450\*450 | 温度超过150℃时，阀门关闭，联动送（补）风机关闭 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 消防排风机 | 1.5KW | 双吸式，加棉低噪音，彩塑钢机体，380V/1.5KW，12寸， | 台 | 1  |  |  |
| **八** | **其他** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢桶 | 400\*400 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm | 只 | 2 |  |  |
| 2 | 不锈钢桶 | 300\*300 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 1/1不锈钢份数盒 | 530\*327\*150（带盖子） | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.0mm | 只 | 10 |  |  |
| 4 | 面碗 | 7寸 | 骨粉含量达45%，高温釉面、环保监测、适用于微波炉、蒸箱、消毒柜 | 只 | 50 |  |  |
| 5 | 不锈钢方盘 | 60\*40\*4.8 | 不锈钢304SUS-1.2MM | 只 | 10 |  |  |
| 6 | 不锈钢面盆 | 60cm | 不锈钢304SUS-2.5MM | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 不锈钢面盆 | 50cm | 不锈钢304SUS-2.5MM | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 304不锈钢短柄饭勺 | 245\*70 | 不锈钢食品级304材质，厚δ=1.2mm | 把 | 2 |  |  |
| 9 | 不锈钢油缸 | 24cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 只 | 2 |  |  |
| 10 | 调料缸 | 18cm | 选用304材质，厚δ=1.2mm | 只 | 10 |  |  |
| 11 | 不锈钢调味桶 | 16cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 10 |  |  |
| 12 | 不锈钢物斗 | 38cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 只 | 5 |  |  |
| 13 | 塑料收碗框 | 70\*65\*60 | 食品级PP材料 |  | 5 |  |  |
| 14 | 洗菜筐 | 530\*450\*450 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 10 |  |  |
| 15 | 周转箱 | 550\*450\*350 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 10 |  |  |
| 16 | 菜筐 | 400\*350\*250 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 10 |  |  |
| 17 | 食品保鲜盒 | 380\*260\*175 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 10 |  |  |
| 18 | 手打炒锅 | 46cm | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm | 只 | 2 |  |  |
| 19 | 手打锅 | 49cm | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm | 只 | 2 |  |  |
| 20 | 手打锅 | 60cm | 一体成型，不锈钢304食品级厚δ=2mm | 只 | 2 |  |  |
| 21 | 洗碗框 | 24格 | 选用PE材料制作、更加耐用耐摔 | 只 | 10 |  |  |
| 22 | 六格不锈钢留样保鲜盒 | 34cm\*29cm\*6.5cm | 不锈钢304材质，符合食品级要求，厚δ=1.2mm。 | 套 | 2 |  |  |
| 23 | 塑料带轮垃圾桶 | 240L | 外壳材质: 全新塑料。 | 个 | 4 |  |  |
| 24 | 垃圾桶（带轮） | 120L | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 5 |  |  |
| 25 | 不锈钢食品夹 | 13cm | 选用304材质，厚δ=1.2mm | 把 | 5 |  |  |
| 26 | 不锈钢万能夹 | 10寸 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 只 | 2 |  |  |
| 27 | 钢丝炸篱 | 10" | 采用304不锈钢丝，编制而成。 | 把 | 2 |  |  |
| 28 | 不粘肉锤 | 大号 |  选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm,锤面的双面设计使肉质更加鲜美细腻 可悬挂设计更节省空间 | 把 | 2 |  |  |
| 29 | 木柄汤勺 | 10两 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 2 |  |  |
| 30 | 不锈钢打菜勺 | 4两 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 10 |  |  |
| 31 | 木柄铲刀 | 2号 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 2 |  |  |
| 32 | 长柄大铲刀 | 1200\*180 | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢漏勺 | 30cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 把 | 2 |  |  |
| 34 | 木柄密漏 | 30cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.5mm | 把 | 2 |  |  |
| 35 | 不锈钢长柄水勺 | 18cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=2.5mm | 把 | 2 |  |  |
| 36 | 不锈钢油网 | 30cm | 选用sus304不锈钢丝制作而成 | 把 | 2 |  |  |
| 37 | 不锈钢打蛋器 | 12寸 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 | 把 | 2 |  |  |
| 38 | 不锈钢果皮刨 | 8寸 | 选用三层复合钢8CRB | 把 | 2 |  |  |
| 39 | 不锈钢推丝刨 | 32.5\*6.5 | 选用sus304不锈钢材质，TPE防滑胶 | 把 | 2 |  |  |
| 40 | 不锈钢钢丝刷 | 10寸 | 选用sus304不锈钢丝制作而成 | 把 | 2 |  |  |
| 41 | 磨刀石 | 180\*60\*28 | 选用双面砥石400/1000 | 块 | 1 |  |  |
| 42 | 锅刷 | 10寸 | 选用优质竹片 | 只 | 2 |  |  |
| 43 | 不粘锅 | 40cm | 选用sus304不锈钢材质，复合底厚δ=2.0mm | 只 | 1 |  |  |
| 44 | 圆锅架 | 30cm | 选用sus304不锈钢材质，厚δ=1.2mm | 只 | 2 |  |  |
| 45 | 批刀 | 1号 | 材质选用三层复合钢8CRB | 把 | 4 |  |  |
| 46 | 斩刀 | 1号 | 材质选用三层复合钢8CRB | 把 | 2 |  |  |
| 47 | 剪刀 | 大号 | 材质选用三层复合钢8CRB | 把 | 5 |  |  |
| 48 | 木砧板 | 50cm | 实木 | 块 | 1 |  |  |
| 49 | 塑料菜板 | 600\*400\*30 | 采用低密度聚乙烯，耐腐蚀，易清洗，环保材质对人体无害。 | 块 | 2 |  |  |
| 50 | 圆塑料菜墩 | 450\*150 | 采用低密度聚乙烯，耐腐蚀，易清洗，环保材质对人体无害。 | 块 | 2 |  |  |
| 51 | 透明储物箱 | 350\*400\*350 | 选用PE材料制作，更加耐用耐摔。 | 只 | 10 |  |  |
| 52 | 拖把夹推 | 25cm | 选用铝合金杆、全面吸水条 | 把 | 4 |  |  |
| 53 | 刮水器 | 55cm | 选用铝合金杆优质胶质刮条 | 把 | 2 |  |  |
| 54 | 地刷 | 55cm | 选用铝合金杆毛刷采用DET强力 | 把 | 2 |  |  |
| 55 | 洗碗机清洁剂 | 20L | 超浓缩、用量少、低泡快干食品级原材料 | 桶 | 2 |  |  |
| 56 | 洗碗机催干剂 | 20L | 超浓缩、用量少、低泡快干食品级原材料 | 桶 | 2 |  |  |
| 57 | 六格不锈钢快餐盘 | 6格 | 不锈钢304材质，厚δ=1.0mm | 只 | 100 |  |  |
| 58 | 不锈钢双层碗 | 12CM | 不锈钢304材质 | 只 | 100 |  |  |
| 59 | 不锈钢调羹 | 5寸 | 不锈钢304材质 | 只 | 100 |  |  |
| 60 | 不锈钢筷 | 22.5CM | 不锈钢304材质 | 双 | 100 |  |  |

**注：（1）本项目核心产品、本项目主要标的：电磁蒸饭柜。**

**（2）上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。**

**（3）投标时提供采购货物清单中标“▲”项的证明材料，否则视为未实质响应报价文件要求。**

**（4）请供应商自行考察现场，综合考虑建设周期等各种因素后报价。**

**（5）成交供应商须根据采购单位指定地点、时间安装到位。**

**二、项目实施时间和地点**

**1.交货期：**合同签订并生效后20日内完成货物供应、安装、验收，并向采购单位办理移交手续。如因中标人原因延期交货的，每推迟一天罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

**2.交货、安装地点：**成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置安装牢固，确保正常使用。

**三、商务部分要求：**

**1、质量要求：**供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。

**2、产品要求：**产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

**3、质保、售后服务要求：**

（1）质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供不少于两年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

（2）售后服务要求：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供应商超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

③设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算。

**4、安全责任：**

成交供应商在供货过程中（上货、运输、卸货），所有安全责任均由供货方负责，采购人不承担任何责任，成交供应商必须时刻注意安全，遵守安全规范操作。

**四、项目验收：**

1.所有货物必须经过采购人确认样品后，方能进行批量供货，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告。

2.成交供应商提供的产品应由启东市市场监督管理局（或第三方检测机构）组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价文件和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，采购人可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

**五、报价要求：**

1.供应商的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、总包配合费（如有）、检测费（采购人抽检材料和成品）、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务、质保期内的维修、保养及其他伴随服务等费用，直至达到正常使用要求。本项目招标代理费（2500元）及评审费以及采购文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人均将予以拒绝，投标人的投标文件将被视为无效投标。

**六、采购标的的其他技术、服务等要求**

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

**七、付款方式：**

全部货物运送至采购人指定地点并安装调试完毕后，经采购人组织验收合格后付至合同价的90%；余款在二年（从验收合格之日算起）满后付清。

**八、履约保证金：**

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

**九、本项目不接受进口产品响应**。

**十、合同条款**

采购方：启东市公安局 （下称需方）

供货方： （下称供方）

签订地点: 签订时间: 2025年 月 日

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，对启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目进行 询价 采购，经过评委的严格审核评定，确定 （供方） 为本次成交供应商。现就本次供货事宜订立如下合同：

**一．货物供应明细：**详见投标文件。

**二、合同金额：**

人民币（大写）： ；（小写）： 元。

注：1.供方的投标报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价合同，综合单价包括（但不限于）货物采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、总包配合费（如有）、检测费（需方抽检材料和成品）、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务、质保期内的维修、保养及其他伴随服务等费用，直至达到正常使用要求。以及采购文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请充分考虑各种因素。

2.投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，需方均将予以拒绝，供方的投标文件将被视为无效投标。

**三、项目实施时间和地点：**

**1.供货周期：**合同签订并生效后20日内完成货物供应、安装、验收，并向需方办理移交手续。如因供方原因延期交货的，每推迟一天罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

**2.交货、安装地点：**供方应按照需方的要求，将货物送达指定地点，并在指定位置安装牢固，确保正常使用。

**四、质量要求及供方对质量负责的条件和期限：**

**1、产品要求：**产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

**2、质量要求：**供方须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。

**3、质量保修期及售后服务**

3.1质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供不少于两年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

3.2售后服务：

①在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供方无条件给予全套更新或退货。

②在免费质量保修期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。供方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

③设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算。

**4.安全责任：**

供方在供货过程中（上货、运输、卸货），所有安全责任均由供方负责，需方不承担任何责任，供方必须时刻注意安全，遵守安全规范操作。

**五、项目验收：**

1.所有货物必须经过需方确认样品后，方能进行批量供货，若未经需方确认，私自进场，需方有权要求撤场。所有产品进场前均须提供产品合格证书、检测报告。

2.供方提供的产品应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由供方向需方提出书面验收申请，需方在收到供方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价文件和供方投标文件对供方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，需方将向供方签发整改通知书。供方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，需方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

3.启东市市场监督管理局对没有具体执行标准或者以现有设备条件无法进行检测鉴定的情况下，需方可以委托第三方检测机构进行鉴定，产品质量鉴定结果不合格的，供方承担检测费用，需方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求供方支付因此造成的所有损失。破拆部件由供方负责补齐且需方不支付任何补偿费用。

**六、结算方式和期限：**

全部货物运送至需方指定地点并安装调试完毕后，经需方组织验收合格后付至合同价的90%；余款在二年（从验收合格之日算起）满后付清。

**七、税金**

1.根据国家现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供方负担。

**八、技术规格**

1.提交货物的技术规格应与招标文件的规定要求及投标文件的技术规格偏离表（如果被需方接受的话）相一致。

2.若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

**九、担保条款：**

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%（ 元），供方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入需方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），供方凭成交通知书与需方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、供方全部履约合同义务，经需方验收合格无质量、进度等问题的，需方在验收合格后一次性退还履约保证金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，供方不履行合同义务的，需方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时需方亦有权终止合同，供方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.供方在履约过程中发生违约行为，给需方造成损失的，需方有权在供方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补需方经济损失，不足的部分供方另外补齐。

**十、违约责任：**任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1.如因供方原因延期交货的，每推迟一天加罚1000元，推迟7天(含7天) 以上的每推迟一天加罚3000元。

2.供方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次

3.供方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由供方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。给需方造成损失的，供方应当全额赔偿。

4.供需双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

**十一、其它约定事项：**

1.供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以质量技术监督部门或有权鉴定部门的质量鉴定结果为准，由此所产生的一切费用由供方承担。

2.如供方不履行本合同第四条所规定的质量保修期及售后服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在供方的履约保证金中扣付或需方直接向供方索取，如供方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则需方有权继续向供方追偿。

3.除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，履约保证金不予退还，同时双方出具书面材料。

4.供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

**十二、解决合同争议的方式：**

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向 启东市 人民法院提起诉讼。

**十三、**本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章）后生效，合同一式六份（供需双方各执三份）。

需方（盖章）： 供方（盖章）：

 法定代表人： 法定代表人：

 委托代理人： 委托代理人：

 联系电话： 联系电话：

 开户银行： 开户银行：

 银行账号： 银行账号：

# 第四部分 响应文件组成

**响应文件必须按照以下格式及要求进行制作、签署、密封和提交。（以下内容必须全部提供，并全部加盖报价单位公章。响应文件格式中要求签字的不可打印填写，否则视为无效响应。）**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），谈判代表本人身份证复印件；

4.有效的营业执照复印件；

5.本项目中**（商用热水器）**属于政府强制采购的节能产品，需要提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件（加盖报价单位公章）；

6.质保承诺书（格式见附件4）；

7.提供采购货物清单中标“▲”项的证明材料；

8.报价货物采购要求响应表（格式见附件6）；

9.报价总表及分项报价明细表（格式见附件7、8）；

10.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件5）；

11.中小微企业声明函、福利企业等的说明材料（如有，格式见附件9、10、11）；

12.本项目采购文件要求响应供应商提供的和响应供应商认为与本项目有关的并可以提供的其他材料。

**注：响应文件1份正本2份副本，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称，否则视为无效报价。**

附件1

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明书**

 先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

 单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章**

附件3

**法** **定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市公安局：

 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： ，特授权 启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（**签字或盖章**）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

 日期： 年 月 日

**附：被授权人身份证正反面复印件盖公章**

附件4

**质 保 承 诺 书**

启东市公安局：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加 **启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目** 的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方保证提供的货物的完全符合本询价文件的要求，否则我方承担所有损失。

2.我方承诺本项目所有货物提供不少于两年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

3.在质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。

4.在免费质量保修期内，我方在接到用户单位电话通知后，须在3小时内到场，一般质量问题在6小时内负责修复，确保不影响用户单位实际使用。如12小时内不能排除故障的和需更换货物或送修,必须在24小时内提供备用货物,并在3个工作日内负责维修完毕。我方超时或未在规定的时间内及时响应和处理故障，扣款1000元/次。

5.设备质量保修期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质量保修期自更换之日起重新计算。

6.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　职务：

供应商代表移动电话：

供应商（盖公章）：

 年 月 日

附件5

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“启东市人民政府网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 供应商（盖公章）：

 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件6

**报价货物采购要求响应表**

启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **所投品牌（如有）、型号** | **采购技术参数要求** | **报价货物详细规格参数** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **…** | **……** |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件7

**报价总表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **金额（元）** |
| 启东市公安局执法办案管理中心暨南阳中心派出所业务用房厨房设备采购项目 | 大写 ： 元小写 ：￥ 元 |

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件8

**分项报价明细表（货物类）**

投标人（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **品牌****（如有）** | **生产厂家****名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额小计（元）** | **备注（是否为主要标的）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **金额合计** |  |

**（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）**

**注： 1.本项目一次性报价，响应供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容等。且本表各分项报价合计应当与报价总表中的响应总报价相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。**

**2. 供应商须详细备注主要标的信息。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

附件9

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 2.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

3.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

 日期：

附件10

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 供应商全称（盖章）：

 日 期：

附件11

**监狱和戒毒企业证明材料**

**（格式自拟）**

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。