# 启东市公安局智能化设备等采购项目

# 询价公告

根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市公安局智能化设备等采购项目进行询价采购(详细内容见下表)，欢迎符合条件的供应商响应。

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 专业设备1 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |
| 2 | 专业设备2 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 2 |
| 3 | 专业设备3 | 1.高音：1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径2.低音：1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁3.频响响应：65Hz-20KHz4.额定功率：≥350W5.峰值功率：≥1400W6.灵敏度：≥96dB7.阻抗：8ohm8.辐射角度：≥80°(H)×≥80°(V) | 只 | 6 |
| 4 | 专业设备4 | 1. 采用高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，声音干净圆润，低频控制力好。2、高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，声音更完美。3、小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。4、采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。5、具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。（具有第三方检测机构出具的有效检测报告（检测依据：GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）6、具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。7、立体声功率：8Ω≥2×650W；4Ω≥2×1040W8、信噪比：＞113dB9、转换速率：≥80V/us10、阻尼系数：400：111、频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB12、总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ13、互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧14、输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.5V15、输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced16、共模拟制比：≦-75db17、串音衰减：≦-70db18、指示灯：Signal，protect，Active，clip/limiting19、电源：220V 50/60HZ20、FUSE：T15A
 | 只 | 3 |
| 5 | 处理器 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |
| 6 | **核心设备** | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |
| 7 | 电视机 | 1、55寸液晶电视机2台 | 台 | 2 |
| 8 | 电视机支架 | 1、名称：55寸液晶电视机支架（移动架2副，壁挂2副） | 台 | 4 |
| 9 | 工作站 | 1、规格：CPU:12核20线程 单核≥2.1Ghz、内存：16G、硬盘：512G SSD、显卡：2G独显（≥64bit）、显示器：IPS 27寸及配套键鼠 | 台 | 3 |
| 10 | 移动工作站 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps；2.24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP端口 ，支持可插拔的双电源；3.CPU、NP芯片要求国产化，满足国家安全可控要求；4.支持VxLAN二层网关、三层网关，支持集中式网关，分布式网关支持BGP-EVPN5.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥46.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防7.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防8.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性9.实配：双电源 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 1、交换容量≥502Gbps，包转发率≥76Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping/支持 MLD V1/V2 Snooping 3、业务口防雷可达7KV；4、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~45℃；5、长期工作环境相对湿度为5%~95%；6、支持 802.3az 能效以太网 EEE7、电口支持无连接时端口自动休眠8、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机9、支持SNMP v1/v2/v3、RMON10、支持通过命令行、Web等方式进行配置和管理 | 台 | 1 |
| 13 | 光模块 | 1、名称：光模块2、规格：QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC) | 个 | 4 |
| 14 | 光模块 | 1、名称：光模块2、规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |
| 15 | 成品HDMI线 | 光纤成品HDMI线，支持4K60hz | 根 | 9 |
| 16 | HDMI分配器 | 1进8出支持4K60HZ | 台 | 1 |
| 17 | 壁挂支架CC | 配套壁挂支架 | 台 | 6 |
| 18 | 连接线 | 1.用于设备主机及设备单元之间的延长连接；2.50米8芯电缆，具有一公一母接口；3.线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜；4.线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音；5.可以随意自由调整，方便施工；6.输入电压为24V，属安全范围；7.产品出厂前经过一系列的电气安全产品性能测试，包括绝缘耐压测试，电抗电阻测试，PVC等相关的严格测试。 | 条 | 4 |
| 19 | 地插 | 1.8M双母头插座功能件模快化。2.插座体弹出设计。3.安全可靠，打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。4.接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可。5.一进二出，安装方便。6.底盒尺寸（宽×深×高）：100×55×100mm7.产品尺寸（宽×深×高）：120mm×60mm×120mm | 个 | 4 |
| 20 | 机柜 | 42U，600\*600\*1600mm | 台 | 1 |
| 21 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 6 |
| 22 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 6 |
| 23 | 音频连接线 | 6.3单插头-卡侬头（公） | 米 | 2 |
| 24 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 | 米 | 1 |
| 25 | 音箱线 | 音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 | 米 | 250 |
| 26 | 网线 | CAT6 | 米 | 1000 |
| 27 | 辅材 | 光纤、网络面板、无线投屏器、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 项 | 1 |
| 28 | 集成调测费 | 本项目所涉及的所有集成调试检测及原办公场所的设备搬迁。 | 项 | 1 |
| 29 | 地毯 | 地面自流平处理、1000\*250mm块毯铺贴。 | m2 | 190.46 |
| 30 | 主席台 | 总高度150mm。采用40\*60热镀锌方管框架基层、18mm阻燃多层板衬底、10mm强化复合地板。 | m2 | 36.3 |
| 31 | 墙面背景字定制 | 定制铜字（字样：十六个字方针或警徽+启东市公安局，二选一） | 项 | 1 |
| 32 | 墙面处理 | 一、隔墙1：:40.24m21、75轻钢龙骨2、单面18mm多层阻燃板基层、内置隔音棉二、隔墙2:32.03m21、75轻钢龙骨2、一面18mm多层阻燃板基层、一面9.5mm双层石膏板、内置隔音棉三、消防箱墙体改造1项墙体切割、凿除、新做轻钢龙骨、双层石膏板板包管隔、内置隔音棉四、走道墙面定制装饰钢板面层修补：14.66m2五、灰钛金踢脚线:69.5m2九厘板基层、60mm 不锈钢踢脚线六、消防栓暗门制作1套钢架、多层板、五金700\*1500mm七、墙面乳胶漆：50.4 m2八、吸音板墙面152.22 m21、环保胶水2、E0级12mm吸音板九、新装成套门（木质双开门）2000\*2300mm=1樘、1000\*2300mm=2樘 | 项 | 1 |
| 33 | 电路处理 | 一、配电箱拆除、移位、安装，所涉的墙面开凿、修补粉刷、增加开关二、电缆WDZB-YJY-4\*35+16总电缆、PVC50=38米三、线管地面开槽、修补：水泥地面切割、凿除、黄砂水泥砂浆修补=4米四、照明电线管支架：32kg五、走道电气管线整理六、开关插座、电源+网络地插、灯具1、86型铜制电源+网络地插地插（双口）：10个2、增加灯具筒灯、射灯、T5灯：77个3、灯具利旧、重新安装：25个 | 项 | 1 |
| 34 | 公共区域顶面处理 | 一、走道天面采用石膏板造型灯槽、刷乳胶漆、铝扣板吊顶修补二、天面石膏板吊顶修补三、新做天面吊顶：197.5m2轻钢龙骨、石膏板吊顶、造型、风口、灯孔制作四、天面软膜灯箱：10.8m2定制铝合金边框、LED灯珠、反光贴五、天面乳胶漆修补277m2，原涂料铲除、封胶水、批腻子、新做乳胶漆。 | 项 | 1 |
| 35 | 消防处理 | 一、11个点位的烟感拆除、移位、安装二、37个点位的喷淋头抬高、移位、安装三、1套消防栓的楼层放水、管道移位、原消防栓拆除、安装四、排烟风口拆除、抬升、安装五、应急照明增加电源管线、应急筒灯及安全出口六、12台中央空调移位，包括内机拆除、移位、安装，管道（铜管、凝水管、保温管），电源管线移位、安装。 | 项 | 1 |
| 36 | 拆 除 | 为完成本项目所需的所有拆除、外运。（项目技术参数中已列出的拆除除外） | 项 | 1 |
| **注：①以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，如有负偏离按照无效响应处理。****②本项目采购清单中要求具备相关检测报告等证明材料的，供应商须在中标公示发出后三个工作日内签订合同前向采购人提交所有材料复印件并加盖制造商公章，所有证明材料均须真实有效，否则，采购人将取消供应商中标资格，并上报相关主管部门。****③本项目采用固定总价合同，项目数量有增加的不予调整（采购人要求增加的除外）；减少的，按审计数量结算，有参照综合单价的，按中标综合单价，没有参照的，以有利于采购人原则予以结算。****④相关设备需供应商自行联系采购单位进行现场勘查对接（需提交踏勘人身份证、无违法犯罪证明、法人代表授权委托书，保密承诺书），熟悉并理解采购单位原来各类关键设备、系统和相关软件平台的配置情况以及采购需求与质量目标，在操作中如有任何偏差均由成交供应商负责。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。未考察现场或考察工作不详细的供应商，不得以不完全了解采购单位实际需求为理由而向采购单位提出任何质疑或索赔等要求，采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。** |

**一、本项目最高限价：人民币49万元，供应商报价超过最高限价的为无效报价。**

**二、供应商资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、供应商是具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人，具有有效的营业执照；

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4、本项目招标不接受联合体投标。

**三、询价采购报价注意事项**

1.供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市人民政府网。）

2.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价包括全部货物和相关服务所发生的所有费用，投标人的投标报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.本项目采用固定总价合同，项目数量有增加的不予调整（采购人要求增加的除外）；减少的，按审计数量结算，有参照综合单价的，按中标综合单价，没有参照的，以有利于采购人原则予以结算。本项目投标报价应完成本项目所发生的一切费用，包括但不限于深化设计、拆除、外运、供货、运输、装卸、安装、调试、质保期内免费保修、管理费、税金、利润、咨询、国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

4.本项目成交供应商中标后须提交详细的实施方案，并经过采购人确认后，方能进行供货、安装，若未经采购人确认，私自进场，采购人有权要求撤场，由此产生的一切损失、费用和法律责任均由成交供应商自行承担。

5.本项目询价公告发布网址“启东市人民政府网”，供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位，如有澄清或补充通知采购单位通过上述网址发布。

有关技术及需求问题，请与采购单位或采购代理机构联系。

采购单位：启东市公安局

联系人：张先生

联系电话：17826329778

采购代理机构

名 称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地 址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联 系 人：俞桂银

联系电话：0513-83721688

**5.报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证原件正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料）；

（5）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）报价表:报价表必须按提供的报价样表格式填写（按照附件四格式填写）。如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价；

（7）报价货物采购要求响应表（按照附件五格式填写）；

（8）质保承诺书（按照附件六格式填写）；

（9）现场踏勘证明材料。

**注：（1）供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件作出实质性响应。**

1. **上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。**

**（3）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：包括但不仅限于项目名称、报价单位名称、日期等，否则视为无效报价文件。**

**6.纸质询价响应文件递交**

投标申请人应于2025年09月19日09时00分之前将投标文件邮寄至启东市公安局（启东市金沙江路668号）。

开标时间：2025年09月19日09:00（北京时间）

开标地点：启东市汇龙镇金沙江路668号公安局1号楼（东楼）215开标室

**特别提醒：本项目实行不见面开标，各投标人须在规定时间内（以快递签收时间为准）将投标文件邮寄（只接收顺丰）至以下地点：启东市公安局（启东市金沙江路668号），接收联系人：张先生，联系电话：17826329778。**

**投标人应充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。**

**7.报价保证金**

本项目不收取投标保证金。

**四、项目具体需求说明**

1.项目地点：启东市公安局。

2.供货与安装周期：50日历天内完成供货、安装、调试等并经采购单位验收合格。

3.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品。安装调试后确保能顺利使用，如不能正常使用的，一切后果由供应商承担。

4.质保要求：本项目所有货物提供5年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保(配件+人工)(如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行)。

5.售后服务要求：质保期内成交供应商应免费维修所有设备。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，需在1小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。质保期内如因成交供应商原因超时的，每超时一次罚5000元，由此发生的所有损失由供应商承担。

6.验收要求：

在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，在五个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不符合合同要求，将解除双方合同、履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

1. 履约保证金

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或保函），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

（2）成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金。

（3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

8.约定事项：

（1）成交供应商在签订合同后，向采购单位提供符合本次询价要求的货物，经采购单位确认后方可供货，**不能提供或逾期提供，将被视为违约**。如成交供应商提供货物不符合要求，采购人将向成交供应商签发整改通知书，成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改到位，如再次不符合要求或逾期，将被视为违约。如成交供应商违约，采购人将终止合同履行，履约保证金不予退还，并报相关部门处理。

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

（3）成交供应商因自身原因**不能订立**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

（4）成交供应商因自身原因**不能履行**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时上报相关主管部门，将对成交供应商作相应处理。

**六、成交原则：**

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.2对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

**七、付款方式：**

本项目全部完成供货、安装及调试后，凭启东市市场监督管理局出具的检测报告（如有）和采购单位出具的验收合格单、审计结果等相关证明材料，正常运行一个月后付至合同价的70%，余款在验收合格之日起满5年后一个月内付清。

**八、其他要求**

1.供应商应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，一切责任由供应商承担。

2.在开标会期间，供应商随时接受评委询问，并予解答。

3.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

**启东市公安局**

**2025年09月15日**

**封面**

**启东市公安局智能化设备等采购项目**

**报价文件**

**招标人名称：启东市公安局**

**投标人名称： （盖章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

**附件一：**

**报价承诺书**

启东市公安局：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市公安局智能化设备等采购项目的有关活动，并作如下承诺：

1.我方愿意按照询价文件的一切要求，参与投标。

2.我方的报价文件自开标后60天内有效。

3.如果我方的报价文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

4.我方愿意提供在询价文件中要求的所有资料。

5.我方同意你们确定中标人的方式。

6.如被确定为中标人，愿意在签订合同前向采购人交纳履约保证金，如无法通过验收，采购人可对履约保证金作不予退还处理并报相关部门予以处罚；如逾期完成合同任务，采购人可按询价文件予以处理。

7.有关投标事项的函电，请按下列方式联系：

单位： 邮编： 电话：

传真： 联系人： 地址：

报价单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

**附件二：**

**投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加启东市公安局智能化设备等采购项目（项目名称）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

报价单位（公章）：

日期： 年 月 日

**附件三**：

**法定代表人授权委托书**

启东市公安局：

本人 （姓名）系 （授权单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）（身份证号 ）为我方代理人，以我方名义全权处理与 采购项目有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于 年 月 日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日

**注：提供被授权人身份证正反面复印件盖公章**

**附件四**：

**报 价 表**

项目名称：启东市公安局智能化设备等采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 报价品牌及规格型号 |
| 1 | 专业设备1 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 专业设备2 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 专业设备3 | 1.高音：1x34mm高音单元，34芯音圈，1寸口径2.低音：1x10寸低音单元，50芯音圈，140磁3.频响响应：65Hz-20KHz4.额定功率：≥350W5.峰值功率：≥1400W6.灵敏度：≥96dB7.阻抗：8ohm8.辐射角度：≥80°(H)×≥80°(V) | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 专业设备4 | 1. 采用高效率TD类功放，既有传统AB类的音质，又有数字D类的效率，声音干净圆润，低频控制力好。2、高速光电隔离限幅，整机大动态下限幅启控保证失真1%以下，声音更完美。3、小信号输入采用高频电压，低失真、低噪声电路，保证了整机放大输出噪声低、失真小。4、采用风道散热结构，配合全新高效率铲齿散热，恒温风扇电路，整机温升控制在70度以下，减少电子元件恒温频繁老化过快，保证整机寿命。5、具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。（具有第三方检测机构出具的有效检测报告（检测依据：GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》）6、具有立体声、并联多种模式选择，输入灵敏度选择。7、立体声功率：8Ω≥2×650W；4Ω≥2×1040W8、信噪比：＞113dB9、转换速率：≥80V/us10、阻尼系数：400：111、频率响应：20Hz-20KHz，＜+/-0.1dB12、总谐波失真：＜0.02%Ratedpower@8欧1kHZ13、互调失真：≦0.01%Ratedpower@8欧14、输入灵敏度：0.775V，1.0V，1.5V15、输入阻抗：10K/20Kohous，unbalancedor balanced16、共模拟制比：≦-75db17、串音衰减：≦-70db18、指示灯：Signal，protect，Active，clip/limiting19、电源：220V 50/60HZ20、FUSE：T15A
 | 只 | 3 |  |  |  |
| 5 | 处理器 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | **核心设备** | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电视机 | 1、55寸液晶电视机2台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 电视机支架 | 1、名称：55寸液晶电视机支架（移动架2副，壁挂2副） | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 工作站 | 1、规格：CPU:12核20线程 单核≥2.1Ghz、内存：16G、硬盘：512G SSD、显卡：2G独显（≥64bit）、显示器：IPS 27寸及配套键鼠 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 移动工作站 | 相关技术参数请自行联系采购单位。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps；2.24个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP端口 ，支持可插拔的双电源；3.CPU、NP芯片要求国产化，满足国家安全可控要求；4.支持VxLAN二层网关、三层网关，支持集中式网关，分布式网关支持BGP-EVPN5.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥46.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防7.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防8.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性9.实配：双电源 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 交换机 | 1、交换容量≥502Gbps，包转发率≥76Mpps，整机提供≥24个千兆以太网电口，提供≥4个千兆以太网光口；2、支持IPv4/IPv6静态路由，支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping/支持 MLD V1/V2 Snooping 3、业务口防雷可达7KV；4、使用非工业级光模块情况下的长期工作环境温度范围：-5℃~45℃；5、长期工作环境相对湿度为5%~95%；6、支持 802.3az 能效以太网 EEE7、电口支持无连接时端口自动休眠8、支持智能堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机9、支持SNMP v1/v2/v3、RMON10、支持通过命令行、Web等方式进行配置和管理 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 光模块 | 1、名称：光模块2、规格：QSFP+ 40G 光模块(1310nm,2km,LR4L,LC) | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 光模块 | 1、名称：光模块2、规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 18 |  |  |  |
| 15 | 成品HDMI线 | 光纤成品HDMI线，支持4K60hz | 根 | 9 |  |  |  |
| 16 | HDMI分配器 | 1进8出支持4K60HZ | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 壁挂支架CC | 配套壁挂支架 | 台 | 6 |  |  |  |
| 18 | 连接线 | 1.用于设备主机及设备单元之间的延长连接；2.50米8芯电缆，具有一公一母接口；3.线材采用全线铝箔+水线屏蔽，大大降低强电磁波，芯线材质纯无氧铜；4.线材的抗干扰性强，不会产生兹兹的杂音；5.可以随意自由调整，方便施工；6.输入电压为24V，属安全范围；7.产品出厂前经过一系列的电气安全产品性能测试，包括绝缘耐压测试，电抗电阻测试，PVC等相关的严格测试。 | 条 | 4 |  |  |  |
| 19 | 地插 | 1.8M双母头插座功能件模快化。2.插座体弹出设计。3.安全可靠，打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。4.接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可。5.一进二出，安装方便。6.底盒尺寸（宽×深×高）：100×55×100mm7.产品尺寸（宽×深×高）：120mm×60mm×120mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 机柜 | 42U，600\*600\*1600mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 6 |  |  |  |
| 22 | 音频连接线 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 条 | 6 |  |  |  |
| 23 | 音频连接线 | 6.3单插头-卡侬头（公） | 米 | 2 |  |  |  |
| 24 | 音频连接线 | 3.5mm-6.3单插头 | 米 | 1 |  |  |  |
| 25 | 音箱线 | 音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 | 米 | 250 |  |  |  |
| 26 | 网线 | CAT6 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 27 | 辅材 | 光纤、网络面板、无线投屏器、6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 集成调测费 | 本项目所涉及的所有集成调试检测及原办公场所的设备搬迁。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 地毯 | 地面自流平处理、1000\*250mm块毯铺贴。 | m2 | 190.46 |  |  |  |
| 30 | 主席台 | 总高度150mm。采用40\*60热镀锌方管框架基层、18mm阻燃多层板衬底、10mm强化复合地板。 | m2 | 36.3 |  |  |  |
| 31 | 墙面背景字定制 | 定制铜字（字样：十六个字方针或警徽+启东市公安局，二选一） | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 墙面处理 | 一、隔墙1：:40.24m21、75轻钢龙骨2、单面18mm多层阻燃板基层、内置隔音棉二、隔墙2:32.03m21、75轻钢龙骨2、一面18mm多层阻燃板基层、一面9.5mm双层石膏板、内置隔音棉三、消防箱墙体改造1项墙体切割、凿除、新做轻钢龙骨、双层石膏板板包管隔、内置隔音棉四、走道墙面定制装饰钢板面层修补：14.66m2五、灰钛金踢脚线:69.5m2九厘板基层、60mm 不锈钢踢脚线六、消防栓暗门制作1套钢架、多层板、五金700\*1500mm七、墙面乳胶漆：50.4 m2八、吸音板墙面152.22 m21、环保胶水2、E0级12mm吸音板九、新装成套门（木质双开门）2000\*2300mm=1樘、1000\*2300mm=2樘 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 电路处理 | 一、配电箱拆除、移位、安装，所涉的墙面开凿、修补粉刷、增加开关二、电缆WDZB-YJY-4\*35+16总电缆、PVC50=38米三、线管地面开槽、修补：水泥地面切割、凿除、黄砂水泥砂浆修补=4米四、照明电线管支架：32kg五、走道电气管线整理六、开关插座、电源+网络地插、灯具1、86型铜制电源+网络地插地插（双口）：10个2、增加灯具筒灯、射灯、T5灯：77个3、灯具利旧、重新安装：25个 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 公共区域顶面处理 | 一、走道天面采用石膏板造型灯槽、刷乳胶漆、铝扣板吊顶修补二、天面石膏板吊顶修补三、新做天面吊顶：197.5m2轻钢龙骨、石膏板吊顶、造型、风口、灯孔制作四、天面软膜灯箱：10.8m2定制铝合金边框、LED灯珠、反光贴五、天面乳胶漆修补277m2，原涂料铲除、封胶水、批腻子、新做乳胶漆。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 35 | 消防处理 | 一、11个点位的烟感拆除、移位、安装二、37个点位的喷淋头抬高、移位、安装三、1套消防栓的楼层放水、管道移位、原消防栓拆除、安装四、排烟风口拆除、抬升、安装五、应急照明增加电源管线、应急筒灯及安全出口六、12台中央空调移位，包括内机拆除、移位、安装，管道（铜管、凝水管、保温管），电源管线移位、安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 拆 除 | 为完成本项目所需的所有拆除、外运。（项目技术参数中已列出的拆除除外） | 项 | 1 |  |  |  |
| **投标总价（元）：大写： 小写：** |
| **注：①以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，如有负偏离按照无效响应处理。****②本项目采购清单中要求具备相关检测报告等证明材料的，供应商须在中标公示发出后三个工作日内签订合同前向采购人提交所有材料复印件并加盖制造商公章，所有证明材料均须真实有效，否则，采购人将取消供应商中标资格，并上报相关主管部门。****③本项目采用固定总价合同，项目数量有增加的不予调整（采购人要求增加的除外）；减少的，按审计数量结算，有参照综合单价的，按中标综合单价，没有参照的，以有利于采购人原则予以结算。****④相关设备需供应商自行联系采购单位进行现场勘查对接（需提交踏勘人身份证、无违法犯罪证明、法人代表授权委托书，保密承诺书），熟悉并理解采购单位原来各类关键设备、系统和相关软件平台的配置情况以及采购需求与质量目标，在操作中如有任何偏差均由成交供应商负责。勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。未考察现场或考察工作不详细的供应商，不得以不完全了解采购单位实际需求为理由而向采购单位提出任何质疑或索赔等要求，采购单位不承担任何责任并将不作任何答复。** |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：

**附件五**：

**报价货物采购要求响应表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 报价货物详细规格参数 | 报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |

报价单位名称：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

**附件六：**

**质保承诺书**

启东市公安局：

（ 报 价 单 位 全 称 ）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加启东市公安局智能化设备等采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺本项目所有货物提供 年(自项目验收合格之日起计算)的全免费质保(配件+人工)(如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行)。

2.在质保期内，我方应免费维修所有设备。在免费质保期内，我方接到用户单位电话通知后，需在1小时之内上门服务，并在12小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。质保期内如因我方原因超时的，每超时一次罚5000元，由此发生的所有损失由供应商承担。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　 　　 邮编：

 电话：　　　　　　　　 　　 传真：

报价供应商代表姓名：　　　　　 　职务：

报价供应商单位名称（加盖单位公章）：

日期： 年 月 日