**2025年启东市汇龙镇冬藏村路灯更新工程**

**市场询价公告**

2025年启东市汇龙镇冬藏村路灯更新工程即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件一《2025年启东市汇龙镇冬藏村路灯更新工程市场询价报价单》。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单（附件一）及相关材料盖章件于2025年 05 月 19 日17:30前，送或寄（以邮戳为准）至代理单位江苏本源工程项目管理有限公司，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱502395783@qq.com，联系人：黄雯杰，联系电话：15962896353。

2.报价费用说明：供应商应本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括本项目所有涉及的全部费用，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目全过程所需的一切费用，包括（但不限于）全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如现场环境、运输、送货等各种费用），在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由供应商自行承担。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。

3.质量要求：供应商所提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的要求，符合中华人民共和国国家质量检测标准的要求，产品内外完好，并在供货时提供相关证明材料、有效产品合格证等资料，如不符合要求，则取消其成交资格，履约保证金不予退还。

4.质保要求：本项目要求整体质保三年（含部件及人工等），自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。本项目所有货物必须提供三年上门服务及全免费质保等售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。质保期外，须例行维护并终身维修，确保正常使用。质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

5.供货与安装周期：自签订合同之日起30个日历天内完成供货及安装并调试至最佳使用状态，因成交供应商原因延期的，按违约处理。

6.报价单位须提供营业执照及报价表，加盖公章。

7.拟定支付方式及期限：

本项目所有货物安装、调试完毕并经验收合格，待上级拨款到账后，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告付至合同价的70%，验收合格满一年后付至审定价的80%，验收合格满二年后付至审定价的90%，余款（按审定价）在验收合格满三年后且产品无质量问题一次性付清，不计利息。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市汇龙镇冬藏村股份经济合作社

2025年 05 月 13 日

附件一：

**2025年启东市汇龙镇冬藏村路灯更新工程**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **计量单位** | **预估数量** | **单价限价（元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。  2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。  3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 太阳能路灯 | 1、灯杆：借杆（材质等报价人自行踏勘现场）。  2、灯具：  光源功率 60W(±1W)。  ▲光效≥160Lm/w。  ▲色温5000K(±50K)。  ▲防护等级IP67。  ▲6000小时光衰≤5%（需超5000小时实时检测数据）  外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。  3、电池板：  ▲功率≥100W（+5%内）。  ▲紫外线抗老化衰减≤5%。  ▲光伏玻璃透光率≥90%。  ▲光伏组件接线盒防水等级≥IP67。  ▲单晶硅，转换率＞18%。  4、太阳能专用锂电池：  ▲循环使用1000次以上  ▲-10℃使用容量≥70%  ▲荷电保持能力≥90%  灯头内置，寿命≥10年。  亮灯时间：12小时。  5、支架：  采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 | 盏 | 350 |  |  | 474eed6da04eb35bb9b25257b9a8592 |
| 3 | 标识牌 | 1、标识牌以白底瓷砖为载体，尺寸为40cm×60cm，标识牌版面内容按业主要求设置。  2、标识牌立柱材质：304不锈钢。  3、标识牌立柱规格：高1400mm，壁厚1.2mm，直径63mm（以实际测量尺寸为准）。  4、标识牌外边框用304不锈钢方管，边框内用角固定瓷砖（外边框的大小以实际测量尺寸为准）。  5、标识牌安装：在采购人指定的位置制作安装基础，并安装牢固。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计（大写）： （小写： ￥元） | | | | | | | |
| 备注：   1. 上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。   2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。  3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。  4.成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。  5.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。  6.供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。  7.**以上太阳能路灯及标识牌的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准，按实结算。** | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：