**启东市汇龙人民政府消防器材采购项目**

**更正公告（一）**

一、项目基本情况

原公告的采购项目名称：启东市汇龙人民政府消防器材采购项目

首次公告日期：2022年12月13日

二、更正信息

更正事项：采购公告

更正内容：

1. 原询价公告 “采购需求一览表**”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 移动式消防炮 | 技术性能符合GB19156-2019《消防炮》和CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。炮体材质铝合金（阳极氧化后喷漆）。水压密封性能：消防炮的受压部分（泡沫炮炮筒除外）进行水压密封试验后，各连接部位无渗漏现象。水压强度性能：消防炮的受压部分（泡沫炮炮筒除外）进行水压强度试验后，炮体不得有冒汗，裂纹及永久变形等缺陷。产品应设有永久性中文铭牌，标志以下内容：产品名称；型号；额定工作压力或工作压力范围（MPa），额定流量（L/s）或额定干粉喷射速率（kg/s）或单次喷射量（L/次）及允许最大工作压力（MPa）；制造日期、出厂编号；厂名。执行产品标准号；对于流量可调式消防炮，应有流量刻度值（L/s）的永久性标记。 | 1 | 台 |

**现更正为：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 超轻型无后座力消防水炮 | •型号：PS20K，重量3.3（±0.1）公斤•符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》标准。进水口可选用：65雄接口、80雄接口、65双雄接口。出水口可选用：65雌接口、65直流出水口、65直流喷雾出水口、65多功能水枪。•参数：1、接口：采用锻造工艺，铝镁合金A6061材质，金色阳极氧化防腐处理。主体、支架：采用精密压铸工艺，一体式成型，表面银色喷塑防腐处理。保护胶圈：选用高性能、防紫外线、抗老化硅胶。2、进水口孔径≥57.5mm，出水口孔径≥44mm。3、手柄采用拉杆式锁止结构；进水管与出水管采用30°夹角设计，进水管与支架设定四挡定位功能，可在65°、90°、115°、135°之问任意切换。4、为便于操作、携带，加装伸缩式背带设计。 5、所有锁止件、紧固件全部采用不锈钢304或黄铜材质，以增强防腐性能。6、加装多功能直流、喷雾装置后，耐压强度≥2.5MPa，流量≥20L/s。 | 1 | 台 |

 更正日期：2022年12月15日

三、其他补充事宜：

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：启东市汇龙镇人民政府

联系人：施文

联系电话：0513-83353029

采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

联系人：黄俊

联系方法：0513-83106618

启东市汇龙镇人民政府

2022年12月15日