**2025年启东市汇龙镇城东村排水管道改造及路面**

**修复工程实施意见**

1. 铺设φ300HDPE双壁波纹管，总长度30米（其中过路段长12米，需使用C20砼包封，包封尺寸为：宽0.5m高0.5m），管道埋深约1米；
2. 新建2座内径400\*400mm井深1m的砖砌井，做法如下：
   * 1. 100mm厚C15砼垫层，每边宽出井外壁100mm；
     2. 井壁厚度220mm，使用M7.5水泥砂浆砌216\*105\*43砼实心砖；
     3. 井内外抹20mm厚1:2水泥砂浆；
     4. 井盖为500\*500mm铸铁雨水箅子。
3. 凿除原18cm破损路面，废料清运，重新浇筑18cm厚C30混凝土路面，共计80m2；
4. 本工程混凝土均为非泵送商品混凝土。

启东市汇龙镇人民政府

2025年7月5日