**启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--路灯提档升级项目**

**市场询价公告（三次）**

启东市合作镇五星村股份经济合作社的启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--路灯提档升级项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件《启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--路灯提档升级项目市场询价报价单》。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单（附件）盖章件于2025年08月26日17:30前，送或寄（以邮戳为准）至代理单位江苏本源工程项目管理有限公司，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱740885089@qq.com，联系人：施女士，联系电话：0513-83351266。

2.报价费用说明：报价采用全费用综合单价报价方式，全费用综合单价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。请各供应商在报价时充分考虑各种因素，在合同实施期间，合同综合单价（全费用综合单价）不因市场价格波动和各种风险因素的发生而进行调整,其中太阳能路灯按照实际安装的数量按实结算，由此产生的相关风险由成交供应商自行承担。除双方另有约定外，采购单位无须向成交供应商支付其他任何费用。

3.报价单位须提供营业执照及报价单。

4.拟定支付方式及期限：

成交供应商供货、安装、调试完毕并经验收合格后，付至合同价的70%，验收合格满一年后付至项目审定价的90%，验收合格二年后付至项目审定价的97%，余款于验收合格满三年后且经采购单位确认无质量问题后一次性付清。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市合作镇五星村股份经济合作社

2025年08月21日

附件一：

**启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--路灯提档升级项目**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片 |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |  |  | / |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、灯杆材质、规格：灯杆总高6米，灯杆热镀锌防腐处理后喷优质户外漆，灯杆材料Q235，主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，出臂1米。2、★**灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900K-6600K，灯具尺寸520\*205\*95mm（±5mm）。防护等级IP≥65，**3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；4、**★太阳能光伏板：功率≥50W。**多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；5、**★太阳能专用锂电池：额定容≥50AH。**灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时；6.基础开挖：≥500\*500\*850mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准），固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。**上述带“★”为主要规格参数** | 盏 | 45 |  |  | 图片2 |
| 3 | 太阳能路灯（借杆） | 1、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。2、★**灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数≥70，色温5900K-6600K，灯具尺寸520\*205\*95mm（±5mm）。防护等级IP≥65，**3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；4、★**太阳能光伏板：功率≥50W。**多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；5、★**太阳能专用锂电池：额定容量≥50AH**。灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时；**上述带“★”为主要规格参数** | 盏 | 626 |  |  | 图片1 |
| 备注：1、路灯拆除不按数量计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。3、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。5、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。6、供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。7、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：