**启东市合作镇曹家镇村太阳能路灯采购项目**

**市场询价公告**

启东市合作镇曹家镇村股份经济合作社根据启东市政府采购管理的有关规定，现就启东市合作镇曹家镇村太阳能路灯采购项目进行市场询价调研。

**一、项目需求**

现计划采购22套太阳能路灯（新立杆）和536套太阳能路灯（借杆），具体详见采购需求一览表。

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **参考图片** |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。  2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。  3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 | / |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、灯杆：  灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。  2、灯具：  ▲光源功率 60W(±1W)。  ▲显色指数＞80。  ▲色温6500K(±100K)。  ▲灯具尺寸：520\*205\*95mm。  ▲防护等级IP65。  ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。  外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。  3、电池板：  太阳能光伏板，▲功率≥100W（+5%内）。多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。  4、蓄电池：  太阳能专用锂电池，▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。  亮灯时间：12小时。  5、基础：500\*500\*800mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准）。 | 套 | 22 | 图片2 |
| 3 | 太阳能路灯（借杆） | 1、灯杆：借杆（材质等报价人自行踏勘现场）。  2、灯具：  ▲光源功率 60W(±1W)。  ▲显色指数＞80。  ▲色温6500K(±100K)。  ▲灯具尺寸：520\*205\*95mm。  ▲防护等级IP65。  ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。  外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。  3、蓄电池：太阳能专用锂电池，▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。  亮灯时间：12小时。  4、电池板：太阳能光伏板，▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。  5、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 | 套 | 536 | 图片1 |
| 备注：  1、上述带“▲”为主要规格参数，报价时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。灯具的外观与样品图要求的外观一致，尺寸大小允许偏差在±5%以内 （含±5%）。  2、路灯拆除不按数量计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。  3、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。  4、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。  5、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。  6、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。  7、供应商报价的所有路灯产品必须为同一品牌，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。  8、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 | | | | | |

**二、报价供应商的要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商具有有效的营业执照。

**三、约定事项**

1.参与报价的单位需将**营业执照复印件、市场询价报价单**及其他相关资料（如有）**加盖单位公章**，于2025年 6月 17日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至江苏省启东市汇龙镇人民中路972号明天商务广场302室，联系人：倪女士，联系电话：18994297769。或发送电子扫描件至18901481738@163.com邮箱。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.质保要求：自验收合格之日起不少于三年（如原厂质保期更久则根据原厂质保期）。

4.报价要求

本项目采用固定全费用综合单价报价方式，报价包括但不限于全部货物采购、制作、安装、调试、使用培训、设备设施、相关附件、辅材、人工、配件、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、材料费、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、招标代理费等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。

5.采购资金的支付时间、条件：

成交供应商供货、安装、调试完毕并经验收合格后，付至合同价的70%，验收合格满一年后付至项目审定价的90%，验收合格二年后付至项目审定价的97%，余款于验收合格满三年后且经采购人确认无质量问题后一次性付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。（4）本次询价活动最终解释权为采购人所有。

启东市合作镇曹家镇村股份经济合作社

2025年6月12日

**启东市合作镇曹家镇村太阳能路灯采购项目**

**市场询价报价单**

| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **品牌及型号** | **综合**  **单价（元）** | **总价（元）** | **质保期（年）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购人要求为准）。  2、拆除后按采购人要求在指定位置堆放整齐。  3、拆除的灯及配线等附件全部归采购人所有。 | 项 | 1 | / |  |  | / |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、灯杆：  灯杆高5米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm。出臂1米。  2、灯具：  ▲光源功率 60W(±1W)。  ▲显色指数＞80。  ▲色温6500K(±100K)。  ▲灯具尺寸：520\*205\*95mm。  ▲防护等级IP65。  ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。  外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。  3、电池板：  太阳能光伏板，▲功率≥100W（+5%内）。多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。  4、蓄电池：  太阳能专用锂电池，▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。  亮灯时间：12小时。  5、基础：500\*500\*800mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准）。 | 套 | 22 |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能路灯（借杆） | 1、灯杆：借杆（材质等报价人自行踏勘现场）。  2、灯具：  ▲光源功率 60W(±1W)。  ▲显色指数＞80。  ▲色温6500K(±100K)。  ▲灯具尺寸：520\*205\*95mm。  ▲防护等级IP65。  ▲符合 GB7000.203（GB7000.1）标准耐久性和热试验。  外壳采用全铝压铸、全密封构、外表 光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。  3、蓄电池：太阳能专用锂电池，▲额定容量≥50AH（+5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。  亮灯时间：12小时。  4、电池板：太阳能光伏板，▲功率≥100W（+5%内）。 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。  5、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 | 套 | 536 |  |  |  |  |
| **合计** | **大写：**  **小写：** | | | | | | | |

**注：1.本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。2.本报价表后附其他相关材料。**

**报价单位（盖章）：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**日 期： 年 月 日**