**启东市合作镇消防站健身器材采购项目**

**采购询价文件**

**启东市合作镇人民政府**

 **2024 年 03 月 25 日**

**地址:启东市合作镇人民政府**

**邮政编码：226200**

**网址：启东市人民政府网**

目录

第一部分 询价采购公告

第二部分 响应须知

第三部分 项目需求

第四部分 响应文件组成

第一部分 询价采购公告

启东市合作镇人民政府就[启东市合作镇消防站健身器材采购项目]进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况：

[启东市合作镇消防站健身器材采购项目]的潜在响应供应商应在人民政府网站获取采购文件，并于2024年03 月29 日 14 点30 分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市合作镇消防站健身器材采购项目

项目类型：货物

预算金额：340000元。

最高限价：340000元，报价超过最高限价的为无效报价。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

**二、响应供应商的资格要求：**

1.投标单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 投标人具有行政管理部门颁发的有效营业执照；

3.本项目不接受联合体投标。

**三、获取采购文件**

时间：2024年03 月25 日至2024年03 月29 日

获取的地点、方式：供应商登录启东市人民政府网站进行下载操作。

**四、响应文件提交**

投标截止时间：2024年 03月29日下午14：30（北京时间）

开标时间：2024年03月29日下午14：30（北京时间）

开标地点：启东市合作镇便民服务中心二楼开标室

（1）本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄（只接收顺丰）至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，后果由各潜在投标人自行承担。

（2）投标文件接收截止时间及接收地点：2024年03月29日13：00前寄达（以送达签收时间为准），接收地点：江苏本源工程项目管理有限公司，接收联系人：施春香，联系电话：15951311683。

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后寄达（以送达签收时间为准）的投标文件，上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：不见面开标模式。

3.项目样品：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；

**七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称: 启东市合作镇人民政府

联系人∶陶女士

联系方式: 13773885155

启东市合作镇人民政府

 2024年03 月25 日

**附件: 项目采购文件**

第二部分 响应须知

**一、总则**

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购。

7.报价要求

7.1本项目为固定单价合同。供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。本次报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货数量，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

**二、采购文件**

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即采购人联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3 采购文件的修改将在启东市人民政府网站公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

**三、响应文件的编制**

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应文件的密封、签署、提交

3.1响应文件必须提供1份正本2份副本。

3.2响应文件统一采用现场递交。

3.3响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）打印并装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.4响应供应商应在响应文件密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称。

3.5所有响应文件密封袋的封口处均应加盖供应商印章。

3.6如果响应供应商未按上述要求装订密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

4.响应文件的盖章要求

4.1响应文件必须加盖骑缝章或每页盖章。

4.2响应文件如有修改、行间内插字和增删，修改处应由响应供应商加盖印章。

4.3响应文件均需打印并装订成册，签字使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，如因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由响应供应商负责。响应供应商应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

6.响应有效期的延长

在特殊情况下，采购人于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

**四、响应文件的递交**

1.响应文件的递交

1.1响应供应商应当在响应文件提交截止时间前提交按照采购文件要求密封的响应文件。

1.2响应文件的内容不清楚或不清晰的，造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。

2.响应截止日期

2.1 响应供应商提交的响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，响应供应商的所有权利和义务以及响应供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

采购人拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

4.响应文件的修改

4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.2 在响应文件提交截止时间至采购文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。

**五、询价采购程序**

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

1. 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商采购单位将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及询价小组联系。

**4.无效响应及废标情形**

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求进行制作或密封的；

（2）响应文件未按采购文件的要求签字或盖章的。

（3）响应文件未按规定加盖供应商印章，投标报价部分未盖章的。

（4）响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的。

（5）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（6）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（7）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（8）未通过资格性、符合性审查的；

（9）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（10）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

**六、成交原则**

1.确定成交单位

1.1符合采购需求且报价最低者成交。

1.2若最低报价有相同时，则通过抽签方式确定中标候选人。

1.3当第一中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。

1.4成交结果公告

成交结果公告将在“启东市人民政府网站”发布，公告期限为1个工作日。

1.6若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件7）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。为方便供应商提起质疑，供应商向采购人以书面形式提交质疑函。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

1. 成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**七、授予合同**

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

**八、其他说明**

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.采购人和询价小组不向未成交的响应供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

# 第三部分 项目需求

**响应供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。**

**响应供应商不能简单照搬照抄采购文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。**

**其内容包含：**

**一、**采购需求：启东市合作镇消防站健身器材采购项目，详见采购清单。

**合作镇消防站健身器材配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 图片 |
| 1 | 耐力训练区 | 1 | 跑步机 | 2200×920×1550（mm） | 1.类别：S，精度等级：≥B级 ；显示：≥6LED窗口2.电机:交流功率≥2.2KW,输入功率≥2.3KW3.速度范围 0km/h＜最低匀速≤0.5km/h.峰值速度≥20km/h4.坡度范围≥0-15%5.跑步尺寸：≥1500×560mm. 6.跑带厚度≥2.3mm. 7.跑板厚度≥25mm. 8.最大人体质量≥150KG 9. 主立管≥50x150x2mm10. 底盘边管≥50x100x2mm11. 接地电阻≤0.055Ω，泄漏电流≤0.050mA (提供加盖供应商公章的检验报告复印件) 12. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供检验报告复印件加盖供应商公章） | 5 | 台 |  |
| 2 | 风阻单车 | 1300×700×1300(mm) | 1.类别：SB2.传动: 皮带；脚踏/把手:同步；3.显示屏：≥5英寸LCD屏 4.阻力：风阻，风扇尺寸：≥26英寸.风扇叶片≥26片5.运动程序 3种目标程序.3种心率程序；间歇程序：4种6.把立管规格：≥2.5(mm)7.训练方式：上肢训练、下肢训练、全身训练。8.最大承重≥150kg9.座位立杆在最高位置时插入的深度≥98mm(提供加盖供应商公章的检验报告复印件)10.座立管规格：≥4.0(mm) 12. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 3 | 台 | 046a277fe1db4f57e13ee2f504c6d5b5_22152944eyle |
| 3 | 楼梯机 | 1421\*928\*2248(mm) | 1.LED窗口显示；固定程序：快速启动、三种目标程序、登山模式、间歇模式、心率模式2.阻力系统；磁阻；阻力功率：≥700W3.手握心率4.最大使用者重量：≥160kg5.坡度：≥84%；速度范围（SPM）：≥24-176阶/分 6.速度档位：≥20档（档位每改变1，速度改变8阶/分） 7.台阶高度：≥202mm ；台阶宽度：≥559mm；步深：≥247mm8. 脚踏板和阶梯宽度（不包括脚部护板）≥230mm(提供加盖供应商公章的检验报告复印件)9.二级传动系统，链条与楔形皮带组合传动，确保运行安静。10.自适应阻力系统，阻力自适应调节，自动检测使用者体重，并根据使用者体重自动调整磁控阻力输出，提升训练效果和体验。 11.≥五重安全保障，三重主动防护：操控台配备一停止按钮，中控台配备一急停按钮，在训练过程中可以随时终止训练；环绕式全尺寸安全扶手设计，可随时脱离训练，确保训练安全。两重被动防护：断电自动刹车设计，一旦断电，设备立即自动刹车停止运行；底部台阶配备红外防跌落装置，当使用者跌落时，设备立即终止运行，防止发生二次伤害，保障训练者安全。 12.采用窗口式检修孔设计，便于设备保养维护；配备操控台按键控制和滚轮操控双控制系统；防滑式脚踏平台设计；13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 | E:\自主产品\XSC楼梯机\微信图片_20230130135011.png微信图片_20230130135011 |
| 4 | 划船器 | 2300×560×1000(mm) | 1.座垫管规格：≥60x90x3mm 2.显示屏：≥5英寸LCD屏，3.阻力系统： 风阻， 阻力等级：无极调节； 4.传动方式：链条传动 5.功率：≥300W 6.最大人体质量≥150kg 7.座椅高度 ≥380mm； 8.滑轨长度≥1400mm9.把立管规格：≥50x75x2.5mm 10. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）11. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 2 | 台 |  |
| 2 | 爆发力训练区 | 5 | 跳箱 | 长90cm ×宽75cm  | 1、黑白款 长：90cm 宽：75cm，高度：15cm/30cm/45cm/60cm 面料：1000D PVC夹网布 填充物：EPE珍珠棉（32KG/立方）+PE板。2、产品具有保险责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章，3.纯黑色+白色印刷整体外观简约美观。  | 1 | 套 | 四合一跳箱 |
| 6 | 可调节小栏架 | 12英寸 | 1、材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力，2、产品具有保险责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章，3、颜色：绿色。4、规格：12英寸6个。 | 2 | 套 | 敏捷栏架 |
| 7 | 绳索滑轮系统 | 1090×3800×2300（mm） | 如名称不一致，保证功能一致，参考图片1. 管材采用≥50×110mm方钢管材或圆管，管壁厚度≥2.5mm2.最大训练载荷：≥90kg×23.钢索：须采用≥φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性4.调节：训练部件须配备按压式调节把手使用者可随时调整5.把手：须配备多种训练把手6.动态组件：所有滑轮.绳索等动态组件均要配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害8.类别：S9.最大人体质量：≥150kg； 11.锻炼肌肉：锻炼内容可涉及胸、肩、背、腿等人体各大肌肉群

12.通过能源管理体现认证（复印件加盖供应商公章）。13.产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）。14.产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章）。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 药球 | 2\4\6\8\10kg | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好2、参数: 2KG直径190mm、4KG直径230mm、6KG直径230mm、8KG直径275mm、10KG直径275mm各2个 3、颜色：主体黑色+黄色4、材质：橡胶 | 2 | 套 | 药球 |
|  |  | 9 | 专业版药球架 | 10支装 | 1、材质：钢管+喷漆工艺2、尺寸：高度103CM， 3、球间距25CM4、说明：精装药球放置架，三角结构设计，更稳定，平衡性更好 | 2 | 台 | 专业版药球架-10支 |
| 3 | 力量训练区 | 10 | CF综合训练架 | 定制 | 根据现场等实际要求定制，尺寸大概4000\*1500\*2300mm,材质：75\*75\*3mm方管。组件为深蹲用保险、挂钩组、跳台组、双杆组、低拉炮筒组、TRX组等。 | 1 | 套 | ba54ab550b22f9343f33c972002a689 |
| 11 | 拉力带（含不同重量） | 2500\*150mm | 1、材质：天然乳胶。2、产品通过国家体育用品质量检验检测合格,提供加盖供应商公章检验报告。3、不同重量级10LB、15LB、20LB、25LB个2个。厚度分别为0.35MM、0.45MM、0.55MM、0.65MM.4、产品通过SGS质量认证，提供加盖供应商公章的认证证书扫描件。 | 2 | 套 | 10 |
| 12 | 甩绳 | 8m | 1、材质：绳体 织带护套 涤纶+把手 内置钢圈+PE热缩管+皮圈和堵头 硅胶+保护套PVC夹网布 2、尺寸:手柄长度15.5mm 直径27mm，皮圈内径35mm，厚度1.3mm，高度20mm ，护套尺寸36.5×18.5cm，配5cm粘扣带 3、产品特点：特殊把手结构，内置钢圈，外套磨砂面PE热缩管，结实耐用，防滑性强。4、产品通过SGS质量认证，提供加盖供应商公章的证书复印件。  | 1 | 套 |  |
| 13 | GHD训练绳 | 定制 | 1、材质：麻绳 ，2、直径：38mm，3、长度：根据现场定制，4：固定挂钩，包裹手柄  | 1 | 套 | 235f8efcf5dff5d2871e444d2fd1f6c |
| 14 | 杠杆 |  2.2m | 2.2米奥杆，需要配50M孔的杠铃片使用 | 2 | 根 |  |
|  | 杠铃片 | 320kg | 规格：2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG/25KG各2计1套2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG各2计1套.2套合计320kg特征：大孔，外包胶，内铸铁，不伤地板；三孔手抓设计，防滑，耐摔、耐用，做工精细。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 哑铃哑铃架组合 | 1980×780×780mm  | 产品描述：根据锻炼者不同的需求配不同重量的哑铃，可放置10对哑铃计2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kg各2个。 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.0椭圆管和50\*50\*4角铁。2、表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。3、橡胶脚垫，具有减震功能。能更好的保护地面。 产品特色：1、月牙型的架托设计，保证哑铃储存过程中的安全性；架托30°倾角，方便取拿存放。 | 1 | 套 |  |
| 16 | 雪橇车 | 930×647×933mm | 1、尺寸：长930×宽647×高933mm2、颜色:表面黑色细磨砂+黑色软塑料3、材质：钢材+超高分子量聚乙烯4、可多地形使用，如普通水泥地、功能性PVC地胶、人工草坪等。把手做有防滑环形纹，使用时，手感更好。5、配备有训练指导教学视频  | 2 | 套 | 多地形雪橇 |
| 17 | 壶铃一套 | 4、6、8、12、16、20、24KG | 壶铃规格：1、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。2、产品通过CE质量认证，提供加盖供应商公章的证明材料。3、配4、6、8、12、16、20、24KG各1个。4、具有产品责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章。 | 1 | 套 | 专业包胶壶铃-8 |
| 18 | 高拉力背肌及坐式背肌训练器 | 1886×1223×2227（mm） | 双功能，具有高拉把手和水平把手两种训练方式，可针对性训练背部肌肉的宽度和厚度。 主要锻炼背阔肌。锻炼者在选择合适重量和腿部固定垫高度后，通过拉动下拉把手/水平把手，使背部肌肉得到有效锻炼。产品参数 1.配重箱：整个系列的产品配重箱高度保持统一，组装总高1530mm，让配备此系列的俱乐部的环境明亮统一。2.管材：配重箱框架采用50×110×2.5mm管材，功能部分主管采用50×100×2.5mm矩形管，使整个机器显得更加有力量感。3.护罩：全系列标配双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越配重箱上所有塑料件，都采用注塑工艺生产，品质比吸塑护罩更加稳定。4.选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁片，厚度为19mm。5.坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性。6.把手：把手以类肤质感TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖，简洁大方。7.表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。喷漆部件通过GBT23987-2009国家标准测试，在不少于200h紫外老化检测时间中检出无起泡、开裂，粉化0级，变色0级.提供通过第三方检测中心检测合格的产品检测报告扫描件并加盖供应商公章.8.紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质，从功能和外观上都有所提升。9.滑轮：所有钢索滑轮，采用轴承游隙更小的高品质车加工滑轮，运动更顺畅。 10.净重（不含选择铁）：104.8kg 11.标准配重重量：91kg，可选配重重量: 72kg/106kg/134kg 12. 符合GB17498-2008国标要求，并提供加盖供应商公章的国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告 | 1 | 台 |  |
| 19 | 坐姿推肩训练器 | 1100x1400x1500（mm | 1.须具有双把位把手，提供多种握姿选择，满足不同锻炼需求。2.≥30°倾角坐垫与背垫，保证最佳锻炼坐姿。3.座垫可调节，使用亮色调整结构提示。 4.配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高≥1500mm。5.训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。6.管材：主立管≥50×110×2.5mm7.水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。8.表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。9.护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的10.紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。11.阻力传动方式：钢索 12.标准配重重量：≥90kg 13.阻力形式：配重铁，14.主要锻炼三角肌和斜方肌。锻炼者在选择合适重量和坐垫高度后，通过向上推举把手，使得肩部与上臂肌肉得到有效锻炼。 15. 符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 | C:\Users\dell\Desktop\IF93图片\12.png12 |
|  | 20 | 水平推胸训练器 | 1500×1300×1200mm | 1.产品尺寸：≥1500×1300×1200（mm）.2.≥2档齿板选择，适合不同健身人士需求3.管材采用方钢管材或圆管，管壁厚度≥2.5mm4.靠垫：采用高密度泡沫材质填充5.烤漆工艺：静电粉末喷涂6. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 |  |
| 4 | 灵敏度训练区 | 21 | 标志桶 | 6、9、12、15英寸 | 1、材质：软质塑料2、尺寸： 高度6、9、12、15英寸各6只装3、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 4、颜色：绿色381C | 2 | 套 | 标志筒 |
| 22 | 敏捷梯 | 265\*51CM | 1、材质：1.塑料件：PP；织带：丙纶；网布袋：涤纶 ，265\*51CM（共5个间隔）/套2、本产品已投保了中国保险公司的产品责任险，提供加盖供应商公章的复印件。 | 2 | 套 | 专业款敏捷绳梯 |
| 23 | 软式标志碟 | 20\*5cm | 1、材质：软质环保PVC制成，2、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 3.尺寸：直径20厘米 高5厘米，40只2色/套3、颜色：红、黄 | 2 | 套 | 软式标志碟 |
| 5 | 协调平衡训练区 | 24 | BOSU球 | ¢63cm | 1、产品描述：新颖的外观,底部贴合大面积TPR软胶，防滑2、规格：底部圆直径63cm，球皮最大可充气高度22cm3、材质：PVC，边框ABS，底盘PP+玻纤+TPR | 2 | 个 | 半圆平衡球-灰色 |
| 25 | 瑞士球 | ¢65cm | 1、产品特点描述：流线型外观2、规格：环保PVC3、2000克 球皮浅色 | 10 | 个 | 健身球1 |
| 6 | 热身放松训练区 | 26 | 筋膜枪 | 135\*46\*88mm | 1.材质：ABS+EVA，2.配件：主体筋膜枪×1，球头×43.重量：产品410g；产品+包640g；4.锂电池 2000mAh高性能锂电池（3C动力型电池）5.最大功率 54W 额定功率25W 额定电流2A6. 档位：4档调节 | 5 | 把 | f318cb3ea39f06df77651387bfe45c2 |
| 27 | 筋膜球 | 95mm×90mm | 1、产品描述：运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2、充电功率：9W。3、定时关机时间：10分钟±30秒。4、满电最高档放点时间：约100分钟。 | 3 | 个 | 2(3) |
| 28 | 瑜伽垫 | 178\*61\*0.5cm | 1、尺寸：178\*61\*0.5cm。 2、优点：专业款训练垫，超高密度高防滑性，特殊纹路 设计，高端实用款瑜伽垫。产品具有SGS质量认证，提供加盖供应商公章的证书复印件，3、颜色：淡紫. | 10 | 张 | PVC瑜伽垫 PRO-紫色 |
| 29 | 泡沫轴 | 硬度30度 | 1. 特点：高回弹EVA加大按摩点2、尺寸：长度45cm直径14.6cm，重量325g1个。

长度60cm直径14.6cm，重量430g1个。长度90cm直径14.6cm，重重650g。3、材质：环保EVA材质，产品硬度30度 | 3 | 个 |  |
| 30 | 平凳 | 1310×655×430mm | 产品描述：进行辅助训练的平板训练凳。辅助哑铃训练，具有多种训练功能, 可搭配其它举重训练器械或哑铃进行锻炼。产品参数：净重：25公斤 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.5椭圆管。2、座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。3、橡胶脚垫，能更好的保护地面。带移动滚轮，方便快速移动 | 2 | 张 |  |
| 7 | 其他 | 31 | 可调节哑铃凳 | 1450×660×1320mm | 产品描述：可进行多种位置调节的辅助训练椅，具有多种训练功能,可以配合哑铃、深蹲架、史密斯机等使用。产品参数：1、净重：36公斤， 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.5椭圆管。2、座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗，座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观大方。3、方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观，座垫和背垫角度双重可调。4、表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。5、橡胶脚垫具有减震功能，能更好的保护地面。 | 2 | 张 |  |
|  | 32 | 置物架 | 2000×600×2000mm | 用途：主要用于不同类型器具放置，能摆放壶铃哑铃杠铃片等器具，长度不小于2米 | 1 | 组 | 41b8ecb844b6d4c20b80e28aaf6488a |
| 说明：1、为保证产品器材间匹配性及售后服务的便捷性，所投健身器材1-4项产品要求为同一品牌。2、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效投标。3、中标货物均需保证正品。中标供应商在中标后签订合同前必须提供投标文件中各证书和检验报告的原件核查。4、参数里要求提供证书和检验报告的产品，参数响应须以证书和检验报告体现为准，没有提供相关证书的产品参数响应也必须真实，若验收过程中发现产品与投标参数不符合的情况，采购方将有权追究投标人的法律责任。 |

**二、项目实施时间和地点：**

1.供货与安装周期：合同签订后，接采购单位的书面通知后15日内完成供货及安装，否则按违约处理。

2.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点。

**三、质量要求：**产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

**四、质保、售后服务要求:**

本项目所有货物必须提供贰年全免费质保（配件+人工）并负责维修（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

**五、报价注意事项：**

供应商应按照询价文件的要求编制报价文件，报价文件应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。本次报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货数量，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

**六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。**

符合采购需求且总价最低者成交，如最低总报价相同时，则采用抽签方式确定中标单位。

**七、合同签订：**

中标人须在定标后三十日内与招标人签订合同。

**八、付款方式：**合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装调试完毕，并经业主组织验收合格及待市财政专项资金到账后一周内付至合同价的97%，余款在质保期（验收合格之日算起）满后一次性付清。

**九、保证金：**

1、投标保证金:根据省财政厅要求，免收投标保证金。

2、履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10%(银行汇票或转账），履约保证金在在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（不计利息）。

# 第四部分 响应文件组成

**响应文件必须按照以下格式及要求进行制作、签署、密封和提交。（以下内容必须全部提供，并全部加盖报价单位公章。响应文件格式中要求签字的不可打印填写，否则视为无效响应。）**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书、授权委托人（即代理人）身份证复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.有效的营业执照复印件；

5.质保承诺书（格式见附件4）；

6.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（格式见附件5）；

7.报价明细表（格式见附件6）；

8.本项目采购文件要求响应供应商提供的和响应供应商认为与本项目有关的并可以提供的其他材料。

**注：响应文件1份正本2份副本，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖报价单位公章，否则以未实质性响应采购文件处理。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：采购人名称、项目名称、供应商名称、响应文件名称，否则视为无效报价。**

附件1

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目）的投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期： 年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位职务 ，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证正反面复印件盖单位公章**

附件3

**法定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市合作镇人民政府：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： ，特授权代表我单位全权办理针对启东市合作镇消防站健身器材采购项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期：年月日

**附：被授权人身份证正反面复印件盖公章**

附件4：

**质 保 承 诺 书**

启东市合作镇人民政府：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市合作镇消防站健身器材采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方保证提供的货物的完全符合本询价文件的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2.我方提供的所有货物免费质保期为　 年（配件+人工) 并负责维修（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　职务：

供应商代表移动电话：

供应商（盖公章）：

 年 月 日

附件5

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“启东市人民政府网站”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 序号 | 品名 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 图片 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 耐力训练区 | 1 | 跑步机 | 2200×920×1550（mm） | 1.类别：S，精度等级：≥B级 ；显示：≥6LED窗口2.电机:交流功率≥2.2KW,输入功率≥2.3KW3.速度范围 0km/h＜最低匀速≤0.5km/h.峰值速度≥20km/h4.坡度范围≥0-15%5.跑步尺寸：≥1500×560mm. 6.跑带厚度≥2.3mm. 7.跑板厚度≥25mm. 8.最大人体质量≥150KG 9. 主立管≥50x150x2mm10. 底盘边管≥50x100x2mm11. 接地电阻≤0.055Ω，泄漏电流≤0.050mA (提供加盖供应商公章的检验报告复印件) 12. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供检验报告复印件加盖供应商公章） | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 风阻单车 | 1300×700×1300(mm) | 1.类别：SB2.传动: 皮带；脚踏/把手:同步；3.显示屏：≥5英寸LCD屏 4.阻力：风阻，风扇尺寸：≥26英寸.风扇叶片≥26片5.运动程序 3种目标程序.3种心率程序；间歇程序：4种6.把立管规格：≥2.5(mm)7.训练方式：上肢训练、下肢训练、全身训练。8.最大承重≥150kg9.座位立杆在最高位置时插入的深度≥98mm(提供加盖供应商公章的检验报告复印件)10.座立管规格：≥4.0(mm) 12. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 3 | 台 | 046a277fe1db4f57e13ee2f504c6d5b5_22152944eyle |  |  |
| 3 | 楼梯机 | 1421\*928\*2248(mm) | 1.LED窗口显示；固定程序：快速启动、三种目标程序、登山模式、间歇模式、心率模式2.阻力系统；磁阻；阻力功率：≥700W3.手握心率4.最大使用者重量：≥160kg5.坡度：≥84%；速度范围（SPM）：≥24-176阶/分 6.速度档位：≥20档（档位每改变1，速度改变8阶/分） 7.台阶高度：≥202mm ；台阶宽度：≥559mm；步深：≥247mm8. 脚踏板和阶梯宽度（不包括脚部护板）≥230mm(提供加盖供应商公章的检验报告复印件)9.二级传动系统，链条与楔形皮带组合传动，确保运行安静。10.自适应阻力系统，阻力自适应调节，自动检测使用者体重，并根据使用者体重自动调整磁控阻力输出，提升训练效果和体验。 11.≥五重安全保障，三重主动防护：操控台配备一停止按钮，中控台配备一急停按钮，在训练过程中可以随时终止训练；环绕式全尺寸安全扶手设计，可随时脱离训练，确保训练安全。两重被动防护：断电自动刹车设计，一旦断电，设备立即自动刹车停止运行；底部台阶配备红外防跌落装置，当使用者跌落时，设备立即终止运行，防止发生二次伤害，保障训练者安全。 12.采用窗口式检修孔设计，便于设备保养维护；配备操控台按键控制和滚轮操控双控制系统；防滑式脚踏平台设计；13. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 | E:\自主产品\XSC楼梯机\微信图片_20230130135011.png微信图片_20230130135011 |  |  |
| 4 | 划船器 | 2300×560×1000(mm) | 1.座垫管规格：≥60x90x3mm 2.显示屏：≥5英寸LCD屏，3.阻力系统： 风阻， 阻力等级：无极调节； 4.传动方式：链条传动 5.功率：≥300W 6.最大人体质量≥150kg 7.座椅高度 ≥380mm； 8.滑轨长度≥1400mm9.把立管规格：≥50x75x2.5mm 10. 产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）11. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 爆发力训练区 | 5 | 跳箱 | 长90cm ×宽75cm  | 1、黑白款 长：90cm 宽：75cm，高度：15cm/30cm/45cm/60cm 面料：1000D PVC夹网布 填充物：EPE珍珠棉（32KG/立方）+PE板。2、产品具有保险责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章，3.纯黑色+白色印刷整体外观简约美观。  | 1 | 套 | 四合一跳箱 |  |  |
| 6 | 可调节小栏架 | 12英寸 | 1、材质：一体式工程塑料制成，不易碎裂，它能够很好的提高人的灵敏性，遇到障碍物的反应能力和提高弹跳能力，2、产品具有保险责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章，3、颜色：绿色。4、规格：12英寸6个。 | 2 | 套 | 敏捷栏架 |  |  |
| 7 | 绳索滑轮系统 | 1090×3800×2300（mm） | 如名称不一致，保证功能一致，参考图片1. 管材采用≥50×110mm方钢管材或圆管，管壁厚度≥2.5mm2.最大训练载荷：≥90kg×23.钢索：须采用≥φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性4.调节：训练部件须配备按压式调节把手使用者可随时调整5.把手：须配备多种训练把手6.动态组件：所有滑轮.绳索等动态组件均要配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害8.类别：S9.最大人体质量：≥150kg； 11.锻炼肌肉：锻炼内容可涉及胸、肩、背、腿等人体各大肌肉群

12.通过能源管理体现认证（复印件加盖供应商公章）。13.产品通过nscc认证且同时提供有效期内确认函（复印件加盖供应商公章）。14.产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章）。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 药球 | 2\4\6\8\10kg | 1、产品特点：高含胶量，耐摔，弹性足。表面粗糙的纹理，防滑性更好2、参数: 2KG直径190mm、4KG直径230mm、6KG直径230mm、8KG直径275mm、10KG直径275mm各2个 3、颜色：主体黑色+黄色4、材质：橡胶 | 2 | 套 | 药球 |  |  |
|  |  | 9 | 专业版药球架 | 10支装 | 1、材质：钢管+喷漆工艺2、尺寸：高度103CM， 3、球间距25CM4、说明：精装药球放置架，三角结构设计，更稳定，平衡性更好 | 2 | 台 | 专业版药球架-10支 |  |  |
| 3 | 力量训练区 | 10 | CF综合训练架 | 定制 | 根据现场等实际要求定制，尺寸大概4000\*1500\*2300mm,材质：75\*75\*3mm方管。组件为深蹲用保险、挂钩组、跳台组、双杆组、低拉炮筒组、TRX组等。 | 1 | 套 | ba54ab550b22f9343f33c972002a689 |  |  |
| 11 | 拉力带（含不同重量） | 2500\*150mm | 1、材质：天然乳胶。2、产品通过国家体育用品质量检验检测合格,提供加盖供应商公章检验报告。3、不同重量级10LB、15LB、20LB、25LB个2个。厚度分别为0.35MM、0.45MM、0.55MM、0.65MM.4、产品通过SGS质量认证，提供加盖供应商公章的认证证书扫描件。 | 2 | 套 | 10 |  |  |
| 12 | 甩绳 | 8m | 1、材质：绳体 织带护套 涤纶+把手 内置钢圈+PE热缩管+皮圈和堵头 硅胶+保护套PVC夹网布 2、尺寸:手柄长度15.5mm 直径27mm，皮圈内径35mm，厚度1.3mm，高度20mm ，护套尺寸36.5×18.5cm，配5cm粘扣带 3、产品特点：特殊把手结构，内置钢圈，外套磨砂面PE热缩管，结实耐用，防滑性强。4、产品通过SGS质量认证，提供加盖供应商公章的证书复印件。  | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | GHD训练绳 | 定制 | 1、材质：麻绳 ，2、直径：38mm，3、长度：根据现场定制，4：固定挂钩，包裹手柄  | 1 | 套 | 235f8efcf5dff5d2871e444d2fd1f6c |  |  |
| 14 | 杠杆 |  2.2m | 2.2米奥杆，需要配50M孔的杠铃片使用 | 2 | 根 |  |  |  |
|  | 杠铃片 | 320kg | 规格：2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG/25KG各2计1套2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG各2计1套.2套合计320kg特征：大孔，外包胶，内铸铁，不伤地板；三孔手抓设计，防滑，耐摔、耐用，做工精细。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 15 | 哑铃哑铃架组合 | 1980×780×780mm  | 产品描述：根据锻炼者不同的需求配不同重量的哑铃，可放置10对哑铃计2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25kg各2个。 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.0椭圆管和50\*50\*4角铁。2、表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。3、橡胶脚垫，具有减震功能。能更好的保护地面。 产品特色：1、月牙型的架托设计，保证哑铃储存过程中的安全性；架托30°倾角，方便取拿存放。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 16 | 雪橇车 | 930×647×933mm | 1、尺寸：长930×宽647×高933mm2、颜色:表面黑色细磨砂+黑色软塑料3、材质：钢材+超高分子量聚乙烯4、可多地形使用，如普通水泥地、功能性PVC地胶、人工草坪等。把手做有防滑环形纹，使用时，手感更好。5、配备有训练指导教学视频  | 2 | 套 | 多地形雪橇 |  |  |
| 17 | 壶铃一套 | 4、6、8、12、16、20、24KG | 壶铃规格：1、材质：足重纯天然胶铸铁包胶壶铃，不锈钢镀铬把手。2、产品通过CE质量认证，提供加盖供应商公章的证明材料。3、配4、6、8、12、16、20、24KG各1个。4、具有产品责任险，提供保险证明材料加盖供应商公章。 | 1 | 套 | 专业包胶壶铃-8 |  |  |
| 18 | 高拉力背肌及坐式背肌训练器 | 1886×1223×2227（mm） | 双功能，具有高拉把手和水平把手两种训练方式，可针对性训练背部肌肉的宽度和厚度。 主要锻炼背阔肌。锻炼者在选择合适重量和腿部固定垫高度后，通过拉动下拉把手/水平把手，使背部肌肉得到有效锻炼。产品参数 1.配重箱：整个系列的产品配重箱高度保持统一，组装总高1530mm，让配备此系列的俱乐部的环境明亮统一。2.管材：配重箱框架采用50×110×2.5mm管材，功能部分主管采用50×100×2.5mm矩形管，使整个机器显得更加有力量感。3.护罩：全系列标配双面ABS半透明磨砂全高护罩，经久耐磨，抗冲击性能优越配重箱上所有塑料件，都采用注塑工艺生产，品质比吸塑护罩更加稳定。4.选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁片，厚度为19mm。5.坐靠垫：坐靠垫采用马鞍棕PVC皮革包覆，内置聚合材质，确保产品的耐用性及舒适性。6.把手：把手以类肤质感TPV（热塑性硫化橡胶）包覆，触感柔软，防滑耐磨。把手尾端为铝质端盖，简洁大方。7.表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。喷漆部件通过GBT23987-2009国家标准测试，在不少于200h紫外老化检测时间中检出无起泡、开裂，粉化0级，变色0级.提供通过第三方检测中心检测合格的产品检测报告扫描件并加盖供应商公章.8.紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质，从功能和外观上都有所提升。9.滑轮：所有钢索滑轮，采用轴承游隙更小的高品质车加工滑轮，运动更顺畅。 10.净重（不含选择铁）：104.8kg 11.标准配重重量：91kg，可选配重重量: 72kg/106kg/134kg 12. 符合GB17498-2008国标要求，并提供加盖供应商公章的国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 | 坐姿推肩训练器 | 1100x1400x1500（mm | 1.须具有双把位把手，提供多种握姿选择，满足不同锻炼需求。2.≥30°倾角坐垫与背垫，保证最佳锻炼坐姿。3.座垫可调节，使用亮色调整结构提示。 4.配重箱：产品配重箱高度保持统一，组装总高≥1500mm。5.训练指南：须具有清晰、明确的训练指南，并确定锻炼的目标肌群。6.管材：主立管≥50×110×2.5mm7.水杯架：水杯架位于配重箱顶盖，充分利用空间。8.表面处理：主架采用优质的烤漆工艺提升产品外观品质的同时赋予器材更强的耐磨性和抗刮伤能力。9.护罩：双面ABS半透明磨砂全高护罩，采用注塑工艺生产，以达到抗冲击和经久耐磨的目的10.紧固件：所有的标准件都采用镀锌或者不锈钢材质。11.阻力传动方式：钢索 12.标准配重重量：≥90kg 13.阻力形式：配重铁，14.主要锻炼三角肌和斜方肌。锻炼者在选择合适重量和坐垫高度后，通过向上推举把手，使得肩部与上臂肌肉得到有效锻炼。 15. 符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 | C:\Users\dell\Desktop\IF93图片\12.png12 |  |  |
|  | 20 | 水平推胸训练器 | 1500×1300×1200mm | 1.产品尺寸：≥1500×1300×1200（mm）.2.≥2档齿板选择，适合不同健身人士需求3.管材采用方钢管材或圆管，管壁厚度≥2.5mm4.靠垫：采用高密度泡沫材质填充5.烤漆工艺：静电粉末喷涂6. 产品符合GB17498-2008国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告（提供证书复印件加盖供应商公章） | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 灵敏度训练区 | 21 | 标志桶 | 6、9、12、15英寸 | 1、材质：软质塑料2、尺寸： 高度6、9、12、15英寸各6只装3、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 4、颜色：绿色381C | 2 | 套 | 标志筒 |  |  |
| 22 | 敏捷梯 | 265\*51CM | 1、材质：1.塑料件：PP；织带：丙纶；网布袋：涤纶 ，265\*51CM（共5个间隔）/套2、本产品已投保了中国保险公司的产品责任险，提供加盖供应商公章的复印件。 | 2 | 套 | 专业款敏捷绳梯 |  |  |
| 23 | 软式标志碟 | 20\*5cm | 1、材质：软质环保PVC制成，2、用途：主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 3.尺寸：直径20厘米 高5厘米，40只2色/套3、颜色：红、黄 | 2 | 套 | 软式标志碟 |  |  |
| 5 | 协调平衡训练区 | 24 | BOSU球 | ¢63cm | 1、产品描述：新颖的外观,底部贴合大面积TPR软胶，防滑2、规格：底部圆直径63cm，球皮最大可充气高度22cm3、材质：PVC，边框ABS，底盘PP+玻纤+TPR | 2 | 个 | 半圆平衡球-灰色 |  |  |
| 25 | 瑞士球 | ¢65cm | 1、产品特点描述：流线型外观2、规格：环保PVC3、2000克 球皮浅色 | 10 | 个 | 健身球1 |  |  |
| 6 | 热身放松训练区 | 26 | 筋膜枪 | 135\*46\*88mm | 1.材质：ABS+EVA，2.配件：主体筋膜枪×1，球头×43.重量：产品410g；产品+包640g；4.锂电池 2000mAh高性能锂电池（3C动力型电池）5.最大功率 54W 额定功率25W 额定电流2A6. 档位：4档调节 | 5 | 把 | f318cb3ea39f06df77651387bfe45c2 |  |  |
| 27 | 筋膜球 | 95mm×90mm | 1、产品描述：运动前使用，激发身体机能；运动后使用，放松筋膜和肌肉。2、充电功率：9W。3、定时关机时间：10分钟±30秒。4、满电最高档放点时间：约100分钟。 | 3 | 个 | 2(3) |  |  |
| 28 | 瑜伽垫 | 178\*61\*0.5cm | 1、尺寸：178\*61\*0.5cm。 2、优点：专业款训练垫，超高密度高防滑性，特殊纹路 设计，高端实用款瑜伽垫。产品具有SGS质量认证，提供加盖供应商公章的证书复印件，3、颜色：淡紫. | 10 | 张 | PVC瑜伽垫 PRO-紫色 |  |  |
| 29 | 泡沫轴 | 硬度30度 | 1. 特点：高回弹EVA加大按摩点2、尺寸：长度45cm直径14.6cm，重量325g1个。

长度60cm直径14.6cm，重量430g1个。长度90cm直径14.6cm，重重650g。3、材质：环保EVA材质，产品硬度30度 | 3 | 个 |  |  |  |
| 30 | 平凳 | 1310×655×430mm | 产品描述：进行辅助训练的平板训练凳。辅助哑铃训练，具有多种训练功能, 可搭配其它举重训练器械或哑铃进行锻炼。产品参数：净重：25公斤 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.5椭圆管。2、座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。3、橡胶脚垫，能更好的保护地面。带移动滚轮，方便快速移动 | 2 | 张 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 31 | 可调节哑铃凳 | 1450×660×1320mm | 产品描述：可进行多种位置调节的辅助训练椅，具有多种训练功能,可以配合哑铃、深蹲架、史密斯机等使用。产品参数：1、净重：36公斤， 产品特征：1、机器主要采用100\*50\*2.5椭圆管。2、座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗，座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观大方。3、方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观，座垫和背垫角度双重可调。4、表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。5、橡胶脚垫具有减震功能，能更好的保护地面。 | 2 | 张 |  |  |  |
|  | 32 | 置物架 | 2000×600×2000mm | 用途：主要用于不同类型器具放置，能摆放壶铃哑铃杠铃片等器具，长度不小于2米 | 1 | 组 | 41b8ecb844b6d4c20b80e28aaf6488a |  |  |
| 合计：大写： 小写： |
| 说明：1、为保证产品器材间匹配性及售后服务的便捷性，所投健身器材1-4项产品要求为同一品牌。2、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效投标。3、中标货物均需保证正品。中标供应商在中标后签订合同前必须提供投标文件中各证书和检验报告的原件核查。4、参数里要求提供证书和检验报告的产品，参数响应须以证书和检验报告体现为准，没有提供相关证书的产品参数响应也必须真实，若验收过程中发现产品与投标参数不符合的情况，采购方将有权追究投标人的法律责任。 |

**（此报价为本项目的最终报价，最终报价包含本项目所有费用）**

**注： 1.本项目一次性报价，报价中含采购等所发生的各种费用，本次报价包括全部货物和服务所发生的费用，以及为完成上述内容所必须的相应附件、货物运输、人工费、材料费、搬运（二次搬运）、装卸、分发、上楼、安装、调式、使用、运输保险、验收、税金、检测、售后质保服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货数量，不得降低货物质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。**

**2. 供应商须详细的信息。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件7

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。