**启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--充电桩采购项目**

**市场询价公告**

启东市合作镇五星村股份经济合作社的启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--充电桩采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求

详见附件《启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--充电桩采购项目市场询价报价单》。

二、询价约定事项：

1.市场询价报价单（附件）盖章件于2025年06月17日17:30前，送或寄（以邮戳为准）至代理单位江苏本源工程项目管理有限公司，或以PDF格式文件通过电子邮件方式发送到邮箱740885089@qq.com，联系人：施女士，联系电话：0513-83351266。

2.报价费用说明：报价采用全费用综合单价报价方式，全费用综合单价中包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试费、技术服务支持、保修期内维保服务等相关费用、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等风险因素，在合同实施期间，供应商所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，最终按固定单价结算。

3.报价单位须提供营业执照。

4.拟定支付方式及期限：

合同签订后，货物运送到采购方指定地点安装完成，凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为验收通过付款依据，且待上级资金拨款后，供货方提供有效发票，采购方付至合同价的80%，待审计结束后付至审计价的90%，余款在质保期（验收合格之日算起）满后一次性付清。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市合作镇五星村股份经济合作社

2025年06月12日

附件一：

**启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--充电桩采购项目**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 充电运营管理平台 | 1、★平台具备100000个充电桩的接入能力。平台支持大于200万充电终端的同时充电。2、★平台能支持100万充电桩数据，300万新能源车数据和500万用户数据。3、★远程功能：平台可以远程采集并传送运行各种电气量和负荷潮流、远程采集并传送各种保护和开关量信息、远程控制开关控制设备、远程调节充电机输出功率、远程动态实时监控信息。4、★可靠性：平台具备7\*24小时连续无障碍运行的能力5、★平台大数据应用：所投平台具备平台大数据应用-平台审计故障码故障提示检测功能（至少有25项），其中应包含：当出现超过3分钟无有效电流时、超过10分钟有电流电压但无电量时、非免费订单有电量无电费时、离线订单电量超过300度电时、非多枪同充订单上报电量超过1000度时，可返回有相应的故障提示。注：需提供配套运营平台的检测报告扫描件，检测报告需具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识 | 项 | 1 | 云快充，莱充云，优易充， |  |  |
| 2 | 120kW一体式充电机 | 1、 交流输入电压： AC380V±15%；2 、交流输入频率：50Hz±1Hz%；3 、整流柜额定输出功率：120kW；4 、结构形式：一机双枪；5 、单枪最大输出电流：250A；6 、单枪最大输出功率：120kW7 、输出电压范围：200V-1000V；8 、恒功率输出范围：300V-1000V；9 、辅助电源电压：12V±5%；10、效率：≥94%（满载；11、IP防护等级：IP54；12、设备运行环境温度：-25℃～+50℃；13、相对湿度：5%～95%(当周围空气温度为25±5℃时)；14、海拔高度：≤2000m；15、其他安全保护：急停保护、输入过/欠压保护、输出过压保护、过温保护、过流保护、短路保护、漏电保 护、防雷保护、绝缘监控保护、充电接口锁止；16、启动方式：刷卡、APP扫码启动 ；17、符合标准：GB/T 18487.1-2023、GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、NB/T 33008.1-2018；18、安装方式：落地式安装；19、通讯传输：4G全网通 ；20、充电枪电缆：外露出箱体部分4.5米；21、提供具备CMA、CNAS资质的检测报告， | 套 | 3 | 山野电器(莱充)，华商三优，南京能瑞 |  |  |
| 3 | 监控系统 | 传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；补光灯：2颗（红外灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F2.0；视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；智能动检（人）；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；供电方式：DC12V（±30%）；防护等级：IP67；防腐蚀等级：普通防护 | 只 | 3 | 海康、大华、华为 |  |  |
| 4 | 高压箱变 | 根据供电局要求配置400kVA箱变符合供电局验收标准。 | 套 | 1 | 符合供电局验收标准 |  |  |
| 5 | 低压动力柜 | 配置空开关1\*400A，4\*250A空开。 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 6 | 充电桩基础 | 含土方开挖、支模、浇筑混凝土、养护 | 座 | 3 | 国产优质 |  |  |
| 7 | 箱变主电缆 | ZC-YJV22-0.6/1kV-4\*240mm²+1\*120mm² | m | 30 | 远东、上上、起帆 |  |  |
| 8 | 充电桩主电缆 |  ZC-YJV-0.6/1kV-4\*95mm²+1+50mm² | m | 90 | 远东、上上、起帆 |  |  |
| 9 | 电缆沟 | 800\*800，土方开挖及回填、平整 | m | 50 | 国产优质 |  |  |
| 10 | 施工辅材 | 镀锌钢管，铜鼻子，Pvc管辅材一批 | 批 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | 灭火器，干粉，手提式，ABC干粉，5kg | 只 | 6 | 国产优质 |  |  |
| 12 | 手提式干粉灭火器箱 | 灭火器箱 | 只 | 3 | 国产优质 |  |  |
| 13 | 车位大雨棚 | 防雨雨棚材质:异型钢立柱 膜材：优质PVD白色1050克膜材 面积24\*6，含雨棚基础 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 14 | 指引牌 | 含指引牌，立柱、基础制作，功能：指引远处用户到达 | 个 | 2 | 国产优质 |  |  |
| 总价：大写： 小写： |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：