附件一：

**启东市合作镇五星村宜居宜业和美乡村建设工程--路灯提档升级项目**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片 |
| 1 | 拆除 | 1、原有路灯及配线等附件全部拆除（具体以采购单位要求为准）。2、拆除后按采购单位要求在指定位置堆放整齐。3、拆除的灯及配线等附件全部归采购单位所有。 | 项 | 1 |  |  | / |
| 2 | 太阳能路灯（新立杆） | 1、灯杆材质、规格：灯杆总高6米，灯杆热镀锌防腐处理后喷优质户外漆，灯杆材料Q235，主杆上口径60mm，下口径140mm，壁厚2.5mm，出臂1米。2、★**灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数＞80，色温6500K(±100K)，灯具尺寸520\*205\*95mm（±5mm）。防护等级IP≥65，耐久性试验和热试验：符合 GB7000.203（GB7000.1）标准要求。500小时及以上盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。**3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；4、**★太阳能光伏板：功率100W（±5%）。**多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；5、**★太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）。**灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时；6.基础开挖：≥500\*500\*850mm，C30混凝土（含基础预埋件）（最终以灯具厂家尺寸为准），固定螺栓采用混凝土包封防腐处理。**上述带“★”为主要规格参数** | 盏 | 45 |  |  | 图片2 |
| 3 | 太阳能路灯（借杆） | 1、支架：采用Q235优质钢材,口径为60圆管，壁厚≥2.3mm，壁长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。2、★**灯具：光源功率60W(±1W)，显色指数＞80，色温6500K(±100K)，灯具尺寸520\*205\*95mm（±5mm）。防护等级IP≥65，耐久性试验和热试验：符合 GB7000.203（GB7000.1）标准要求。500小时及以上盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。**3、外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时，光衰＜3%，性能稳定；4、★**太阳能光伏板：功率100W（±5%）。**多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能，可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年；5、★**太阳能专用锂电池：额定容量50AH（±5%）**。灯头内置，寿命≥10年，亮灯时间12小时；**上述带“★”为主要规格参数** | 盏 | 626 |  |  | 图片1 |
| 备注：1、路灯拆除不按数量计算，所有需要拆除的路灯均计入拆除一项中，供应商成交后不得因此提出增加拆除费用的要求，所产生的所有风险由供应商自行承担。成交供应商在拆除原有路灯及配线等附件时，不得暴力拆除，不得破坏灯杆，不得破坏原有路灯等。2、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。3、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 4、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。5、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。6、供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。7、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：