**启东市行政中心食堂厨房电磁设备采购与安装项目**

**市场询价公告**

启东市机关事务服务中心的启东市行政中心食堂厨房电磁设备采购与安装项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物****名称** | **规格（mm）** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **参考图片** |
| 1 | 电磁双眼大锅灶 | 2000\*1200\*800/450 | 6  | 台 | 1.全SUS304不锈钢台面厚1.5mm，其它为SUS304不锈钢侧板、背板、底板采用厚1.2mm。2.电功率：≥20KW\*2/380V 。3.显示屏带有中文故障原因，显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然，节能看得见。4.实时显示当前输出功率，方便火候掌控。5.DSP数字机芯，30种功能保护精巧防护设计，有效防水、防虫、防油。6.采用IPX7级防水风机，泡在水里都能转，有效防水。7.采用8档以上磁性火力开关。8.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码（包括模块超温、模块传感器、线盘传感、过压故障、过流故障、错放锅具、电源缺相）。 ▲所提供产具有《食品接触产品安全认证证书》、《绿色产品评价证书》、 《节能产品认证证书》，提供国家一级能效检测报告及备案的一级能效标识，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）、中国质量认证中心（webdata.cqccms.com.cn）、中国能效标识网（www.energylabel.com.cn）上查询。  |   |
| 2 | 电磁双眼磁炒灶（1大60锅1小50锅） | 2000\*1200\*800/450 | 2 | 台 | 1.全SUS304不锈钢台面厚1.5mm，其它为SUS304不锈钢侧板、背板、底板采用厚1.2mm。2.电功率：≥15KW\*2/380V 。3.显示屏带有中文故障原因，显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然，节能看得见。4.实时显示当前输出功率，方便火候掌控。5.DSP数字机芯，30种功能保护精巧防护设计，有效防水、防虫、防油。6.采用IPX7级防水风机，泡在水里都能转，有效防水。7.采用8档以上磁性火力开关。8.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码（包括模块超温、模块传感器、线盘传感、过压故障、过流故障、错放锅具、电源缺相）。 ▲所提供产具有《食品接触产品安全认证证书》、《绿色产品评价证书》、 《节能产品认证证书》，提供国家一级能效检测报告及备案的一级能效标识，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）、中国质量认证中心（webdata.cqccms.com.cn）、中国能效标识网（www.energylabel.com.cn）上查询。  |   |
| 3 | 电磁单眼汤灶 | 1200\*800\*600/650 | 1 | 台 | 1.全SUS304不锈钢台面厚1.5mm，其它为SUS304不锈钢侧板、背板、底板采用厚1.2mm。2.电功率：≥15KW/380V。3.显示屏带有中文故障原因，显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然，节能看得见。4.实时显示当前输出功率，方便火候掌控。5.DSP数字机芯，30种功能保护精巧防护设计，有效防水、防虫、防油。6.采用IPX7级防水风机，泡在水里都能转，有效防水。7.采用8档以上磁性火力开关。8.采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码（包括模块超温、模块传感器、线盘传感、过压故障、过流故障、错放锅具、电源缺相）。 ▲所提供产具有《食品接触产品安全认证证书》，提供国家一级能效检测报告及备案的一级能效标识，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）、中国能效标识网（www.energylabel.com.cn）上查询。  |   |
| 4 | 电磁可倾式汤锅 | 200L /1480\*1100\*1050 | 2 | 台 | 1. 材质：面板采用优质SUS304不锈钢板厚1.5mm，其它为SUS304不锈钢侧板、背板、底板采用厚1.2mm。2、功率/电压：≥20KW/380V3、要求汤锅可90度翻转，便于食物取出。4、实时显示当前输出功率，方便火候掌控。 5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。6、耐用方便的8档磁控滑档火力调节器。7、可实时显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。8、采用IPX7级防水风机，泡在水里都能转，有效防水。 9、DSP数字机芯，30种功能保护精巧防护设计，有效防水、防虫、防油。10、采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码（包括模块超温、模块传感器、线盘传感、过压故障、过流故障、错放锅具、电源缺相）。

▲投标人提供所投对应型号产品具有食品接触产品安全认证证书和相应的检测报告，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询。 |   |
| 5 | 电磁蒸包炉 | 800\*800\*800/150 | 6 | 台 | 台面选用不锈钢板SUS304δ=1.5mm，其它为SUS304不锈钢侧板、背板、底板采用厚1.2mm。重力脚压边，缺水保护，AAD磁电引擎，数字驱动，多级防护，喇叭形隧道散风设计散热PPS齿形线盘组件，磁场分布均匀，数码显示，6mm厚液晶板，铝合金材质火力调节把手，电压/功率：380V/≥15KW。 ▲投标人提供所投对应型号产品具有食品接触产品安全认证证书和相应的检测报告，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询。 |   |
| 6 | 炉拼台 | 500\*1200\*800/450 | 2 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，加强筋100\*400厚=1.2mm，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 7 | 电磁炉拼台 | 300\*800\*800/150 | 1 | 台 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.5mm，加强筋100\*400厚=1.2mm，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配调节脚。 |   |
| 8 | 双门电蒸饭箱 | 380V/24W 双门24层 | 4 | 台 | 饭车柜体采用双层发泡不锈钢材料制作，内含蒸饭盘24只，饭盘为304材质，食品级。电压/功率：380V/≥12KW\*2，微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温，防止干烧，一次成型内胆，自动补水装置，带开关控制按钮，高精度电器带定温、定时控制器，加重脚轮框架夹层高密度保温材料 ，304 材质加长型发热管，自动进水，蒸汽自动泄压，柜体框架全不锈钢支撑加强，无腐蚀现象，节能、高效、环保，经久耐用。 ▲投标人提供所投对应型号产品具有食品接触产品安全认证证书和相应的检测报告，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询。  |  58668ba32451a820b67e1173a8311f3 |
| 9 | 双头台式电磁炉 | 700\*420 | 1 | 台 | 选用不锈钢机身，双控系统，具有AAD磁电引擎，数字驱动，多级防护，喇叭形隧道散风设计散热PPS齿形线盘组件，磁场分布均匀，数码显示。电压/功率：220V/≥3.5KW\*2，微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温，防止干烧，一次成型内胆，自动补。 ▲投标人提供所投对应型号产品具有食品接触产品安全认证证书和《节能产品认证证书》，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询。 |  |
| 10 | 电饼铛 | 700\*800\*850 | 2 | 台 | 采用不锈钢材质切割打磨一次成型，铝合金烤盘，食品级不粘涂层，数显温控，防烫手柄。电压/功率：220V/5KW。 ▲投标人提供所投对应型号产品具有食品接触产品安全认证证书和相应的检测报告，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）上查询。 |   |

备注：

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.请供应商自行踏勘现场，涉及原有燃气灶拆除、搬运、以及电磁灶具安装，与现有水，电等衔接所产生的相关费用，综合考虑各种因素后报价，不再另行增加费用。

3.供应商提供电磁设备系统点位图，电源线，配电箱由釆购人负责。

**二、预算金额：**33万元。

**三、约定事项：**

1.质量保修期（从验收合格之日算起）：本项目所有货物提供三年的（不锈钢制品在质量保修期内无任何生锈）全免费质量保修（配件+人工）并负责终身维修，（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.参与报价的单位需将有效的**营业执照复印件及市场询价表**于2025年08月27日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市汇龙镇世纪大道1288号启东市机关事务服务中心，联系人：浦女士，联系电话：0513-83327944，电子邮箱地址为：443291387@qq.com。

3.报价费用说明：本项目为交钥匙项目，报价应完成本项目所确定的货物清单中的全部货物和服务所发生的费用，报价采用全费用综合单价报价方式，综合单价包括（但不限于）原有煤气灶撤除、货物（电磁灶）采购、制作、运输、安装、上楼、分发、装卸、搬运、保管、验收、税金、包装、检测费（采购人抽检材料和成品）、机械进出场费、市场材料价格风险费、备品备件、专用工具、技术资料售后服务、质保期内的维修、保养及其他伴随服务等费用，直至达到正常使用要求。本项目招标代理费及评审费以及采购文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，投标时一次包定,结算时不再另行追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

4.报价必须满足本项目采购清单的相关要求，否则视为无效报价。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市机关事务服务中心

 2025年08月22日

附件1:

**启东市行政中心食堂厨房电磁设备采购与安装项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格（mm）** | **数量** | **单位** | **技术参数** | **品牌****（如有）** | **单价（元）** | **合价****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（人民币大写）：** | **小写：￥：** |
| **备注（如有其他情况需要说明的）：** |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期： 年 月 日