**报价表**

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 功能说明 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设施设备** | 1 | 防滑垫 | 个 | 1 | 在卫生间、厨房等区域，铺设防滑地砖，拆除原地面，找平，放线，瓷砖铺贴，嵌缝处理（含人工、主材、辅材；不含防水），地板、pvc等材质的地胶，避免滑倒并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。 |  |
| 2 | 防滑地胶 | 平方米 | 1 |  |
| 3 | 防滑地砖 | 平方米 | 1 |  |
| 4 | 橡胶坡道 | 个 | 1 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况下，可加设橡胶等材质的可移动式坡道。 |  |
| 5 | 水泥坡道 | 平方米 | 1 |  |
| 6 | 门槛移除 | 项 | 1 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 |  |
| 7 | 平整硬化 | 平方米 | 1 | 屋内（外）地面水泥平整硬化，地面清理，局部凿除，砼找平，收光，方便轮椅进出。 |  |
| 8 | 蹲便器改坐便器 | 项 | 1 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，减轻老年人如厕下蹲、站立困难。拆除（地台）蹲坑接排污管，水泥砂浆抹平，防水处理，提供坑距：300/400MM马桶，方便乘轮椅老年人使用。 |  |
| 9 | 浴缸/淋浴房改造 | 项 | 1 | 拆除浴缸/淋浴房，拆除浴缸及周围台面，墙面及地面找平，防水处理，拆除部分补瓷砖（瓷砖为普通瓷砖，特殊要求另补差价），换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 |  |
| 10 | 适老智能坐便器 | 个 | 1 | 符合适老高度，通过座圈加热、清洗加热、暖风烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |  |
| 11 | 适老智能马桶盖 | 个 | 1 | 适合居家原座便器：材质为 PP 缓降盖板，即热式加热方式；通过自动清洗、烘干，可减少老人因弯腰擦洗引起的跌倒等隐患。 |  |
| 12 | 坐式沐浴器 | 个 | 1 | 坐位采用折叠设计，可站可坐，不占空间；采用多喷头喷淋臂设计可随意调节角度，雾状喷水方式，方便老人洗浴。 |  |
| 13 | “一”字形扶手 | 个 | 1 | 在坐（蹲）便器旁安装“一”字形扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐（蹲）下。 |  |
| 14 | 高差处和过道扶手 | 米 | 1 | 安装于高差变化和室内过道通行处，方便老年人通过时撑扶，外管材质：树脂，底座采用锌合金，稳固性强，直径35MM。 |  |
| 15 | 床边扶手 | 个 | 1 | 在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身平稳下床，避免翻身意外跌落。 |  |
| 16 | 135°扶手 | 个 | 1 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、135°扶手、U型马桶上翻扶手等，辅助老年人站立支撑。 |  |
| 17 | T型扶手 |  |  |  |
| 18 | “L”形扶手 | 个 | 1 |  |
| 19 | U型上翻马桶扶手 |  |  |  |
| 20 | 下压式门把手改造 | 个 | 1 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。 |  |
| 21 | 台面高度改造 | 平方米 | 1 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。  根据需求合理改造操作台尺寸，不足1米按1米计算；站姿操作台面下宜预留膝盖及脚尖可深入的空间；坐姿操作台面下空间净高不宜小65cm，且进深不宜小于30cm（如果有轮椅使用需求时需要满足该尺寸）。 |  |
| 22 | 适老可升降灶台 | 平方米 | 1 | 柜体可升降，降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，留出容膝空间，方便轮椅老年人或身高较矮的老年人操作；下方留出空间，方便轮椅出入。根据需求合理定制操作台尺寸，不足1米按1米计算。 |  |
| 23 | 厨房适老升降吊柜 | 平方米 | 1 | 吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降、免开柜门，方便老年人放/取物。 |  |
| 24 | 适老台盆和镜柜 | 平方米 | 1 | 台面为陶瓷/人造石，釉面洁净平滑（包含下水器、软管）；台盆柜门内凹设计，方便轮椅出入；用镜面倾斜且角度可微调，方便老年人使用。 |  |
| 25 | 水龙头改造 | 个 | 1 | 改装拔杆式或感应水龙头，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头材质方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水阀，避免忘关水阀。 |  |
| 26 | 灯具 | 个 | 1 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。 |  |
| 27 | 感应夜灯 | 个 | 1 | 在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年人起夜照明。有人体感应功能，会自动休眠，磁性吸附，方便摘取。 |  |
| 28 | 防撞护角/防撞条 | 个/米 | 1 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤材质使用NBR（丁腈橡胶）。 |  |
| **智能检测** | 29 | 一键呼叫装置（含安装、调试费） | 台 | 1 | 安装在卧室床头、卫生间坐（蹲）便器旁、淋浴区等位置，用于用户发生紧急情况时的主动报警。当用户有紧急情况或需要帮助时，按下紧急按钮，设备会自动接通24小时值守的平台人工坐席，实现用户与平台坐席直接通话联络，平台坐席会根据用户实际需求提供帮助。1、通讯网络：4G全网通；2、按键响应时间：≤1S；3、供电电源：DC5V ≥1A；4、一体化人体监测角度：约120°；5、人机界面：语音提示；6、支持ASK433MHz传感器；7、支持后备电池，待机时间≥15H。  含两年通讯费（每月含300分钟语音，1G流量）及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 30 | 人体感应探测器（含安装、调试费） | 台 | 1 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中，监测老年人活动信息。实时传输数据，如发生老年人长时间处在某个区域，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 31 | 门磁感应器（含安装、调试费） | 台 | 1 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。实时传输数据，如发生长期未开关门情况，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费 |  |
| 32 | 煤气泄漏报警器（含安装、调试费） | 台 | 1 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。  无线联网方式：NB-IoT 频段 800M ；  符合标准GB153222-2019相关要求；  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 33 | 溢水报警器（含安装、调试费） | 台 | 1 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。电池型号：CR2，DC3V待机电流：小于10uA ，发射电流：小于200mA  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 34 | 烟雾报警器（含安装、调试费） | 台 | 1 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。执行标准：GB 20517-2006。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费 |  |
| 35 | 电力脉象仪 | 台 | 1 | 用电管理人工智能产品，在传统的用电监测的基础上实现对老人行为的监测，基于老人的生活习惯，进行异常行为的安全预警。数据采集间隔:数据采集不超过0.5s；安装:支持导轨安装；数据传输:支持4G网络；  数据输入:支持电压、电流信号采集。报警方式:主动用电间隔过长、三餐少餐、起居延时、特定设备运行过久、温度报警、功率报警、剩余电流(漏电)报警。 |  |
| 36 | 防干烧与定时灶具 | 套 | 1 | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 |  |
| 37 | 炉灶自动熄火保护装置 | 套 | 1 | 避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。 |  |
| 38 | 智能监控摄像头（有线） | 个 | 1 | 双向实时视频或语音通话，及时掌握老人在家实时情况。 |  |
| 39 | 智能监控摄像头（wifi） | 个 | 1 | 双向实时视频或语音通话，及时掌握老人在家实时情况。 |  |
| 40 | 跌倒监测雷达 | 台 | 1 | 对老年人跌倒情况进行监测，可以通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 41 | 坠床监测雷达 | 台 | 1 | 对老年人坠床情况进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台的服务费。 |  |
| 42 | 生命体征监测雷达 | 台 | 1 | 对老年人生命体征进行监测，可通过电话语音、短信等多种手段，向监护人等发出预警信息。  含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台服务费。 |  |
| 43 | 防走失胸卡 | 个 | 1 | 集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。GPS定位精度：5（m）报警方式：振动报警,SOS报警。含2年通讯费用及两年24小时人工值守平台服务费。 |  |
| **辅具配备** | 44 | 手杖（单头手杖、三脚或四脚手杖） | 个 | 1 | 包含单头手杖、三脚或四脚手杖，辅助老年人平稳站立和行走。高度多档调节、轻便稳固不打滑、承重力强材质：铝合金 ，手柄：ABS防滑手柄。 |  |
| 45 | 手杖（凳拐） | 个 | 1 | 铝合金材质、辅助老人站立和行走短暂休息，高度可调节。 |  |
| 46 | 智能手杖 | 个 | 1 | 内置跌倒感应预警装置的智能手杖，1.精准定位；2.电子围栏；3.轨迹记录；4.双向通话；5.一键SOS；6.FM/MP3；7.LED灯；8.躺平报警。 |  |
| 47 | 助行器 | 个 | 1 | 包含框式、轮式、台式、带座等助行器，辅助老年人站立和行走。人性化设计，简洁轻便；五档调节；海绵扶手；可折叠；防滑脚垫。 |  |
| 48 | 非电动轮椅 | 台 | 1 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅。 |  |
| 49 | 电动轮椅 | 台 | 1 | 车架采用高强度钢管，表面静电喷涂处理；车架可收合；前轮10英寸PU实心轮，后轮16英寸充气胎；智能驻坡控制器；电控刹车型电动轮椅马达；带防倾轮。  安全载重：100kg；最大速度：≤6km/h；水平路面制动：≤1.5m；最大安全坡度制动：≤3.6m(6°)；驻坡性能：9°，静态稳定性：≥9°，动态稳定性：≥6°；越障高度：≥40mm；越沟宽度；100mm；爬坡能力：≥6°；最小回转半径：1200mm；理论行驶距离：≥15km |  |
| 50 | 洗澡椅 | 张 | 1 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。1.一键折叠，稳固方便；2.EVA舒适软做点防水防滑；3.坐板漏水设计耐用、易清洗；4.加大防滑脚垫，耐用防滑；5.高度可调节，5档可调。 |  |
| 51 | 防洒碗（盘）、叉、勺筷 | 套 | 1 | 适老配重餐具，方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 |  |
| 52 | 防压疮坐垫 | 张 | 1 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅的老年人发生严重压疮。 |  |
| 53 | 防压疮床垫 | 张 | 1 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期卧床的老年人发生严重压疮；  尺寸参考：1950\*900mm。 |  |
| 54 | 坐便椅 | 张 | 1 | 坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕。 |  |
| 55 | 马桶增高器 | 个 | 1 | 安装在马桶上的增高装置，带扶手，提高老年人如厕时的便利性和舒适度。 |  |
| 56 | 浴槽 | 个 | 1 | 速冲成型、圆润无刺、PVC材质、柔软底部、快速充气、防漏气阀、电动花洒、快速排水、可折叠收纳。 |  |
| 57 | 洗头盆 | 个 | 1 | pp材质，人体工学设计，可平躺侧躺，高度可调节，搭配淋浴花洒套装，配有万向轮，移动不费力。可外接软管排水。 |  |
| 58 | 体位枕 | 个 | 1 | 多种使用功能：侧卧翻身、头枕、屈膝，缓解身体疲劳，舒适贴合，预防褥疮。 |  |
| 59 | 可调节靠背器 | 个 | 1 | 人体工学设计，背部自然弯曲，缓解背部不适，可折叠，可调节档位。 |  |
| 60 | 卧床饮水杯 | 个 | 1 | 防呛防撒，一杯三用，吸管接头可饮水，更换吸嘴可以引用流食，更换普通杯盖可作为日常杯使用。 |  |
| 61 | 便盆 | 个 | 1 | PP材质，斜坡式设计，前高后低，能让使用者的舒适度增高。 |  |
| 62 | 接尿器 | 个 | 1 | 医用硅胶，柔软结实，贴身使用更亲肤，升级透气孔防止闷气，防回流软边，防漏效果好。 |  |
| 63 | 移位机 | 个 | 1 | 可调头部箍带，防晕眩防侧滑，多点固定护颈，可以自调舒适的坐姿、躺姿。双腿完全分开方便清洗及排便，吊带避开常见褥疮位置减少疼痛。 |  |
| 64 | 助听器 | 个 | 1 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，改善心理健康状况。 |  |
| 65 | 放大镜 | 个 | 1 | 用于读书看报、检查维修、野外观察，放大观察对象。 |  |
| 66 | 手持助视器 | 个 | 1 | 百万像素，多倍变焦，自带发光屏幕，可充电。 |  |
| 67 | 老花镜 | 个 | 1 | 凸透镜，用于视力矫正，方便看清近距离物体。 |  |
| 68 | 放大镜指甲剪 | 个 | 1 | 可调节放大镜，专为老年人设计镜片清晰，多角度调节放大细微之处，视线不再模糊防止剪伤 |  |
| 69 | 换鞋凳 | 张 | 1 | 含软垫，可放置拐杖，方便老年人换鞋，提升安全性。 |  |
| 70 | 适老椅 | 张 | 1 | 含靠背、扶手，契合老年人身体构造，结构稳固、久坐舒适。 |  |
| 71 | 适老桌 | 张 | 1 | 符合人体工学设计，四周均向里凹陷，方便轮椅进出。 |  |
| 72 | 多功能护理床（手摇） | 张 | 1 | 1.配置：木床头+ABS伸缩摇把+双摇+床腿+铝护栏+床垫； 2.参考规格2000\*900\*+560mm ； 3.床框方管40\*80\*1.0mm，床脚采用50\*50\*1.0mm方管。床板是钢带冲孔或者是钢板整体冲压； 4.木质床头床尾采用E1级三聚氰胺板，封边厚度1mm，板材厚度25mm，材质颗粒板； 5.配备≥6公分床垫； 6.ABS伸缩摇把可以折叠，省空间，背部角度0-75°，上曲腿0-35°。 |  |
| 73 | 多功能护理床（电动） | 张 | 1 | 1.材质：1）床垫材质采用优质布料，高密度海棉回弹力良好，防虫处理，便于拆洗；2）床体材质采用加厚钢管。床体坚固，承载力≥240kg，床体可以全曲，包括起背、抬腿、下曲腿、左右翻身；3）床头床尾采用木材或ABS材质，环保无异味；4）护栏采用加厚钢管折叠护栏或ABS护栏，可防侧翻；  2.可拆卸床头尾 ；两侧床邦护栏可收缩平放；  3.采用医疗级别护理床电机，低噪音，防水防潮；  4.床高根据老人身高可多档调节，方便老人上下床；  5.背部、腿部可双向调节；背部调节范围≥0-70°；腿部调节范围≥0-30°；翻身调解范围≥0-45°；可左右翻身；  6.四脚配有带刹万向轮，减震耐磨。 |  |

注：本清单根据实施情况可适当调整，调整范围需经采购人同意后方可实施。

报价单位：

负责人及联系方式：

日期：