**启东市政府采购招标询价文件**

**项目名称：启东市九令殡仪馆采购一台拣灰炉和一台平板炉维修项目**

**采购单位：启东市九令殡仪馆**

**二零二一年四月十三日**

**第一部分**

**启东市九令殡仪馆采购一台拣灰炉和一台平板炉维修项目询价公告**

项目概况

启东市九令殡仪馆采购一台拣灰炉和一台平板炉维修项目的潜在供应商应在中国启东网-采购与招标栏目获取采购文件，并于 2021年 4月27 日 14 点30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：启东市九令殡仪馆采购一台拣灰炉和一台平板炉大修项目

采购方式：🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商 🗹询价

预算金额：18万元

最高限价：18万元

采购需求：详见采购文件

中标方式：符合采购需求，在拣灰炉维修不高于14万元，平板炉维修不高于4万元的前提下总报价最低者中标。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

合同履行期限：15日历天

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有火化炉维修能力的企业（提供营业执照和资质）

三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至投标截止时

地点：中国启东网-采购与招标栏目

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2021年 4月27 日 14 点30分 （北京时间）

地 点：启东市民政局5楼会议室

五、开启

时间：同响应文件提交截止时间

地点：启东市民政局5楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市九令殡仪馆

地 址：启东市王鲍镇九令村

联 系 人：张海华 陈胜伟

联系方式：15862859935 18936186808

友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

**第二部分 采购项目需求**

一、火化炉维修项目、技术参数、维修要求

（一）拣灰炉维修

1.维修内容

（1）炉体改造（拆除重建）

从地面以上拆除原有耐火材料、金属管道，保留原炉体架构并重新砌筑炉体，采用耐火材料制炉墙，炉拱砖砌筑炉体，合理布局炉膛结构，使烟气在炉内得到充分燃烧，排烟通畅。更换供氧补风风管，并增加炉内消烟风管，从而降低油耗，促进消烟降尘，使其符合国家标准。

（2）燃烧系统

使其能自动点火、自动供油、自动监测、调整主燃烧系统的头型结构位置，同时可以调整燃烧角度，更换供风、供油阀门，油表等。

（3）电气系统

电气系统维修保养，更换温度监控系统及易损电气元件。

（4）机械系统和供风系统

维修保养机械系统、供风系统及引风系统，使其能达到进尸安全，保证正常燃烧和延长使用寿命的效果。

（5）进尸系统

进尸系统维修保养，确保进尸平稳、安全，操作简便。

1. 供风系统、供油系统风路、油路设施更换。

2.拣灰炉火化机主要技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术项目 | 产品技术规格、参数及要求 |
| 1 | 外形尺寸 | 2766×3404×3027mm（根据实际情况有略微差异） |
| 2 | 炉衬结构 | 炉衬采用耐高温，抗急冷、急热，无膨胀系数、不蓄热，抗酸碱的含锆陶瓷纤维毯，热损失少，热利用率高，节能15%以上。炉体关键部位（如返烟口、炉门口等部位）采用新型碳化硅材料砌筑，耐腐蚀、耐高温、强度大、导热性能良好、抗冲击等特性，实际使用效果良好，保证使用寿命。 |
| 3 | 使用燃料 | 轻柴油：冬季-10#；其余三季0#-20#； |
| 4 | 耗能 | 连续火化单具平均耗油15升/具（以连续三具计算） |
| 5 | 首具遗体火化时间 | ≤50分钟 |
| 6 | 每天开炉首具时间 | 50min/具；连续火化≤45分钟/具（以连续三具计算） |
| 7 | 主炉膛工作压力 | －5～－20Pa |
| 8 | 主炉膛工作温度 | 400℃～950℃ |
| 9 | 二燃烧工作温度 | 400℃～1000℃ |
| 10 | 炕面材料 | 双炕面，材料采用抗急冷急热的高强度材料 |

3.改造要求

（1）改造后确保设备正常运行，达到上述技术参数要求；

（2）厂家包修2年，2年内每季度厂商前来维护一次，若出现故障由厂商负责免费维修。

（二）平板火化炉维修

1.维修内容

（1）主炉膛炉底板更换；

（2）主炉膛炉门口，返烟口砖更换，更换为全新碳化硅质高温耐火砖

（3）整炉机械系统维修保养；

（4）电器部分维修保养；

（5）油路保养；

（6）烟道清灰；

（7）整炉清洁保养。

2.平板火化机主要技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品技术项目 | 主要技术参数 |
| 1 | 炉体外型尺寸 | L\*W\*H=3600×2500×3200（±10%) |
| 2 | 主燃烧室尺寸 | L\*W\*H=2300\*750\*700mm（±10%) |
| 3 | 预备门尺寸 | H\*W=1800\*900mm（±10%) |
| 4 | 燃 料 | 轻柴油 |
| 5 | 能耗 | 连续火化耗油量：小于12L/具 |
| 6 | 焚化时间 | 连续火化：小于40分钟/具 |
| 7 | 炉温 | 主燃烧室工作温度：800℃～950℃，  二次燃烧室工作温度800℃～950℃ |
| 8 | 炉膛工作压力 | -5Pa～-300pa |

3.改造要求

（1）改造后确保设备正常运行，达到上述技术参数要求；

（2）厂家包修2年，2年内每季度厂商前来维护一次，若出现故障由厂商负责免费维修。

二、数量：拣灰炉一台和平板炉一台

三、验收要求：符合采购单位验收要求

四、时间要求：15日历天

五、免费保修期：2年

六、付款方式：验收通过后付90%，余款10%待包修期满后付清。

七、其它相关说明：

（一）本项目投标有效期为开标后60天。

（二）无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

**第三部分 投标人须知**

一、投标人的资格要求：

1. 法定基本条件：

符合《政府采购法》第二十二条的相关规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E6%B3%95/_blank)；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

二、报价注意事项：

（一）供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。报价中含相关附件、人工费、辅材、检测、人工保险、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有与完成本项目的相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

（二）无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

（三）报价文件构成

1.投标承诺书及报价表（按照附件一格式填写）；

2.法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书）；

3.被授权人身份证复印件（原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）

4.法定代表人身份证复印件正反面（无论法定代表人是否亲自参加投标，均须提供本项材料，法定代表人亲自参加时提供原件备查）；

5.供应商的营业执照副本复印件（原件备查）；

**报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，正、副本各一份，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

（四）报价文件递交

报价文件请于2021年 4月27 日 14 点30分前密封送至启东市民政局五楼会议室进行登记，在民政局党风室的监督下现场开标，逾时则不予受理。

（五）报价保证金

1.**报价保证金金额：人民币 1000.00元整（提交形式：现金)。**

2.供应商提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所递交的报价保证金将不予退还。

3.报价供应商使用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

4.报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

5.报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

6.未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

**三、商务部分要求：**

1.售后服务要求：供应商对两台火化炉维修质量要予以保证，两年内在维修质保范围内的应当每季度上门检修服务，不收取任何额外费用。

2.履约保证金：被确定成交的供应商，在签订合同之前需交纳合同价的10%作为履约保证金，同时退还投标保证金。如发现成交供应商与询价文件条款不符情形的或成交供应商对本项目转包、分包的，采购人有权中止合同，并且对履约保证金作不予退还处理，所有损失均由成交供应商负责。履约保证金将在中标人对两台火化炉维修完毕验收合格后无息退还。

**四、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市人民政府站**（http://www.qidong.gov.cn/）**信息公开栏予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。因采购单位原因不能签订合同的，三个工作日内必须以书面形式向中标人报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，启东市九令殡仪馆将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：报价保证金不予退还、记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其5年在启东市九令殡仪馆的政府采购资格。

**五、成交原则：符合采购需求，在拣灰炉维修不高于14万元，平板炉维修不高于4万元的前提下总报价最低者中标。如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定中标单位。**

若中标人毁标或在中标结果公示期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，中标人的投标保证金不予退还，并记不良记录一次，同时，采购人依法重新招标。

**六、付款方式：**设备维修完毕，待测试正常运转合格后，30个工作日内，供应商应向启东市九令殡仪馆移交由启东市市场监督局出具的验收合格报告后，启东市九令殡仪馆应向供应商支付至合同总价的90%；余下货款总价的10%作为质量保证金，在2年质保期满后30天内扣除相应违约金、维修金等应缴费用后无息返还给中标人。

**七、其他要求**

1．在投标开标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2．评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

3．在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止评标。

4.履约保证金和质保金要求：中标人在签订合同前必须向招标人缴纳履约保证金，金额为合同价的10%（银行汇票或转帐），履约保证金将在中标人供货安装完毕并经政府主管部门验收合格后无息退还。

5. 投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人自行承担。

**附件一：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

启东市九令殡仪馆：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加 启东市九令殡仪馆两台火化炉维修项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **单价** |
| 1 | 拣灰炉大修 | 1 | 台 |  |
| 2 | 平板炉大修 | 1 | 台 |  |
| 合计：（大写） 小写： 元 | | | | |

投

投标单位（签字或盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

**附件三：法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

启东市九令殡仪馆：

           系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：             特授权       代表我单位全权办理针对启东市九令殡仪馆两台火化炉维修项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：

身份证号码：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

   年     月    日

**附件四：**

**无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函**

启东市九令殡仪馆：

我方参加你方的 项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为 。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司： （公司名称） （组织机构代码） 、法定代表人： （法定代表人姓名） （身份证号码） 、拟派项目负责人： （项目负责人姓名） （身份证号码） ，在 年 月 日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日