**启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门**

**采购与安装项目询价公告**

根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门采购与安装项目进行询价(详细内容见下表)。

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 金属花架柱、梁  1、小地台1820\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 8 |
| 2 | 金属花架柱、梁  1、小地台1820\*450\*640mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 5 |
| 3 | 金属花架柱、梁  1、小地台1420\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 2 |
| 4 | 金属花架柱、梁  1、小地台2420\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图个 | 个 | 22 |
| 5 | 金属花架柱、梁  1、小地台2420\*225\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 8 |
| 6 | 金属花架柱、梁  1、3#、8#前面  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 2 |
| 7 | 金属花架柱、梁  1、豪华型地台  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 1 |
| 8 | 金属花架柱、梁  1、普通型地台  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 3 |
| 9 | 金属（塑钢）门  1、不锈钢双开门，尺寸：1450\*2900mm  2、外框及门页：75\*45\*1.2mm不锈钢方管（材质304）  3、不锈钢压线10\*20，双面  4、门页上部及亮子：8mm钢化玻璃  5、门页下部：1.0mm双面不锈钢板（材质304）中间18mm多层板芯  6、含制作、安装、五金配件等  7、具体详见施工图 | ㎡ | 42.05 |
| 10 | 金属（塑钢）门  1、走道地弹簧门，尺寸：2650\*2460mm  2、外框：黑钛金不锈钢板折边1.2mm厚（材质304）  3、门页及亮子：8mm钢化玻璃  4、含制作、安装、五金配件等  5、具体详见施工图 | ㎡ | 13.04 |

说明：

**一、本项目的总价最高限价为人民币167248.95元，总价超过最高限价的为无效报价。供应商所报投标报价等于或高于最高限价的报价文件视为无效。**

**二、供应商需同时具备下列资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、具有独立资格的法人，营业执照合法有效；营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

4、本项目不接受联合体投标。

**三、报价注意事项：**

1. 供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东市民政局 (<http://www.qidong.gov.cn/qdsmzj/xxgk/xxgk.html>)信息公开栏目。

2.报价供应商应按照本采购文件的要求编制报价文件，报价文件应对本项目提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效报价文件。报价包含相关附件、货物运输、搬运、安装、运输保险、税金、装卸、售后质保服务、招标代理费（2000元）等所有与本项目相关的费用。各报价供应商在报价前可以前往实地进行现场察看。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3.供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市殡仪馆

联系人：黄馆长 联系电话：0513-83210064,13962821118

地址： 江苏省启东市长安路8号

**4.报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（3）法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（4）有效的企业法人营业执照复印件；（加盖报价单位公章）

（5）报价明细表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（6）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

**注意：上述复印件均需加盖单位公章，否则将被视作资格审查不通过。**

报价文件纸质一正三副，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

**5.报价文件递交**

报价文件请于**2019年12月31日9：00前**密封送至启东市殡仪馆（只接受直接送达），地点：启东市殡仪馆办公楼二楼会议室），逾时则不予受理。

**询价公告资料费每套200元，无论是否中标，均不退还资料费。**

若参加本次投标的供应商或有效的供应商为两家时，采购单位可采用竞争性谈判的方式确定成交候选人；若参加本次投标的供应商或有效的供应商仅为一家时，采购单位可采取单一来源谈判的方式确定成交候选人。

**6.投标保证金：叁仟元（现金）报价保证金单独密封在一个信封内提交**，**在递交报价文件的同时交至启东市殡仪馆办公楼二楼会议室招标代理工作人员处**。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

**四、商务部分要求：**

**1.质量要求：**供应商提供规格、尺寸、材质、厚度等均符合需方要求的不锈钢花架、走地道弹簧门、不锈钢双开门，满足国家相关标准或规范要求。

**2.质保期：**在材料送至现场后，采购单位将随机取样自检或送检，若检测不合格，由此产生的损失（检测费、误工费、返工费等所有费用）均由供应商承担。若出现两次检测不合格，采购单位将终止合同，供应商承担由此产生的所有损失，且履约保证金不予退还，同时采购方保留索赔权利。

**3.交货时间：**接到采购方通知后15日内进场安装。

**4.交货、安装地点：**启东市殡仪馆。

**5.履约保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，**履约保证金金额为合同价的5%，**在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足我方要求的，我方有权视情扣除履约保证金。情节严重的，我公司有权终止合同，履约保证金不予退还。

**6.约定事项：**

（1）在采购单位收到供应商提供的产品后，由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

（2）在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在“启东市民政局 (<http://www.qidong.gov.cn/qdsmzj/xxgk/xxgk.html>)信息公开栏目。”予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

**①询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。**

②**成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十日内与采购人签订合同。**

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还。

4.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

**六、成交原则：符合采购需求且报价最低者成交。**

**七、付款方式：**凭启东市市场监督管理局有效的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，全部货物交货并验收合格后付至合同价的90%，余款10%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）时提供殡仪馆出具的无质量问题后付清（不计利息）。

启东市殡仪馆

二0一九年十二月二十四日

**附件一：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

启东市殡仪馆：

（报价单位全称）授权 （姓  名） （职  务）为全权代表，参加启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门采购与安装项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

3．我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

**附件二：授权委托书**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市殡仪馆：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权 代表我公司全权办理针对启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门采购与安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

**注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。**

**附件三：报价明细表**

**启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门采购与安装项目**

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总报价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 金属花架柱、梁  1、小地台1820\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 金属花架柱、梁  1、小地台1820\*450\*640mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 金属花架柱、梁  1、小地台1420\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 金属花架柱、梁  1、小地台2420\*450\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图个 | 个 | 22 |  |  |  |
| 5 | 金属花架柱、梁  1、小地台2420\*225\*320mm  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 金属花架柱、梁  1、3#、8#前面  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 金属花架柱、梁  1、豪华型地台  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 金属花架柱、梁  1、普通型地台  2、龙骨采用25\*38\*1mm304进口不锈钢管  3、外侧包1mm厚钛金板  4、顶部铺设9mm防水、防裂、免漆木板（含1.0mm不锈钢包边）  5、地台底部安装万向轮（含脚刹、固定连接板）  6、具体做法详见施工图 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 金属（塑钢）门  1、不锈钢双开门，尺寸：1450\*2900mm  2、外框及门页：75\*45\*1.2mm不锈钢方管（材质304）  3、不锈钢压线10\*20，双面  4、门页上部及亮子：8mm钢化玻璃  5、门页下部：1.0mm双面不锈钢板（材质304）中间18mm多层板芯  6、含制作、安装、五金配件等  7、具体详见施工图 | ㎡ | 42.05 |  |  |  |
| 10 | 金属（塑钢）门  1、走道地弹簧门，尺寸：2650\*2460mm  2、外框：黑钛金不锈钢板折边1.2mm厚（材质304）  3、门页及亮子：8mm钢化玻璃  4、含制作、安装、五金配件等  5、具体详见施工图 | ㎡ | 13.04 |  |  |  |
| 总报价人民币大写： | | | | | | |

  本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

 法定代表人签字（或盖章）：

                年   月   日

**附件四：质保承诺书**

**质保承诺书**

启东市殡仪馆：

（投标人全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市殡仪馆不锈钢花架、不锈钢双开门及走地道弹簧门采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.提供规格、尺寸、材质、厚度、数量等均符合需方要求的不锈钢花架、走地道弹簧门、不锈钢双开门，满足国家相关标准或规范要求。

2.检测不合格的，我公司承担相应贵公司一切相关损失（检测费、返工费、误工费等），并同意贵单位视情扣除部分履约保证金。。

3．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

投标代表姓名：　　　　　　　 　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**附件五：图纸（自行下载）**

****