**启东市人民法院安检室X光机采购项目询价公告**

**项目概况**

启东市人民法院安检室X光机采购项目的潜在投标人应在启东市人民法院或启东市人民政府网站获取招标文件，并于2022年9月29日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市人民法院安检室X光机采购项目

预算金额：27万元，最终报价超过采购预算的为无效投标。

采购需求：详见附件1，请仔细研究。

合同履行期限：详见项目需求，请仔细研究。

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）对于参与投标的供应商必须具有独立的法人资格，营业执照中必须具有相应货物生产或销售的经营范围；

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

2.被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

4.参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或授权委托人（即代理人）有夫妻、直系血亲关系的；

5.参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的。

**三、获取招标文件**

时间：2022年9月23日至2022年9月29日。

地点：启东市人民法院或启东市人民政府网站

方式：自行下载

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

2022年9月29日10点30分（北京时间），逾时将不接受投标文件。疫情原因，本次采用邮寄投标，请投标人预估时间，确保收件时间在截止时间之前。

邮寄地址：江苏省启东市南苑路418号，启东市人民法院，行装科315,0513-68951172。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：

本项目采用邮寄不见面模式，操作办法详见招标文件第二部分。

3、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请提前两天向采购人书面提出，由采购人负责答复。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

 1.采购人信息

名 称：启东市人民法院

联系方式：阚琳 0513-68951172

**附件:1、项目招标文件**

**第二部分 投标须知**

**一、招标文件由招标人解释**。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期两日前以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

**二、投标文件的编写、递交、上传**

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

投标文件须加盖单位电子签章。

**三、投标报价**

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

**四、投标费用**

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标人不收取任何费用。

**第三部分 项目需求说明**

**请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。**投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

**一、有关要求说明**

**1、**投标产品必须与启东法院现有综合安防平台软件无缝无偿对接。一切相关对接费用包含在本项目预算金额内，采购方不再另行支付。投标人必须提供无缝无偿对接书面承诺函，不提供视为未实质性响应招标文件。

**2、**产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

**3、**供应商报价应充分考虑包括但不仅限于采购范围内现状调研、项目需求、系统分析、功能模块设计、集成开发、采购单位应政策性要求或实际需要对功能个性化修改等直至交付使用所需要的各种费用，还包括质保期内的维护费、人工费等费用。请投标供应商充分考虑本项目的复杂性，报价应包括但不仅限于清单和技术参数中的软硬件设备，如必需部件未包括在清单和技术参数中，供应商必须免费提供，采购单位不再另行支付任何费用。

**4、**此次采购所涉设备及系统的集成要求高效、稳定、安全，必须按照集成要求完成所涉软硬件的安装、部署、调试、优化等所有工作。签订采购合同之日起，在全部验收合格前，供应商必须安排不少于壹名具备良好职业素质的员工与法院工作人员同时间同地点协同完成有关工作，完全遵守法院各项管理制度，服从法院工作指派。

**二、项目具体需求说明**

投标产品必须与启东法院现有综合安防平台软件无缝无偿对接。一切相关对接费用包含在本项目预算金额内，采购方不再另行支付。投标人必须提供无缝无偿对接书面承诺函加盖投标公司公章，不提供视为未实质性响应招标文件。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参 数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 6550系列智能安检机 | 外形尺寸 通道尺寸 650mm×500mm（宽×高）  主机尺寸 2460mm×1420mm×1380mm（长×宽×高）  操作台尺寸 1200mm×700mm×1140mm（长×宽×高）  性能参数 线分辨力 底照视角：φ0.102mm（AWG38）；侧照视角：φ0.102mm（AWG38）  空间分辨力 底照视角：1.0mm；侧照视角：1.0mm  穿透力（钢板厚度） 32mm  X射线发生器 160kV，1.2mA（可调）  X射线冷却/工作周期 油冷/连续  辐射安全 泄露剂量 ＜1μGy/h，距离设备外壳50mm  单次剂量 ＜10μGy  胶卷安全 符合ASA/ISO1600标准胶卷安全  传送系统参数 传送带高度 680mm  传送带速度 0.2m/s、0.3m/s、0.4m/s  监控系统参数 传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS  摄像头数量 5路（进出口通道各2路，操作台1路）  宽动态范围 120dB  视频压缩标准 H.265 /H.264 / MJPEG  最大图像尺寸 1920× 1080  存储时长 不少于30天  操作台参数 显示屏尺寸 21.5"，双显  显示分辨率 1920×1080  智能功能 违禁品识别种类 15大类41小类  系统登录方式 人脸/指纹/密码  整机参数 功耗 ＜1kW  电源 220VAC（-15%~+10%），50±3Hz  噪音级 ＜60dB(A)，1m处  工作温湿度 5℃～40℃；10%~95%（在不凝结水滴状态下）  贮存温湿度 -20℃～60℃；0至95%（在不凝结水滴状态下）  主机重量 ＜800kg  ★疑似危险品识别功能：应可对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示： 1.塑料瓶装二甲苯（500mL塑料瓶） 2.塑料瓶装酒精（550mL农夫山泉） 3.塑料瓶装煤油（550mL农夫山泉） 4.保温杯装纯净水（350mL金属保温杯） 5.自发热食品（自热火锅） 6.象牙模型（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）  ★人员状态监控功能：当视频监控画面中操作人员出现疑似低头、打哈欠、偏头、长时间闭眼、吸烟等动作及镜头被遮挡时，应自动发送声、光、弹窗等报警提示，报警信息可推送至远程平台（提供公安部检测报告并加盖原厂公章）  ★智能温控：当设备内部温度达到阈值时，可自动启动散热风扇，直至温度降至阈值以下自动关闭。设备开机时，当检测到环境温度低于阈值时，可自动预热X射线源后进入登录界面（提供公安部检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 1 |
| 2 | 安装调试 | 需要对原安检机免费拆除清运至甲方指定存放地点  新设备安装调试，保证安检室设备恢复有效运行  **中标后三日内需提供针对该项目的原厂项目授权函及售后服务承诺函并加盖原厂公章** | 项 | 1 |

**3、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求**

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、全新、原装合格产品（供货时需提供相关产品合格证）。

2.质保、售后服务等要求：

（1）整体叁年全免费质保以及上门售后服务和上门维护。不仅在集成过程中要有完善的技术保障，在出现故障时也要有及时有效的应急服务保障，充分满足售后服务及维护的要求。

（2）签订采购合同之日起，在全部验收合格前，供应商必须安排不少于壹名具备良好职业素质的员工与法院工作人员同时间同地点协同完成有关工作，完全遵守法院各项管理制度，服从法院工作指派。

（3）免费培训法院工作人员至其能单独熟练操作为止。

（4）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由采购单位组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。采购单位认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法，为检测所产生的一切费用由成交供应商承担。因检测等原因导致货物损坏的，在检测合格后由成交供应商免费补足与抽检样品一致的货物，确保采购人正常使用。

（5）免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

（6）系统在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，30分钟内响应，2小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。

3.供货与安装周期：接到采购单位通知后，须在15个日历日内安装集成完毕。逾期未移交的，每延迟一周（不满一周按一周计算），按成交价格的百分之二向采购人支付违约金。

4.交货、安装地点：采购单位指定地点。

**4、采购标的验收标准**

安装、调试完毕后，成交供应商向采购单位提交验收申请报告，采购单位收到验收申请报告后将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。 如以上检测、验收发现所供货物有不符合询价文件参数要求等情况，采购将视作成交供应商违约，有权终止双方合同，同时成交供应商还应承担采购人的一切损失并报相关部门予以处罚。

**三、政府采购政策功能落实**

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

**四、中标通知**

中标结果在启东市人民政府、启东市人民法院网站公告，公告期限为1个工作日。公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

1. **成交原则**

1、询价小组从质量和服务均能满足询价公告实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，其中符合采购需求且报价最低者确定为成交供应商；若最低报价有相同者，则由采购人采取现场抽签的方式确定成交人；

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

**第六部分 合同签订与验收付款**

一、中标供应商和采购人应在中标公示后五日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式四份，采购人、中标供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

**二**、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格后及时支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，需承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

六、付款方式：设备到场安装调试完毕经启东市市场监督管理局及采购单位验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，质保期满后付清余款（不计利息）。

**第七部分 投标文件组成**

（1）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（按照附件一格式填写）；

（2）合法有效的营业执照复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）；

（4）被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

（5）法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

（6）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效响应文件。

（7）报价货物采购要求响应表：报价供应商提供报价货物的详细配置和技术参数，必须对采购要求进行逐条响应且要完全满足技术参数要求，接受正偏离，不接受负偏离，否则将作无效投标处理。（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件四）；

（8）质保承诺书（加盖报价单位公章）（格式见询价文件附件五）；

响应文件正、副本各一份，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖投标单位公章，否则视为无效响应文件。响应文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、投标单位名称，否则视为无效响应文件。

8.响应文件递交

**响应文件请于2022年9月29日上午10:00前密封邮寄至启东市人民法院行装科315，逾时则不予受理。**

**投标文件格式一：**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**投标文件格式二：**

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：

我（姓名），系（响应供应商全称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加启东市人民法院安检室X光机采购项目的响应报价，全权代表我公司处理本次询价采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名： 职务：

身份证号码：

联系电话： 传真：

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附授权委托人（即代理人）身份证原件复印件并加盖单位公章。**

**投标文件格式三**：**报价表范本**

**报 价 表**

启东市人民法院安检室X光机采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 6550系列智能安检机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 合计 | | | | | |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

响应供应商全称：　　　　 　 　（盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

**投标文件格式四：**

**报价货物采购要求响应表**

启东市人民法院安检室X光机采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **采购参数要求** | **投标货物型号** | **报价货物详细规格参数** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

响应供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

**备注：1、本表为货物技术参数响应表格式，请响应供应商根据招标技术需求内容自行拓展并按序填写，本次招标不接受负偏离，偏离情况可选填：“无偏离”或“正偏离”，如有正偏离的，请予以说明。**

**附件五： 质保承诺书**

**质保承诺书**

启东市人民法院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市人民法院安检室X光机采购项目**的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺出具在正常维护期内所有软硬件接口免费提供的承诺函，承诺为本项目提供整体 年全免费质保以及上门售后服务和上门维护。

2.签订采购合同之日起，在全部验收合格前，我方承诺安排不少于壹名具备良好职业素质的员工与法院工作人员同时间同地点协同完成有关工作，完全遵守法院各项管理制度，服从法院工作指派。免费培训法院工作人员至其能单独熟练操作为止。

3.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

4.系统在质保期内出现故障时，我方承诺在接到用户单位电话通知后，30分钟内响应，2小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　 传真：

响应供应商代表：　　　　　 职务：

响应供应商全称（加盖单位公章）：

年 月 日