**附件1：**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

中测技术研究（南通）有限公司：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址： ，特授权代表我公司 全权办理针对 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话（手机）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

**附件2：**

## 诚信承诺函

中测技术研究（南通）有限公司：

我单位参与贵单位组织的 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格。

7、如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

2025 年 月 日

**附件3：**

质 保 承 诺 书

中测技术研究（南通）有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 询价的有关活动，并宣布同意如下：

  1.我方承诺对本项目采购货物提供 三 年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行），部分以换代修的商品具体以附件4清单为准。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在24小时内到场并负责修复，确保不影响用户单位实际使用。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　 　　邮编：

  电话：　　　　　　　　　　 　传真：

报价单位代表：　　　　　 　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位（盖章）：

  年    月    日

**附件4：**

# 中测技术研究（南通）有限公司检测仪器采购项目

# 报 价 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 符合的标准规范 | 设备参数 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 推荐品牌 | 本次投标的品牌 | 备注 |
| 1 | 电子分析天平 | GB/T328.26-2007 | 200g/1mg。带背光液晶显示、内置RS232接口，称量迅速，稳定性高（带水准泡），全量程范围去皮，电磁称重传感器，全自动故障诊断，内部自动校准。根据环境温度湿度智能运算校准， | 200g/0.001g | 1 | 台 |  |  | 上海睿珊 上海良平 浙江金诺 |  | 5年内以换代修 |
| 2 | 电子天平 | GB18242-2008、GB/T18173.1-2012、GB18243-2008 | 500g/0.1，电磁称重传感器，带背光液晶显示、内置 RS232 接口，称量迅速， 稳定性高（带水准泡），全量程范围去皮，自动校准（含校准砝码），称重过载保护，电磁称重传感器， | 500g/0.1g | 1 | 台 |  |  | 上海睿珊 上海良平 浙江金诺 |  | 5年内以换代修 |
| 3 | 电子天平 | GB/T9966.3-2020、GB/T3810.3-2016 | 1000g/0.01，电磁称重传感器，带背光液晶显示、内置 RS232 接口，称量迅速， 稳定性高（带水准泡），全量程范围去皮，自动校准（含校准砝码），称重过载保护，电磁称重传感器， | 1000g/0.01g | 1 | 台 |  |  | 上海睿珊 上海良平 浙江金诺 |  | 5年内以换代修 |
| 4 | 索氏萃取器 | GB/T328.26-2007 | 符合GB/T328中，关于防水卷材可溶物含量分析仪器要求。加热装置采用电热套加热，温度可调，无明火，三联500ML。支架为全部锈钢. | 500ml(三联式) | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 5 | 烘箱 | GB/T328.26-2007 | 内部尺寸不小于55×45×55cm；功率不小于 2.5kw，采用炭纤维加热板加热；控温范围 50~300C°；内胆材质不锈钢内胆；门带高温玻璃观察窗，硅胶条密封，带鼓风；整机质保不少于 5 年；置物隔板不少于三层；此项包含 0-300 竹节温度计一支。 | 101-2A | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 上海翰雨 |  | 终身保修 |
| 6 | 试样筛含底和盖 | GB/T328.26-2007 | 全不锈钢 冲框.配套可溶物含量试样用筛， | 315µm | 1 | 套 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 浙江上虞 |  | 质保期3年 |
| 7 | 中速定性滤纸 | GB/T328.26-2007 | 符合国标GB/T1914-2017对“优等品”的要求，而不仅是“合格品” 滤速：中速/定量(g/m2)80+4 过滤时间(s) ：35-70(含) ②湿耐破度(>mm水柱)140 灰度(<%)0.15 | Φ150mm | 1 | 盒 |  |  | 上海三圈 抚顺民政 杭州富阳 |  |  |
| 8 | 微机伺服电子万能拉力机 | GB18242-2008、GB18243-2008 | 结构形式：门式 最大试验力：25KN 操作方式：微机仪表双控 力值测量范围：最大试验力的2%-100% 试验力准确度：优于示值的士1% 变形显示误差：士1%(或者士0.5%) 试验力最小分辨力：1N 横梁位移精度：士1%(士0.5%) 变形准确度：优于士1%(士0.5%) 调速范围：0.01-500mm 试验行程：>600 mm 供电电源：220V 重量：约400KG，含配置压力传感器 100N 200N 500N 2000N 四只， | WDW-20B | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 航天科宇 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 9 | 低温柔度测定仪 | GB18242-2008、GB/T18173.1-2012、GB18243-2008 | 符合国标GB/T328.14-2007《建筑防水卷材试验方法》中第14部分《沥青防水卷材低温柔性》电源： 220Ｖ输入功率：90Ｗ 测试速率：360±40m/min 测试温度：-40～100（任意可调）试件数量：5件试件尺寸：150×25mm 时间设置：0—999分(可调)；弯曲轴尺寸 ：Ф20 Ф30 Ф50 | DWR-II | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 10. | 数显游标卡尺 | GB18242-2008、GB/T18173.1-2012、GB18243-2008 | 尺身材質:4Cr13不锈钢 商品工藝:表面镀铬 商品量程:0-150/200/300mm分辨率:0.01mm 刻度工藝:磁条貼膜 商品精度:±0.03/0.04mm 防水防尘油， | 0-300mm | 1 | 把 |  |  | 成都成量 桂林广陆 海宁上匠 |  | 质保期3年 |
| 11. | 电动防水卷材不透水仪 | GB18242-2008、GB/T18173.1-2012、GB18243-2008 | 电源电压:220V；允许最大试验压力:0.6MPa；可试件数:3件(一组)；试件尺寸:无须裁剪规整圆形(方形试件)；透水盘内径:中92mm；测试标准水温:20℃；整机重量:75Kg | DTS-3 | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 12. | 金属网篮 | GB/T9966.3-2020 | 全不锈钢制，带提手，直径150mm×高度150mm 规格（适用于边长为50mm的立方体/圆柱体试样） |  | 1 | 只 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 石材吸水率用质保期3年 |
| 13. | 标准筛 | GB/T9966.3-2020 | 全不锈钢；冲框；直径300 | 0.063 | 1 | 只 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 浙江上虞 |  | 质保期3年 |
| 14. | 干燥器 | GB/T9966.3-2020、GB/T3810.3-2016 | 石英制；直径300MM；中间带陶瓷隔板；顶部可抽真空 | Φ300MM | 1 | 个 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 南通苏品 |  | 质保期3年 |
| 15. | 石材弯曲试验机 | GB/T9966.2-2020 | 符合GB/T 9966.2-2020《天然饰面石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和弯曲强度试验方法》、JC/T 989-2016《非结构承载用石材胶粘剂》等标准要求。底座通用，可更换上压头，满足固定力矩弯曲强度(方法A)四点方式和集中荷载弯曲强度(方法B)三点方式。 10KN示值相对性误差：0.5% 分辨率：0.1N 加荷速度范围：0.1-300N/S 试验空间宽 ：180mm高110~250mm(可调节) 行程：60mm 四点上压辊跨距：100mm-250mm 底座支辊跨距：200mm-500mm 上下辊直径：25mm,宽110mm | JCWQ-3 | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 16. | 万能角度尺 | GB/T9966.2-2020 | 角度测量范围：0-360° 分 辨 率：0.05° 公差范围：士0.3° 材质：2Cr13，不锈钢 | 数显 | 1 | 把 |  |  | 广东卡西洛 沈阳哈量 桂林广陆 |  | 质保期3年 |
| 17. | 锚杆拉拔仪 | JGJ145-2013 | 油缸中心孔:45mm油缸行程:70mm 测量范围:0-300KN 油缸重量:15KG 常用锚具:¢6-¢32 常用转换头:M6-M27油缸壁厚:45mm，包含套筒头Φ6，Φ8，Φ10，Φ12，Φ14，Φ16，Φ18，Φ20，Φ22，Φ25，Φ28，Φ32及化学螺栓连接杆） | ML-300B | 1 | 台 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| 18 | 防水卷材试件制备模框 | GB18242-2008、GB/T18173.1-2012、GB18243-2008 | 碳钢制 | 550\*350mm | 1 | 块 |  |  | 沭阳科达 宿迁聚彩 河北天检 |  | 质保期3年 |
| **合计总价： 元 ，金额大写：** | | | | | | | | | | | |
|
| **备注：报价含全部设备及辅材、包装、运杂（运抵现场）、卸货、运输保险、安装调试、培训、质保售后、税金等一切费用。** | | | | | | | | | | | |

报价单位： （盖章）

法人代表或授权委托人签字：

联系电话：

2025年 月 日

(注:本报价表须机打并加盖报价单位骑缝公章，手填无效。)