**启东市新产业服务中心电梯厅信息发布系统采购项目**

市场询价公告

启东市新产业服务中心电梯厅信息发布系统采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购内容**

启东市新产业服务中心电梯厅信息发布系统包括信息采集、中心控制、终端显示和传输网络四部分中所涉设备采购、安装、系统调试运行等。具体如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **主要参数要求** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| 1 | 综合物联信息发布平台 | 处理器：IntelXeonE3-1225V5CPU;支持最大TDP功耗75W芯片组：IntelC236chipset内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM\*4;配置DDR4/带ECCUDIMM速率2400MHZ;整机最大可以支持64GBIO接口：1个DB-15VGA接口;4个千兆网口;1个BMC管理网口;支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 | 台 | 1 | 大华/海康/宇视 |
| 2 | 系统工作站 | 1.名称：系统工作站2.规格：不低于以下配置即可：21.5英寸显示器，具有8GB，500GB，独立显卡，酷睿i5，Windows10 64位操作系统，配套鼠标键盘 | 台 | 1 | 戴尔/联想/惠普 |
| 3 | 智能物联信息发布软件 | 智能物联综合管理平台-信息发布，以显示终端为载体，利用不同类型的素材以及组件，进行节目的制作，设定计划，将节目下发到终端进行展示。智能云信息发布系统，是一款对显示终端集中管控，进行多媒体 ·信息发布、广告投放、广告统计的综合性发布平台。为用户提供高效、便捷的信息发布服务。【素材管理】上传及管理图片，视频，音频，文档素材文件以及管理监控信息；【节目管理】管理节目模板，自定义布局节目及管理；【播放计划】制作普通，即时计划，配置节目，关联设备（广告机设备，LED设备，门禁设备），下发播放；【终端管理】管理广告机设备，远程控制开关机/屏，设置音量以及配置相关参数等；【统计报表】对素材的播放以及设备的在离线进行统计，形成报表；【系统设置】设置审核规则，查看用户日志，管理设备屏幕分辨率等★支持以组织维度进行素材播放的次数、时长、投放终端的数量等数据统计与展示；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）★支持设备在/离线时间、时长统计与展示。（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）★支持图片、视频、PDF、音频文件素材的数量统计与展示；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）★支持模板库，提供通用模板、人脸考勤模板、精准投放模板，支持模板预览与使用，支持模板自定义及导入导出；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）★支持终端程序版本管理。（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章） | 套 | 1 | 大华/海康/宇视 |
| 4 | 分布式显控控制盒 | 嵌入式工控机，适用于室内各类非盐雾、高粉尘的非腐蚀环境★智能云终端可以播放平台系统下发的图片节目，包括以下图片格式：bmp、jpg、png、tiff、gif；并支持10种以上的图片翻页方式（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）★智能云终端可以支持10种以上的文档翻页方式，包括逐行上下滚动方式（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★智能云终端可以播放平台系统配置的、指定的监控IPC的实时监控视频和监控录像，支持H.265解码播放（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★在系统下发节目时，若设备断电、或者网络中断，在恢复正常后，下发节目可以续传，减少流量使用（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；主处理器：四核高性能嵌入式处理器，RK3288，Cortex-A17 1.6GHz操作系统：Android 8.1内存：2 GB DDR3 RAM；存储：16GB EMMC发布内容：支持图片、文字、富文本、视频信息的即时发布播放类型：支持插播、指定时间段播放、周期播放和垫片播放智能分屏：支持1、2、3、4、5多种分屏；图片、文字、视频同时播放 | 套 | 1 | 大华/海康/宇视 |
| 5 | 32寸显控一体机 | 32寸室内金属壁挂，支持横屏/竖屏安装， 2K液晶面板；工业级设计：液晶面板专为长时间使用而特别设计；金属外壳，高强度，高散热，避免公共场所电磁干扰；性能：主流4核CPU，安卓系统，支持4K解码；素材丰富：支持图片、视频、音频、PDF，时间、倒计时、天气、网页、流媒体、监控、文本字符、滚动字幕、信息通知；支持素材动效，适应不同发布场景；多样展示：画面任意分割进行素材展示，支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式；远程管理：统一平台管理，采用B/S架构，节目分时分地管理，定时开关机，并能提供终端运行数据报表；更新便捷：支持远程平台下发，支持本地U盘插入直接播放；信息安全：平台数据加密传输，节目发布多级权限审核限制，终端密码保护；方案扩展：支持人脸考勤，广告精准营销，客流统计等特色功能；★远程升级、远程监控、导出日志、清理空间，远程运维效率提升；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★文件素材支持图片、视频、音频、PDF；非文件素材支持时间、倒计时、天气、网页、流媒体、监控、文本字符、滚动字幕、信息通知；支持素材动效，适应不同发布场景；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★通用模板支持1/2/3/4分屏模板；行业模板支持人脸考勤、精准投放；自定义模板支持用户可自己定义模板样式，满足不同用户需求；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★支持单页节目、多页节目、节目编排更方便；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★普通计划，垫片计划、插播计划、计划审核，可自定义审核流程，播放控制灵活；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章）；★可满足节目文件预下载功能，缓解网络带宽压力；（提供权威机构出具的功能检测报告，并加盖公司公章） | 套 | 80 | 大华/海康/宇视 |
| 6 | 支架 | 设备支架 | 套 | 80 | 大华/海康/宇视 |

**二、约定事项：**

1.所有设备质保期限为三年（自交货并验收合格之日起计）。

2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.市场询价表及相关材料于2023年4月12日17:00前，送或寄（以邮戳为准）至代理单位江苏本源工程项目管理有限公司，或盖单位公章后原件扫描发至jsby586@163.com，联系人：杨工，联系电话：0513-83351266。

4.报价费用说明：包含设备及附件的采购、安装、调试、验收、质保期间维修保养费等一切费用。

5.报价单位须提供营业执照复印件并加盖报价单位公章。

6.拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件（第三方检测报告）作为付款依据，经验收合格后一个月内付至合同价的97%；余款在质保期满且无质量问题后一个月内一次性付清（不计利息）。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将列入采购人招标市场黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东腾飞建设工程综合开发有限公司

2023年4月7日

附件：

**启东市新产业服务中心电梯厅信息发布系统采购项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **报价品牌** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 综合物联信息发布平台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 系统工作站 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能物联信息发布软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 分布式显控控制盒 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 32寸显控一体机 | 套 | 80 |  |  |  |
| 6 | 支架 | 套 | 80 |  |  |  |
| 合计：人民币小写：¥ |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**日期：**