**启东市审计局数据分析室相关设备采购项目**

**询价公告**

根据启东市政府采购管理的有关规定，启东市审计局就数据分析室相关设备采购项目询价采购的有关事项公告如下：

一、项目名称

启东市审计局数据分析室相关设备采购项目

二、采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| **一、分析室主机** | |  |  |  |  |
| 1 | 服务器运维保养 | 对旧服务器重做操作系统并运维保养 | 项 | 1 |  |
| 2 | 高性能数据分析工作工作主机 | I7-12700及以上处理器、16G内存、512G固态硬盘、2G独显、win11正版、无线键鼠、3年原厂质保 | 台 | 4 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 液晶显示屏 | 27寸液晶显示器（1920 x 1080、75 Hz、带HDMI, DisplayPort接口、高度可调、3年原厂质保） | 台 | 4 | 联想、戴尔、惠普 |
| **二、分析室智能化系统** | |  |  |  |  |
| 1 | 客户端接入交换机 | 1）交换容量≥336Gbps，转发性能≥40Mpps，固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2）★工作温度-5°-55°，提供官网截图。 3）★所投设备具有节能设计，功耗≤22W，要求提供官网截图。 4）★要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供官网截图； 5）★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图； 6）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 7）★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告； 8）★支持快速链路检测协议（RLDP），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，要求提供官网截图及快速链路检测协议技术白皮书； 9）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10）设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 11）★提供工信部进网许可证复印件。 | 台 | 2 | H3C、锐捷、华为 |
| 2 | 光电转换模块 | 光电转换模块4个（单模光转电2个、多模光转电2个）。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 综合布线 | 网络、安防综合布线及辅材（含普通8口交换机1个） | 套 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 400万红外半球网络摄像机 | 传感器类型: 1/3英寸CMOS 像素: 400万 最大分辨率: 2688×1520 最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离: 50m（红外） 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 智能编码: H.264：支持H.265：支持 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持内置MIC 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） ★样机可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问样机，白名单中最多可添加200个IP地址。在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加200个IP地址样机可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中的MAC地址才允许访问样机，白名单中最多可添加200个MAC地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问样机，黑名单中最多可添加200个MAC地址。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 接入标准: ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181；乐橙 OSD信息叠加: 时间；通道；地理位置 用户管理: 最大支持20个用户 工作电压: DC12V（±30%）；POE （802.3af） ★样机可检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或播放报警提示音进行报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 工作温度: -40℃~+60℃ 防护等级: IP67 | 台 | 4 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 接入路数：8路；硬盘接口：2个，SATA3.0，单盘最大16T；分辨率：16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1；解码能力：1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8M@30fps;4路5M@30fps;5路4M@30fps;8路1080P@30fps;；多路回放：1、4、9分割；视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出 | 台 | 1 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 6 | 希捷6TB硬盘 | 6000G；5400RPM；256MB；SATA | 块 | 2 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 7 | 2.8寸F款触摸屏指纹门禁一体主机(IC) | 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：2.8寸触摸屏；屏幕类型：电容屏；屏幕分辩率：240×320；使用环境：室内；外壳材料：PC+ABS/玻璃面板；开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；指纹传感器类型：光学指纹；用户容量：30000个用户；指纹容量：3000枚；卡片容量：30000张；密码容量：30000个；存储记录数量：150000条刷卡记录；RS-485接口：1个；韦根接口：1路输入(1路输出复用）；USB接口：1个USB2.0接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入：1路；报警输出：1路；报警联动：支持；开门按钮：1个；门状态检测：1路；门锁控制：1路；防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；非法卡超次报警：支持；胁迫指纹：支持；供电方式：DC 9~15V 1A；产品尺寸：114.5mm×114.5mm×32.5mm（高×宽×厚）；工作温度：-10℃~+55℃；安装方式：明装;86盒安装 | 台 | 1 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 8 | 280KG单门带锁信号磁力锁+900款出门按钮 | 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长250x宽48.6x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚13(mm) ；250kg(550Lbs)直线拉力 ；锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%；1.9KG。 | 把 | 1 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 9 | 微波和被动红外复合入侵探测器(智能三鉴) | 8m/360°；吸顶安装；安装高度2.5~3.6m | 个 | 1 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 10 | 防盗报警控制器 | 报警输入：支持本地8路，最大可扩展到72路 | 台 | 1 | 大华、英飞拓、宇视 |
| 11 | 设备机柜 | 24U设备机柜 | 台 | 1 | 国产优质 |
| **三、光纤专线** | |  |  |  |  |
| 1 | 独立光纤专线 | 独立光纤专线 | 项 | 1 | 国产优质 |
| **四、数据库脱敏系统** | |  |  |  |  |
| 1 | 数据库动态脱敏 | 硬件参数：2U机箱，自带液晶屏；内存16G；硬盘2T；自带6电4光,电口带一组bypass；2个扩展位； ★部署方式：系统支持串联部署、支持旁路部署、支持代理部署； ★数据库兼容性：支持Oracle、Microsoft SQL Server、Mysql、PostgreSQL数据库的数据脱敏；（提供产品截图证明） ★处理性能：SQL改写能力≥10000条/秒，推荐实例数5个； 敏感数据数据发现：支持数据库及文本中敏感数据自动发现，支持通过Java类/正则表达式等方式自定义发现敏感数据发现算法。内置敏感数据特征库，能对姓名、地址、电话、身份证、统一信用代码、银行卡号、日期、email等敏感信息自动识别； ★细粒度脱敏：可依据数据源IP、系统名、用户名、分组名、数据库名、策略名、规则名、字段名、时间段等条件设定的各种组合脱敏规则； 分组与角色管理：可以建立或者删除组，查看并可以编辑成员在组里面的权限，支持组的角色绑定功能，可以新建，编辑，删除角色，可以查看角色详情，并为角色指定绑定策略； ★接口调用脱敏：对不同系统间数据调用，可在系统调用数据时，根据设定的脱敏策略将敏感数据进行替换，防止系统间调用时泄密； ★访问控制：可以设定根据数据库名，对表名的操作权限（建立、查询、添加、删除）（提供产品截图证明）对数据库用户进行访问控制； ★动态脱敏功能：支持数据库到数据库动态实时脱敏，脱敏过程全部在缓存执行，数据不落地；**（投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以是产品页面截图或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。）** 数据管理：支持身份证号脱敏、姓名脱敏、地址脱敏、电话脱敏、邮箱脱敏等六大类超过二十种敏感数据的发现和脱敏（提供产品截图证明）； 脱敏算法：系统内置大量常用的脱敏算法，可满足常规的脱敏需求。包括随机化、模糊化、置空、乱序排列、重复值屏蔽、随机替换、特定规则替换； 脱敏日志：支持通过系统名、访问者IP、执行时间条件进行日志查询。支持按应用系统：系统名、访问者IP、用户、修改前SQL、修改后SQL、执行时间、告警级别、操作进行日志统计。支持EXCEL日志导出方式； ★图形化管理：数据脱敏管理平台的图形化配置管理，图形化查看每个任务的运行状况、统计信息等，提供图形化WEB监控界面，通过图形化界面完成对整个脱敏全过程的调度监控管理，有完整详实的日志信息； 访问方式：支持基于WEB方式的远程管理方式，采用HTTTPS进行安全加密的配置管理； 安全管理：提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，包括系统管理员、安全管理员、审计管理员； 原厂质保服务3年。 | 套 | 1 | 天融信、美创、网御 |
| **五、环境改造** | |  |  |  |  |
| 1 | 室内环境改造 | 静电地板铺设及踢脚线拆装等 | 项 | 1 | 国产优质 |
| **备注：**  **1、中标后3日内提供采购货物清单中标★项证明材料，否则视为未实质响应报价文件要求。**  **2、项目中的推荐（建议）品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当在递交询价响应文件1个工作日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。**  **3、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。**  **4、成交供应商须根据单位指定地点、时间安装到位。** | | | | | |

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、对于参与报价的供应商，营业执照经营范围中必须具有相应产品销售资质。

四、报价注意事项

1、本项目限价258000元，超过限价的视为无效报价。

2、供应商应按照本询价公示的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公示提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含运输、装卸、安装、税金等所有相关费用。

3、履约保证金（质量保证金）：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为20000元。启东市审计局开户行：中国工商银行股份有限公司启东支行，户名：启东市财政局，账号：1111629929100005805。不递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

注：

（1）供应商提供虚假资料的，经查证核实后所递交的履约保证金（质量保证金）将不予退还。

（2）被确定为成交的供应商,因自身原因不能订立（或不能履行）采购合同的，履约保证金（质量保证金）不予退还。

4、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市审计局

地址：启东市市政府后勤楼6楼

联系电话： 0513-83312790

五、投标文件构成

1、报价承诺书（按照附件一格式填写）；

2、企业营业执照复印件。（加盖单位公章）

3、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供法定代表人授权委托书）； 被授权人身份证复印件（加盖单位公章，原件备查，法定代表人亲自参加的，无需提供被授权人身份证复印件）；

4、质保承诺书（按照附件三格式填写）；

5、报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件。

1. 法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人亲自参加的，原件备查）；

7、报价表：按提供的样表格式（附件五）及分项报价表（附件六)填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效投标文件。

投标文件正、副本各一份，投标文件中必须包含上述要求提供的所有材料并加盖投标单位公章，否则视为无效投标文件。投标文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、投标单位名称，否则视为无效投标文件。

六、报价文件递交

报价文件请于2022年3月18日上午11：00前密封送至启东市审计局601室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

七、合同的签订及注意事项

符合采购需求且报价最低者成交。若最低投标报价有相同者，则采取抽签办法确定中标人。成交结果将在政府官方网站予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同,签订合同时成交供应商应向采购单位提供本项目核心产品的原厂质保函，不能提供的将取消成交资格。

供货周期为合同签订后30个工作日内运输到采购方指定地点并完成安装调试。

（1）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后取消成交资格，并报上级部门处理。

（2）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，并报上级部门处理。

（3）报价供应商如有串标、围标行为的。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，并报上级部门处理。

八、商务部分要求

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

2、质保、售后服务要求：质量保证期3年，质保期内全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内供应商做好成品保护措施，因质量问题造成的损害和损失，由供应商全部承担。质保期内，成交供应商应免费维修。在免费质保期内，接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

3、交货、安装地点：招标人指定地点。

九、付款方式：货物运至采购方交货地点并安装调试合格，经采购方验收合格后一个月内付合同价的97% ，余款在质保期满后付清。

启东市审计局

2022年3月9日

附件一：

**报 价 承 诺 书**

启东市审计局：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市审计局数据分析室相关设备采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：本人（姓名） 系(投标单位名称)  的法定代表人，现授权委托 (姓名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为本人授权委托代理人，以本单位的名义参与（项目名称） 启东市审计局数据分析室相关设备采购项目询价 的相关事宜。授权委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托代理人无转委权，特此委托。

授权委托代理人姓名：

性别：         身份证号码：

部门：          职务：

联系电话：

单位名称：(盖法人章)

法定代表人签字：

   年    月    日

**附件三：**

**质 保 承 诺 书**

启东市审计局：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市审计局数据分析室相关设备采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供3年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　 职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件四**：报价货物采购要求响应表

**报价货物采购要求响应表**

启东市审计局数据分析室相关设备采购项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 采购要求 | 报价货物技术性能及参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

**备注：报价供应商必须在报价货物详细响应情况中逐条填写报价货物的实际情况及技术参数，须与采购要求对应，不得照抄。并在偏离情况中写“正偏离”或者“负偏离”。因本表较长，因此报价供应商须在偏离表每页加盖公章予以确认。**

报价单位盖章：

法人代表签字： 年 月 日

**附件五**：

**报 价 表**

启东市审计局数据分析室相关设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 总报价（元） | 备注 |
| 1 | 启东市审计局数据分析室相关设备采购项目 | 批 |  | 附分项报价表 |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件六**：**分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  | | |

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日