**2024年度堤闸所闸站部分维修养护设施设备采购项目（第一批）询价公告**

启东市水务局根据启东市政府采购管理的有关规定，就**2024年度堤闸所闸站部分维修养护设施设备采购项目（第一批）**进行询价采购（详细内容见下表）。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 货物规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柴油机三滤 | 135系列 | 套 | 10 | 空气、柴油、机油滤清器 |
| 2 | 柴油机燃油管 | 　 | 米 | 50 | 　 |
| 3 | 柴油机手压泵 | 135系列 | 套 | 2 | 135高速柴油机 |
| 4 | 柴油桶 | 30升 | 只 | 5 | 各闸配用 |
| 5 | 柴油发电机充电器 | 12-24V | 套 | 1 | 五效港闸 |
| 6 | 通用机械密封胶 | 50CC | 支 | 2 | 耐温零下40-150度 |
| 7 | 乐泰胶 | 50ML | 支 | 2 |  |
| 8 | 609密封胶 | 50G | 支 | 5 |  |
| 9 | 生料带 | 20M | 卷 | 10 |  |
| 10 | 青壳纸 | 　 | 平方米 | 2 |  |
| 11 | 紫铜板 | δ=0.5 | 平方米 | 1 |  |
| δ=0.1 | 1 |  |
| 12 | 钢板纸 | δ=0.5 | 平方米 | 1 |  |
| δ=1.0 | 1 |  |
| 13 | 干燥剂 | 　 | KG | 25 |  |
| 14 | 二甲苯 | 　 | KG | 50 |  |
| 15 | 去污粉 | 　 | 20 |  |
| 16 | 焊接絞链 | 10-12CM | 付 | 16 |  |
| 17 | 护导线 | 1.5 | 卷 | 1 | 100米 |
| 2.2 | 1 | 　 |
| 18 | 铜芯线 | 4MM2 | 卷 | 3 | 蓝、红、双色各一卷(100M) |
| 19 | 锥尾螺丝 | 2CM | 盒 | 1 | 600只/盒 |
| 4CM | 1 | 400只/盒 |
| 20 | 碳钢木螺丝 | 3 | 盒 | 2 | 各闸配备维修 |
| 4.5 | 2 | 　 |
| 21 | PVC胶 | 　 | 瓶 | 2 | 公元 |
| 22 | 6MM膨胀管 | 　 | 袋 | 2 | 1000只 |
| 23 | PE塑料波纹管20MM |  | 卷 | 3 | 40米/卷 |
| PE塑料波纹管25MM |  | 3 | 各闸配备维修 |
| 24 | 金刚石切割片 | 直径110MM | 盒 | 20 | 地砖、花岗岩切割 |
| 25 | 2.5MM普通焊条 | GB | KG | 20 | J422 |
| 26 | 手提式氩弧焊机 | 　 | 台套 | 1 | 面罩、牛皮手套、氩气瓶（小）、钨针10、夹头20、瓷咀20、不锈钢焊丝(5KG) |
| 27 | 液压线钳 | 　 | 套 | 1 | 300A全套模夹 |
| 28 | PVC大弯 | 20/25MM | 只 | 2 | 购买弯管弹簧替代 |
| 管卡 | 　 | 200 | 各闸维修配备 |
| 直接 | 20MM | 100 | 　 |
| 25MM | 100 | 　 |
| 29 | 二合一钳型万用表 | 　 | 只 | 1 | 　 |
| 30 | 水龙头 | U型 | 3 | 水池洗菜（茅家港闸等） |
| 31 | 冲水器 | 　 | 套 | 1 | 顶压式组件1套。 |
| 　 | 2 | 分体式冲水器2套（新港闸） |
| 32 | 阀组 | 　 | 套 | 1 | （奉化中亚CJZQ-1.20） |
| 33 | 液压台密封 | 　 | 3 | 华亿液压 |
| 34 | 启闭机液压缸密封 | 　 | 2 | 协兴兴闸 |
| 35 | 探照灯总成 | 　 | 2 | 　 |
| 36 | LED红色信号灯 | D=25-30MM | 只 | 4 | 　 |
| 37 | LED照明灯 | 40W | 15 | 三和港北闸 |
| 38 | LED草坪灯 | 13W | 20 | 　 |
| 39 | 起动马达总成 | 　 | 套 | 1 | 6135CZLD高速柴油机（头兴港闸） |
| 40 | 门插销 | 　 | 件 | 3 | (30CM\*2.5CM)参考尺寸 |
| 41 | 门锁 | 　 | 套 | 20 | (球型10)、通用型10（老式）160（芯长）\*45（门厚）\*50（装饰面板宽） |
| 42 | 塑钢窗销 | 　 | 40 | 各闸配备维修补损 |
| 43 | 油泵集线盒端盖板 | 　 | 件 | 6 | 塘芦港新闸 |
| 44 | PVC管20 | 　 | M | 100 | 根据现场情况定（每捆33支100米） |
| PVC管25 |  | 100 |  |
| 45 | 丙烯酸油漆 |  |  | 3 | 红、绿i、黄（2.5KG） |
| 46 | 40MM不锈钢锁 |  |  | 60 | 各闸配备补损 |
| 47 | 大型U型锁 |  |  | 10 | 各闸配备补损 |
| 48 | 减速带 |  |  | 86 | 100T级别蒿枝港闸、协兴新闸、中央河闸 |
|  | 备注 | **上述采购要求必须完全满足，否则视为无效报价。** |

**一、本项目的最高限价为人民币肆万玖仟玖佰壹拾肆元伍角整（¥：49914.50元），总报价超过限价的为无效报价。**

**二、供应商资格要求**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.投标人具有独立法人资格，持有效营业执照。

**三、报价注意事项**

1、供应商应按照本采购文件的要求编制报价文件，报价文件应对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、现场安装、调试、售后服务、评委费及招标代理费等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。采购方不接受任何可选择的报价，成交商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少服务项目，不得降低服务质量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3、投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

4、投标报价中的计价一律采用总价报价。大写与小写不一致，以大写为准。

请各供应商在报价时请充分考虑上述各种因素。

5、投标人应详细阅读采购文件的全部内容，投标人对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位或代理单位。

6、有关货物规格参数及需求问题，请与采购单位、代理单位联系。

采购单位:启东市水务局

联系人：张极荟 联系电话：0513-83212180

招标代理：南通润德建设咨询有限公司

联系人：陆庆燕 联系电话：13584720066

7、报价文件的构成

（1）企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及身份证复印件（如有委托）附件3。

（2）报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件1），报价表须为打印，手写无效。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（3）投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件2)

（4）报价货物技术要求响应表（附件4）

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件5）

备注：报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应采购文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖企业公章，否则视为无效投标文件。

**四、报价文件递交**

报价文件请于2024年12月3日8:30—9：00 密封送至启东市民乐中路692号水务局一楼会议室进行登记（只接收直接送达）。

开标时间:2024年12月3日上午9时00分

地址：江苏省启东市汇龙镇民乐中路692号水务局一楼会议室。

**五、商务要求:**

1.质量要求：投标人须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料）。

2.交货地点与交货期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。如因中标人原因延期交货的，每推迟一天罚1000元。

3.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金汇入招标人指定的帐户。履约保证金金额为成交金额的10%（递交形式：数字人民币或银行汇票或转账或保函）；在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后内由采购单位返还。

**六**、**成交原则**

1.符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

2.若中标人毁标或在中标期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人可以依法重新招标。

**七、合同的签订及注意事项**

1. 成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后七个工作日内与采购单位签订合同。

2.签订合同

采购文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3.成交供应商因自身原因不能订立或不能改造政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在启东市水务局市场的政府采购资格。

八、付款方式

合同签订后，货物供货完毕并经验收合格后付至合同价的90%，余款待质保期(一年)满后一个月内付清（不计利息）。供方开具等额增值税发票交需方财务入账为必要条件，若供方在付款期未提交发票或发票信息有误，需方有权拒绝付款并不承担责任。

履约保证金在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后内由采购单位返还。

十、其他要求

1.供应商应保证，采购单位在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

2.供应商为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购单位所有。

3.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

 启东市水务局

2024年11月27日

**附件1:报价表**

**报价表**

2024年度堤闸所闸站部分维修养护设施设备采购项目（第一批）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 货物规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 柴油机三滤 | 135系列 | 套 | 10 | 空气、柴油、机油滤清器 |  |  |
| 2 | 柴油机燃油管 | 　 | 米 | 50 | 　 |  |  |
| 3 | 柴油机手压泵 | 135系列 | 套 | 2 | 135高速柴油机 |  |  |
| 4 | 柴油桶 | 30升 | 只 | 5 | 各闸配用 |  |  |
| 5 | 柴油发电机充电器 | 12-24V | 套 | 1 | 五效港闸 |  |  |
| 6 | 通用机械密封胶 | 50CC | 支 | 2 | 耐温零下40-150度 |  |  |
| 7 | 乐泰胶 | 50ML | 支 | 2 |  |  |  |
| 8 | 609密封胶 | 50G | 支 | 5 |  |  |  |
| 9 | 生料带 | 20M | 卷 | 10 |  |  |  |
| 10 | 青壳纸 | 　 | 平方米 | 2 |  |  |  |
| 11 | 紫铜板 | δ=0.5 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| δ=0.1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 钢板纸 | δ=0.5 | 平方米 | 1 |  |  |  |
| δ=1.0 | 1 |  |  |  |
| 13 | 干燥剂 | 　 | KG | 25 |  |  |  |
| 14 | 二甲苯 | 　 | KG | 50 |  |  |  |
| 15 | 去污粉 | 　 | 20 |  |  |  |
| 16 | 焊接絞链 | 10-12CM | 付 | 16 |  |  |  |
| 17 | 护导线 | 1.5 | 卷 | 1 | 100米 |  |  |
| 2.2 | 1 | 　 |  |  |
| 18 | 铜芯线 | 4MM2 | 卷 | 3 | 蓝、红、双色各一卷(100M) |  |  |
| 19 | 锥尾螺丝 | 2CM | 盒 | 1 | 600只/盒 |  |  |
| 4CM | 1 | 400只/盒 |  |  |
| 20 | 碳钢木螺丝 | 3 | 盒 | 2 | 各闸配备维修　 |  |  |
| 4.5 | 2 |  |  |
| 21 | PVC胶 | 　 | 瓶 | 2 | 公元 |  |  |
| 22 | 6MM膨胀管 | 　 | 袋 | 2 | 1000只 |  |  |
| 23 | PE塑料波纹管20MM |  | 卷 | 3 | 40米/卷 |  |  |
| PE塑料波纹管25MM |  | 3 | 各闸配备维修 |  |  |
| 24 | 金刚石切割片 | 直径110MM | 盒 | 20 | 地砖、花岗岩切割 |  |  |
| 25 | 2.5MM普通焊条 | GB | KG | 20 | J422 |  |  |
| 26 | 手提式氩弧焊机 | 　 | 台套 | 1 | 面罩、牛皮手套、氩气瓶（小）、钨针10、夹头20、瓷咀20、不锈钢焊丝(5KG) |  |  |
| 27 | 液压线钳 | 　 | 套 | 1 | 300A全套模夹 |  |  |
| 28 | PVC大弯 | 20/25MM | 只 | 2 | 购买弯管弹簧替代 |  |  |
| 管卡 | 　 | 200 | 各闸维修配备 |  |  |
| 直接 | 20MM | 100 | 　 |  |  |
| 25MM | 100 | 　 |  |  |
| 29 | 二合一钳型万用表 | 　 | 只 | 1 | 　 |  |  |
| 30 | 水龙头 | U型 | 3 | 水池洗菜（茅家港闸等） |  |  |
| 31 | 冲水器 | 　 | 套 | 1 | 顶压式组件1套。 |  |  |
| 　 | 2 | 分体式冲水器2套（新港闸） |  |  |
| 32 | 阀组 | 　 | 套 | 1 | （奉化中亚CJZQ-1.20） |  |  |
| 33 | 液压台密封 | 　 | 3 | 华亿液压 |  |  |
| 34 | 启闭机液压缸密封 | 　 | 2 | 协兴兴闸 |  |  |
| 35 | 探照灯总成 | 　 | 2 | 　 |  |  |
| 36 | LED红色信号灯 | D=25-30MM | 只 | 4 | 　 |  |  |
| 37 | LED照明灯 | 40W | 15 | 三和港北闸 |  |  |
| 38 | LED草坪灯 | 13W | 20 | 　 |  |  |
| 39 | 起动马达总成 | 　 | 套 | 1 | 6135CZLD高速柴油机（头兴港闸） |  |  |
| 40 | 门插销 | 　 | 件 | 3 | (30CM\*2.5CM)参考尺寸 |  |  |
| 41 | 门锁 | 　 | 套 | 20 | (球型10)、通用型10（老式）160（芯长）\*45（门厚）\*50（装饰面板宽） |  |  |
| 42 | 塑钢窗销 | 　 | 40 | 各闸配备维修补损 |  |  |
| 43 | 油泵集线盒端盖板 | 　 | 件 | 6 | 塘芦港新闸 |  |  |
| 44 | PVC管20 | 　 | M | 100 | 根据现场情况定（每捆33支100米） |  |  |
| PVC管25 |  | 100 |  |  |  |
| 45 | 丙烯酸油漆 |  |  | 3 | 红、绿i、黄（2.5KG） |  |  |
| 46 | 40MM不锈钢锁 |  |  | 60 | 各闸配备补损 |  |  |
| 47 | 大型U型锁 |  |  | 10 | 各闸配备补损 |  |  |
| 48 | 减速带 |  |  | 86 | 100T级别蒿枝港闸、协兴新闸、中央河闸 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （¥： ） |

报价单位:　　　　           　   　（盖章）

法定代表人或授权委托人:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字或盖章）

联 系 人:

联系电话:

时    间:

注:本表报价须为打印，手写无效。

**附件2:投标承诺书范本**

**投标承诺书**

 启东市水务局:

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加     项目的有关活动，并宣布同意如下:

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受履约保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址:　　　　　　　　　　　　　邮编:

电话:　　　　　　　　　　　　　传真:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

投标单位名称:（加盖单位公章）

日期:        年     月      日

**附件3：**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市水务局：

          系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：            特授权             代表我单位全权办理针对的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：  性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    年     月    日

**附件4： 报价货物技术要求响应表**

2024年度堤闸所闸站部分维修养护设施设备采购项目（第一批）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 规格参数偏离度 | 规格参数偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

注：1、本表只是表式，报价单位可根据实际需要自行增减行数；

2、上述序号应和招标文件中的设备采购清单表一致，性能参数必须和报价正规产品一致，应如实详细填写（如表中空间不够填写，可另附材料予以说明，但另付材料必须盖章）；

3、投标人根据“货物需求表及技术要求”中的货物技术标准要求对照所报价货物的配置及技术性能参数进行参数偏移情况说明，规格参数偏离度可填写“正偏离、符合、负偏离”。

 年 月 日

**附件5：**

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

启东市水务局：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

    投标人名称（盖章）：

    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

 年  月 日