2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目

启东市水务局堤闸管理所根据启东市政府采购管理的有关规定，就2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目进行询价采购，详细内容见下表：

采购需求一览表

| **序号** | **货物名称** | **规格参数要求** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨伞 | 款式：27寸直杆伞颜色：黑色（颜色由采购人现场确定）直杆全纤维晴雨伞伞骨半径：70CM撑开伞下直径：120CM伞高：94CM手柄：EVA 手柄布料：190T碰击布伞骨：玻纤维中棒检验依据为GB/T 23147-2018《晴雨伞》标准要求。针距密度不应少于15针/5cm。开伞或收伞时按键力值应为10N～55N。自开自收伞压缩杆力不应大于100N。防雨性能：按标准要求撑开夹装，使伞以(50.25)r/min的转速绕伞杆旋转，使降水量达到(4.4士0.2)mm/min，并使整个伞面均在淋雨范围，测试2min,关掉水源立即观察伞面内情况，伞杆不应淌水，伞面内不应有滴水或明显的水珠现象。伞杆与伞骨抗风强度：经10m/s风速、30s试验后，伞杆、伞骨不应有明显变形、弯曲或影响正常使用的损坏。将伞取下，按实际使用3次，伞骨允许翻顶，但不应有影响正常使用的损坏。伞面防紫外线：UPF>40且T(UVA)AV<5%。投标样品要求：伞面印字“启东市水务局堤闸管理所”。中标后，需提供省级伞件产品质量检验中心出具的检验报告。 | 把 | 150 |
| 2 | 雨衣 | 面料成份：锦纶100+PU涂层质地：轻薄柔软颜色：上衣(80%荧光绿+20%黑）拼接、裤子100%黑色上衣左侧内袋、右侧外袋、拉链门襟及魔术贴条双重防护，后背反光条。袖口魔术贴可自由调节，双袖口设计不易灌风灌水。裆部整体设计无接缝，不易渗水，长时间穿着不湿身。裤子连接可拆卸鞋套，暴雨不湿鞋。防水性能/kPa(静水压)，检测方法GB/T 4744-2013，≥20。检验依据为QB/T 4999-2016、GB 18401-2010C类标准的规定要求。中标后，需提供雨衣成品的检验报告。 | 套 | 135 |
| 3 | 雨鞋 | 款式：高筒颜色：黑色材质：防水PVC塑胶+橡胶鞋底鞋面厚度(mm)：≥1.6mm耐渗水性能：100%防水粘合强度(N/mm)：鞋面≥0.4漆膜伸长率(%)：鞋面≥100磨耗量(cm3)：鞋外底≤1.2硬度(邵尔A度)：鞋面≤65、鞋外底≤70拉伸强度老化性能保持率(%)：鞋面≥80、鞋外底≥80检验依据为HG/T 2019-2011《黑色雨鞋》类标准的规定要求。投标品牌：必须为中国驰名商标。中标后，需提供国家皮革质量监督检验中心出具的质检报告。 | 双 | 150 |
| 4 | 防爆电筒 | 1.技术参数：DC3.7V 5W2.防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb3.外形尺寸：Φ115x200x125mm;4.档位说明：强光、标准光、爆光5.产品为本质安全型防爆型式，由外壳、电池、电路板等组成，外壳材质为塑料。检验依据为GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备通用要求、GB/T3836.4-2021爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备。6.检验项目：介电强度试验、外壳防护等级(IP)、温度试验、火花点燃试验，电池和电池组电解液泄漏试验，电池和电池组的表面温度，结构检查，跌落试验，非金额材料外壳部件的表面电阻测定试验，检验结论均为合格。中标后，需提供国家低压防爆电器质量检验检测中心出具的质检报告，提供《防爆合格证》，产品包装盒上必须有防伪刮码标记。 | 只 | 40 |
| **注：1、中标后两个工作日内，需提供符合本项目技术参数要求的质检报告，提供不全或逾期的，作废标处理。****2、雨衣雨鞋的尺码，中标人按采购单位要求提供，如有特体尺码，需提供定制服务。****3、供应商所投产品技术参数不得低于采购需求，否则将被视作废标。** |

说明：

一、本项目总价最高限价为人民币3.9997万元，总价报价超过最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参与投标的供应商，具有有效的企业营业执照。

3.本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1. 供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从启东市人民政府网下载。

2. 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

3. 无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、现场安装、调试、售后服务、评标费及招标代理费等所有费用。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商报价之中，且并不因此而影响交付采购单位使用的时间。

4.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市水务局堤闸管理所

联系人：张极荟

联系电话：0513-83212180

代理机构：南通润德建设咨询有限公司

联系人：陆庆燕

联系电话：13584720066

5.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见询价文件附件二）；

（3）法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件；

（4）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（6）报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件四）填写，对货物需求一览表中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件；

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件六格式填写）。

报价文件正本一份，副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

6.报价文件递交

报价文件请于2024年7月11日上午8:30-9:00密封送至启东市水务局408会议室并登记（直接送达），逾时则不予受理。

本项目开标时间：2024年7月11日上午9:00分（北京时间）

7.报价保证金：本项目不收取报价保证金。

四、商务部分要求：

1.质量要求：产品必须是全新、未使用过的符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格正品，并均详细标注品牌、厂名、厂址、电话等信息，拒收小作坊生产的“假冒伪劣产品”及“三无产品”（供货时提供相关证明材料），如未提供则视为验收不合格，取消其中标资格，履约保证金不予退还。

2.交货期：成交供应商须于接到采购单位书面通知后的20日内送货到位，否则按违约处理。

3.交货地点：成交供应商应按照采购单位的要求，将货物送达指定地点，并确保正常使用。

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购人交纳履约保证金（递交形式：转账或银行汇票），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（不计利息）。

五、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将公示一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。

3、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市水务局的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。如最低报价有相同者，则采购人采取抽签的方式确定成交供应商。

七、付款方式：合同签订后，货物供货完毕并经验收合格后付至合同价的90%，余款在通过验收满一年后（一个月内）支付（不计利息）。

启东市水务局堤闸管理所

2024年7月5日

**附件一：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

启东市水务局堤闸管理所：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

     年     月      日

**附件二：法定代表人授权委托书**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

启东市水务局堤闸管理所：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权 代表我公司全权办理针对2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

 年 月 日

**附件三：**报价表

报 价 表

2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目

| **序号** | **货物名称** | **规格参数要求** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **合价（元）** | **所投品牌** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨伞 |  | 把 | 150 |  |  |  |
| 2 | 雨衣 |  | 套 | 135 |  |  |  |
| 3 | 雨鞋 | 　 | 双 | 150 |  |  |  |
| 4 | 防爆手电筒 |  | 只 | 40 |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （¥： ） |

报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件四：

报价货物采购要求响应表

2024年度启东市水务局堤闸管理所购买雨伞、雨衣、防爆手电筒等防汛物资项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **报价货物详细技术规格和要求** | **报价设备参数响应（正偏离、满足、负偏离）** |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.本次招标不接受负偏离，如有正偏离的，在“说明”列予以说明，如填“负偏离”将作无效投标处理。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件五：

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声 明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日