**全市青少年国防教育基地（暨双拥馆）项目**

**市场询价公告**

启东市退役军人事务局的全市青少年国防教育基地（暨双拥馆）项目即将实施，现就本服务项目进行市场询价调研。

1. **项目具体需求说明：**

**（一）项目背景**

通过建设青少年国防教育基地，能够系统、全面地向青少年普及国防知识，使他们从小树立起强烈的国防观念，为构建强大的全民国防意识体系奠定坚实基础。同时，传承我市双拥工作良好传统，整合我市双拥工作资源，浓厚我市双拥工作氛围。

**（二）设计需求**

全市青少年国防教育基地（暨双拥馆），围绕我市双拥红色历史、双拥发展、国防发展新阶段、拥政爱民等方面，推进我市青少年国防教育基地建设，从传承历史和创新发展方面出发，将国防教育基地建设成为集双拥展示和国防教育为一体的多功能场所。



**平面图**

**1.户外**

为提升全市青少年国防教育基地现有建筑品质，延长建筑使用寿命，对原有建筑外墙进行真石漆翻新，提升建筑的整体形象，同时，扩建户外围墙，加强整体氛围感。

**2.室内序厅**

（1）在现有空间的基础上打造青少年国防教育基地，在进入大厅的第一视角墙面，设计“全市青少年国防教育基地（暨双拥馆）”的主题，打造双拥氛围。

（2）序厅配置电子屏，用于后期播放相关视频。

**3.双拥历史区域**

（1）采用不同的版面设计来展现双拥历史内容资料（图片+文字）。

（2）设置落地展示柜展示老物件。

（3）安放一处vr换衣镜。

**4.双拥发展区域**

采用不同的版面设计来展现2019年以来的的双拥工作内容资料（图片+文字）。

**5.国防发展新阶段区域**

（1）采用不同的版面设计来展现国防教育资料(图片+文字）。

（2）配置落地展示柜展示武器装备等模型。

（3）需要配置电子屏形式满足后期播放相关视频。

（4）射击互动区。

**6.拥政爱民区域**

（1）采用不同的版面设计来展现拥政爱民资料(图片+文字）。

（2）荣誉墙。

**7.尾厅区域**

在墙面上设计结束语，设计风格和谐统一。

**8.部分主要材料一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分区** | **名称** | **项目内容** | **材质工艺** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 室内基础部分 | 原建筑拆除 | 原石膏板顶面拆除、大理石吧台、墙面装饰拆除 | 146 | ㎡ |  |
| 原有门窗封堵 | 轻钢龙骨石膏板 | 1 | 项 |  |
| 开门洞 |  | 1 | 项 |  |
| 脚手架 |  | 1 | 项 |  |
| 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |
| 室内顶面部分 | 顶面喷黑漆 | 顶面批灰+顶面乳胶漆 | 146 | ㎡ |  |
| 射击区顶面龙骨及拉网 |  | 24 | ㎡ |  |
| 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨+木质基层+墙面批灰+墙面乳胶漆 | 101 | m |  |
| 室内地面部分 | 地面地砖修补 |  | 1 | 项 |  |
| 地面自流平 |  | 146 | ㎡ |  |
| 地面地胶 |  | 146 | ㎡ |  |
| 室内立面部分  | 序厅 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、木饰面、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、艺术漆纹理批花、灯带、变压器、1.2mm黑钛拉丝不锈钢 | 38.8 | ㎡ |  |
| 广告 | 拉丝黄钛金水晶背发光、发泡陶瓷材质雕刻、迷你字正发光 | 1 | 项 |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布 | 12.5 | ㎡ |  |
| 设备 | P2.5全彩大屏、二合一处理器、接收卡、显示屏框架、电脑画面内容制作+视频剪辑 | 1 | 项 |  |
| 第一篇章 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、墙面乳胶漆、艺术漆纹理批花、灯带、变压器 | 50.9 | ㎡ |  |
| 广告 | 3cm金属烤漆背发光、2cm迷你字正发光、拉丝金属水晶背发光、3mm白色亚克力字、8mm雪弗板UV+3mm透明亚克力、1cm透明亚克力面贴拉丝银不锈钢、1cm透明亚克力面贴拉丝黄钛金不锈钢、1cm亚克力雕刻 | 1 | 项 |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布 | 51.3 | ㎡ |  |
| vr虚拟镜 | 体感设备服务器一体机，服务器专用主机（win10 i5 6代 8+128g 显卡1050）usb3.0接口，3孔电源一个，hdmi接口，可以联网，互动软件2d换装，体感设备Kinect2.0，鼠标键盘主机自带，驱动软件，体感驱动软件系统，线材，HDMI线 | 1.0  | 项 |  |
| 落地陈列展示柜 | 1、展柜骨架采用优质碳钢，方钢构架采用气体保护焊焊接，方管厚度1.5-2.0mm，展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理。具有承载强、抗冲击力、防砸、防撬不易变形的功能。2、柜体钢板1.2-1.5mm冷轧钢板刨槽/折弯/钣金/焊接；表面采用高温无尘静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、外观平整光滑的特点。3、玻璃8mm、5+0.76+5超白玻璃，透光率≥92%经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。外露角为安全倒角处理。4、照明：专业博物馆文物展柜专用灯具。5、开启方式、液压上翻开启。 6、安全性能:展示柜采用特殊的锁定装置,提高柜体的整体安全性能。使用博物馆专用高保安性能锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，互换率大于1/150000。7、展柜气密性符合36110-2018要求。 | 1.0  | 项 | 2.6\*0.45\*0.8 |
| 1.0  | 项 | 1.4\*0.45\*0.8 |
| 第二篇章 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、墙面乳胶漆、艺术漆纹理批花、灯带、变压器 | 22.7 | ㎡ |  |
| 广告 | 3cm金属烤漆背发光、2cm迷你字正发光、拉丝金属水晶背发光、3mm白色亚克力字、8mm雪弗板UV+3mm透明亚克力、1cm透明亚克力面贴拉丝银不锈钢、3mm亚克力uv、1cm亚克力、底板8mmpvc面表软铁；面板做磁吸画面（亮） | 1.0  | 项 |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布 | 27.1 | ㎡ |  |
| 第三篇章 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、墙面乳胶漆、灯具、变压器、艺术漆纹理批花、不锈钢包边铁艺订制品、木饰面、不锈钢门套 | 125.4 | ㎡ |  |
| 广告 | 3cm金属烤漆背发光、2cm迷你字正发光、2cm迷你字正发光、拉丝金属水晶背发光、不锈钢烤漆水晶背光字、3mm亚克力uv、1cm亚克力、底板8mmpvc面表软铁；面板做磁吸画面（亮）、不锈钢烤漆字 | 1.0  | 项 |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布 | 94 | ㎡ |  |
| 落地陈列展示柜 | 1、展柜骨架采用优质碳钢，方钢构架采用气体保护焊焊接，方管厚度1.5-2.0mm，展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理。具有承载强、抗冲击力、防砸、防撬不易变形的功能。2、柜体钢板1.2-1.5mm冷轧钢板刨槽/折弯/钣金/焊接；表面采用高温无尘静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、外观平整光滑的特点。3、玻璃8mm、5+0.76+5超白玻璃，透光率≥92%经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。外露角为安全倒角处理。4、照明：专业博物馆文物展柜专用灯具。5、开启方式、液压上翻开启。 6、安全性能:展示柜采用特殊的锁定装置,提高柜体的整体安全性能。使用博物馆专用高保安性能锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，互换率大于1/150000。7、展柜气密性符合36110-2018要求。 | 3 | 项 | 2.8\*0.45\*0.8 |
| 1.0  | 项 | 1.5\*0.45\*0.8 |
| 影像射击桌 | 阻燃板基层、烤漆材质 | 1.0  | 项 | 3\*0.6\*0.85 |
| 设备 | 55寸液晶拼接单元、液压壁挂支架、HDMI分配器拼接处理器 （内置）、HDMI线、软件、 红外触控套件、电脑、画面内容制作+视频剪辑 | 1.0  | 项 |  |
| 影像射击 | 影像射击系统、高清投影幕、影像射击主机及电脑、外置音响系统、95-1激光发射器、92激光发射器、线材、遥控器、包装箱等、线材、遥控器、包装箱等 | 1.0  | 项 |  |
| 第四篇章 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、墙面乳胶漆、艺术漆纹理批花、灯带、变压器、 | 39.9 | ㎡ |  |
| 广告 | 3cm金属烤漆背发光、2cm迷你字正发光、拉丝金属水晶背发光、不锈钢烤漆水晶背光字、1cm亚克力uv、5个定制铜牌、40个锦旗、不锈钢承重挂钩、钢丝绳、不锈钢烤漆水晶背光字、1cm亚克力、六边形亚克力相框（含pp纸） | 1.0  | 项 |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布 | 20 | ㎡ |  |
| 陈列展示柜 | 1. 展柜骨架采用优质碳钢，方钢构架采用气体保护焊焊接，方管厚度1.5-2.0mm，展柜骨架所有金属材料必须经过防锈处理。具有承载强、抗冲击力、防砸、防撬不易变形的功能。2、柜体钢板1.2-1.5mm冷轧钢板刨槽/折弯/钣金/焊接；表面采用高温无尘静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、外观平整光滑的特点。3、玻璃8mm、5+0.76+5超白玻璃，透光率≥92%经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。外露角为安全倒角处理。4、展柜型材应采用博物馆展柜专用高性能铝合金材料(6063)生产，时效状态为 T6 性能、规定非比例延伸强度≥180N/mm²，抗拉强度R m≥205MPa，断后伸长率≥8%.5、照明：专业博物馆文物展柜专用灯具。6、开启方式：电动动推出手动平移开启。

7、安全性能:展示柜采用特殊的锁定装置,提高柜体的整体安全性能。使用博物馆专用高保安性能锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，互换率大于1/150000。8、展柜气密性符合36110-2018要求。 | 9.8  | ㎡ |  |
| 尾厅 | 硬装 | 轻钢龙骨石膏板、阻燃板木质基层、腻子胶水网格布绷带墙面批灰三底两面打磨工艺、墙面乳胶漆、艺术漆纹理批花、灯带、变压器 | 7 | ㎡ |  |
| 墙布 | 进口AI超浮雕墙布  | 2.5  | ㎡ |  |
| 广告 | 2cm金属烤漆背发光 | 1.0  | 项 |  |
| 室内电工工程 | 强电排布 | 空气开关EZ7DPN Vigi C20、配管PC20、管内穿线BV-2.5、管内穿线BV-4、开关面板、五孔插座、电话电脑信息插座 | 1.0  | 项 |  |
| 室内主材 | 玻璃门 | 12mm玻璃门+不锈钢门套 | 10 | ㎡ |  |
| 不锈钢踢脚线 | 1.2mm黑钛拉丝不锈钢 | 101.0  | m |  |
| 灯 | 筒灯射灯、裸顶照明射灯 | 1.0  | 项 |  |
| 模型 | 武器装备模型 | 1.0  | 项 |  |
| 空调 | 3台格力吸顶式5p空调 | 1.0  | 项 |  |
| 户外 | 主楼真石漆 | 三棵树真石漆、铲墙皮、脚手架 | 1300.0  | ㎡ |  |
| 围墙 | 挖土，混凝土基础，垫层，压顶，钢筋，砖墙，砖柱，抹灰、真石漆、铁围栏 | 110.0  | ㎡ |  |

**注：报价时可以根据自身方案，在以上清单的基础上自行增加相应设备、材料等，但不能减少，否则视为无效报价。**

**二、商务要求：**

**1.交货期：**150日历天（根据采购人最终定稿时间计算），采购人最终方案设计定稿后150日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若中标人未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚3000元，推迟7天及以上的采购人有权罚没所有履约保证金。

**2.交货地点：**启东市退役军人事务局，具体由采购人指定。

**3.质量要求：**

**3.1深化设计质量标准：**深化方案设计、深化图纸等符合国家、江苏省相关规范、标准，无条件满足采购人使用需求，直至达到本项目采购人各项要求为止；各阶段设计成果须通过采购人确认。

**3.2施工质量标准：**产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

**4.售后服务及质保**

4.1质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目提供一年上门服务及全免费质保等售后服务。所有投标货物保修期及范围均按供应商承诺执行（供应商承诺的质保期及范围不得低于磋商文件要求的质保期及范围），原厂质保期高于供应商承诺质保期的，则按原厂承诺的执行。

4.2售后服务要求：在免费保修期内，供应商在接到采购人电话维修通知后须在8小时内到场维修，并在24小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商无条件给予全套更新或退货。

**5.验收****要求**

中标人在货物进场时，应由采购人组织现场验收，如验收不合格的，采购人有权无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；项目完成安装后，由采购人组织验收小组对项目整体进行最终验收并签发验收单。

**三、预算金额：**100万元。

**四、约定事项**

1.上述服务要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.质保期限（自交货并验收合格之日起计）：本项目提供一年上门服务及全免费质保等售后服务。

3.市场询价表及相关材料于 2025年 02 月 10 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市退役军人服务中心，联系人： 袁主任 ，联系电话： 0513-69919557 ,电子邮箱地址为：298026154@qq.com。

4.报价费用说明：

本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商自行实地踏勘现场，结合平面图综合考虑周期、特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。包括但不限于：

（1）方案深化设计及效果图设计费：包括方案深化（根据采购人需要提供）、效果图设计（含修改）、图纸会审会务费、设计交底等所付出的劳务、管理、材料、利润、税金及政策性文件规定的其它各项费用。

（2）根据深化设计图计算出的工程实体费用：包括实施设备、劳务、管理、材料（设备）、安装、调试、维护、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建（构）筑物及绿化设施恢复、所有措施费、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，报价中所有的失误与遗漏均不得调整。

（3）设计费、材料设备采购费、装卸费、保管费、运杂费、招标代理费（按国家计委[计价格（2002）1980号]的68%计取）等相关费用和风险费用均应计入本次工程报价，中标后将不作任何调整。

（4）投标人在编制投标报价时应考虑价格涨跌风险（含材料及人工等）、政策性调整等一切因素，项目结算时不作调整。

（5）可能发生的顾问费及现场配合咨询服务费。

5.报价单位须提供合法的营业执照。

6.拟定支付方式及期限：方案深化设计经业主确认后，进场施工二个月内付合同价的30%，整体项目全部完毕并经验收合格上级拨款到位后付合同价的70%，余款一年后（从验收合格之日算起）一次性付清。具体拨款资金最终根据财政实际拨款金额为准。

7.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

 启东市退役军人事务局

2025年2月6日

附件1

**全市青少年国防教育基地（暨双拥馆）项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **产品配置参数****（规格材质）要求** | **数量** | **单位** | **综合单价（元）** | **合价****（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** | **……** | **……** |  |  |  |  |  |
| **合计（人民币大写）：** | **小写：￥：** |
| **备注（如有其他情况需要说明的）：** |

注：报价单位可根据所报内容自行扩展表格。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位（盖公章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期：