启东市寅阳镇坐便器及配件采购项目

市场询价公告

启东市寅阳镇坐便器及配件采购项目即将实施，现就启东市寅阳镇坐便器及配件采购项目进行市场询价调研。

一、**采购货物清单及要求:**

（一）采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购单位 | 采购数量（套） |
| 1 | 寅阳镇 | 450 |
| 小计 | 450 |
| 备注：采购数量均为约数，按实际采购数量为准。 |

(二)采购货物配置要求：

1、货物名称：连体式、落地式、节水型的白色陶瓷成人型座便器及配件（配件包括便器水箱配件、坐便器坐圈和盖、坐便器密封圈、金属软管和三角阀)。坐便器为主要标的、政府强制采购节能产品。

2、货物要求：座便器的卫生陶瓷部分须符合《中华人民共和国国家标准卫生陶瓷》GB6952-2015的要求；坐便器坐圈和盖须符合《坐便器坐圈和盖》JC/T764-2008的规定；便器水箱配件须符合GB/T26750-2011《卫生洁具便器用压力冲水装置》、GB26730-2011《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》的要求；金属软管须符合《卫生洁具软管》GB/T23448-2009的规定；三角阀须符合《卫生洁具及暖气管道直角阀》QB2759或《卫生洁具及暖气管道用直角阀》GB/T26712的规定。卫生陶瓷（检测报告与投标产品型号一致）、便器水箱配件、坐便器坐圈和盖、金属软管和三角阀必须具有法定检验机构出具的2024年或2025年的质量检测合格证明。
 3. 技术参数：

①卫生陶瓷

坐便器冲洗方式：喷射虹吸式、旋涡（超漩）虹吸式；

外观与外形尺寸，长×宽×高（mm）：尺寸≧690×370×650；陶瓷表面光滑细腻，无裂纹、熔洞、落脏、磕碰、花斑、凹凸等，色泽晶莹，无色差，任何部位坯体厚度不小于6 mm，瓷体不得出现修补，且坚固耐用，排污管道内径≧55mm，排污管道及瓷体全面施釉，无桔釉、釉粘、缩釉、缺釉。

烧瓷窑炉温度：≧1250度（提供图片）

瓷质吸水率：≦0.4%。（提供的卫生陶瓷检测报告中须有检测结果）

抗裂试验：无釉裂和坯裂。

水封深度和表面尺寸：深度≧50mm；表面尺寸≧100mm×85mm。

坐便器水效等级：二级或者二级以上，平均用水量≦5.0L。(提供的水效检验报告须与投标的产品型号一致)

存水弯最小通径：坐便器存水弯水道能通过直径≧41mm的固体球。

排放功能：球排放连续三次试验平均数≧98个；颗粒排放连续三次试验，坐便器存水弯中存留的可见聚乙烯颗粒3次平均数≦50个，可见尼龙球3次平均数≦3个；混合介质（海绵条和纸球）排放第一次冲出≧24个。

②坐便器坐圈和盖

材质为PP聚乙烯或者UF脲醛树脂。表面光滑平整，厚度均匀，坚固耐用，坐便器塑料坐圈和盖抗冲击强度高，具有快速拆装和缓降静音功能，整体颜色与便器相协调。

③便器水箱配件

材质为ABS[树脂](https://baike.so.com/doc/703586-744632.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)，具有抗老化，坚固耐用，耐腐蚀，注水噪音低，配件表面无明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕等。活动连接部位灵敏可靠，封水部分平整，无渗水，无漏气。铸件外表面不得有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷，阀体密封面使用优质硅胶密封垫或者使用防水高密度碳素粒子密封圈和密封胶垫，密封严实，不漏水。进水阀具有防虹吸装置，排水阀底部使用实心不锈钢钢钩锁定装置。

④金属软管

长度≧30cm，材质为304不锈钢，外观无剥层、气泡、氧化皮、锈斑、裂纹、油污、划痕、压痕和尖锐折叠等缺陷。金属软管要柔软、耐蚀性、耐高温、耐磨损、具有较好的抗拉性，且与坐便器相匹配。

⑤三角阀

主体材质为黄铜，阀芯为优质陶瓷片，手柄为ABS，密封能力强，坚固耐用。三角阀进出水孔径均为4分，表面应乌亮如镜、无任何氧化斑点、无烧焦痕迹，无气孔、无起泡、无漏镀、色泽均匀;用手摸无毛刺、沙粒，且不易附水垢。

⑥坐便器密封圈

材质优质丁晴橡胶或ABS、油泥，具有高粘合力，密封效果和防臭效果好，耐磨损、耐老化，持久耐用，并与参与投标的坐便器相匹配。

如发现投标人的中标货物未达到参数要求获得中标资格，经查实，取消中标资格或终止合同。

二、报价供应商的要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须为坐便器的生产商或代理商（注：一个生产商只能委托一家代理商参与投标，同一生产厂家的产品只能使用一个型号参与投标。）

（2）投标货物（坐便器、三角阀）商标须为国家知识产权局商标局审查通过的注册商标。

三、约定事项

1、质保、售后服务要求：成交供应商交货至现场并验收合格之日起计算质保期，质保期壹年（原厂质保高于壹年的，按原厂质保）。质保期内成交供应商须按合同约定提供免费维保服务，非因操作不当造成更换的零配件由成交供应商负责包修、包换；若质保期内无法修复的，则成交供应商须无条件换货（新换货物的质保期将重新计算，即从货到现场经采购人验收合格之日起一年。）质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

2、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3、报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备、配件、辅料、搬运、安装等费用。

4、参与报价的单位需将法人营业执照复印件、市场询价表于2025年6月 19日17:00前，送或寄或发送电子邮件，联系地址：启东市国动产业园18号501（以邮戳为准），联系人：陈燕，联系电话：18932203970，邮箱：514361830@qq.com。

5、拟定支付方式及期限：凭启东市市场监督管理局取得合格的检测报告，经安装、调试完毕，且抽检合格后30日内付到场货物合同价的90%，余款在项目全部安装调试完毕且抽检合格满一年后30日内付清。

6、其他：⑴请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，报上级主管部门；⑵本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；⑶本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市寅阳镇人民政府

 2025年6月16日

启东市寅阳镇坐便器及配件采购项目报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购单位 | 采购数量（套） | 单价 | 合价 |
| 1 | 寅阳镇 | 450 |  |  |
| 备注：采购数量均为约数，按实际采购数量为准。 |

附营业执照

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：