启开管〔2019〕26号

关于印发《2019年江苏省启东经济开发区施工工地扬尘专项治理工作方案》的通知

机关各相关部门、开发区各建筑工地：

现将江苏省启东经济开发区《2019年启东经济开发区施工工地扬尘专项治理工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

江苏省启东经济开发区管理委员会

2019年4月1日

2019年江苏省启东经济开发区

施工工地扬尘专项治理工作方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实国家和省、市关于打赢蓝天保卫战的相关工作部署，深入推进江苏省启东经济开发区施工工地扬尘治理工作，进一步压实工作责任，严格督查考核，有效提升施工工地扬尘防治水平，最大程度减轻施工工地扬尘对空气质量的影响。经研究决定，从即日起开展2019年全区施工工地扬尘专项治理工作，制定如下工作方案：

一、工作目标

在2018年开展建筑施工扬尘治理工作的基础上，进一步落实参建各方扬尘防治主体责任和政府监管责任，完善扬尘控制责任制度。动态更新施工工地管理清单，严格落实“六个百之分百”要求，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。积极推进绿色智慧工地建设，提高全区建筑施工标准化文明管理水平。

二、治理范围

全区在建房屋建筑工程、市政基础设施工程、园林绿化工程、拆除工程等施工工地。

三、责任分工

开发区规划建设局负责牵头组织开展全区施工工地扬尘专项治理工作。开发区各相关局室负责各自跟进管理的工程项目，其中规划建设局规划科负责商品房工程，规划建设局建筑工程科负责政府投资工程，规划建设局市政工程科负责市政基础设施工程、园林绿化工程，经济发展局负责项目建设工程。

四、时间安排

1.统筹部署阶段：即日起至4月5日。工程项目参建各方要按照分工要求，结合工作实际，对施工工地扬尘专项治理工作进行安排部署，及时更新施工工地管理清单和台帐（附件2、附件3），确保全覆盖、无遗漏。

2.全面实施阶段：4月6日至11月30日。开发区各相关局室要按照《建筑工地扬尘防治标准》要求，结合标准化星级工地考评等工作，对所有施工工地进行检查考核，填写评分表和汇总表（附件4、附件5），建立健全信息报送制度，及时报送工作进展情况。

3.总结提高阶段：12月1日至12月31日。工程项目参建各方要对施工工地扬尘专项治理工作开展情况进行分析研判，提出控制扬尘污染的有效措施和合理建议并及时汇总上报。在此基础上，我区将对好的经验和做法进行总结推广。

五、工作要求

1.强化组织领导。工程项目参建各方要充分认识施工工地扬尘治理工作的重要意义，完善扬尘防控责任体系，切实加强对扬尘专项治理工作的领导，统筹部署，认真组织实施，明确负责扬尘治理工作的责任人，抓好每月、每季度扬尘治理工作检查和情况通报，强化扬尘治理工作的制度化、常态化。请工程项目参建方将扬尘专项治理工作联络员信息于4月4日前报送开发区规划建设局。

2.加强检查考核。工程项目参建各方要按照《建筑工地扬尘防治标准》要求开展检查考核。从4月份起，将相关施工工地检查评定动态情况进行汇总，及时填报《施工工地扬尘专项治理项目清单表》（附件2）和《施工工地扬尘专项治理项目台账表》（附件3）。进一步加大扬尘治理的监督检查力度，实行综合检查、专项检查和暗访暗查相结合，凡发现检查评定不合格的建筑工地，抄报市安监站，一律停工整改，直至达到标准要求。对扬尘防治控制不力，不履行职责的建设单位、施工单位、监理单位予以通报批评，并上报市住建局记入不良信用记录。开发区规划建设局将适时组织开展督查，督查可结合各季度安全检查和建筑施工标准化星级工地考评工作进行，也可单独进行。

3.健全长效机制。扬尘污染防治是建筑施工安全生产标准化和文明施工管理的重要部分，工程项目参建各方要将扬尘治理纳入日常监管，一并部署、一同检查、一起考评，督促企业落实扬尘污染防治增加费，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与市住建局联网，全区规模以上（占地5000平方米及以上）建筑工地必须全部安装并联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。进一步建立健全与生态环境、城管执法等部门的联动执法机制，形成工作合力，常抓不懈，不断巩固治理成果。

4.及时报送信息。开发区各相关局室、工程项目参建各方要建立健全扬尘治理工作信息报送制度，及时将扬尘专项治理情况报开发区规划建设局综合科。请各工程项目参建方于4月4日前报送扬尘专项治理联络员；请各分工责任局（科）室每月25日前报送《施工工地扬尘专项治理项目清单表》（附件2）、《施工工地扬尘专项治理项目台账表》（附件3）、《施工工地扬尘防治检查评分汇总表》（附件4）、《建筑工地扬尘防治分项检查评分表》（附件5），每季度末报送阶段性工作推进情况，12月20日前报送全年扬尘治理情况工作总结。

联系人：展光美 联系电话：68522196

邮箱：840433139@qq.com zhanguangmei@qidong.gov.cn

附件1：施工工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表

附件2：施工工地扬尘专项治理项目清单表

附件3：施工工地扬尘专项治理项目台账表

附件4：施工工地扬尘防治检查评分汇总表

附件5：施工工地扬尘防治分项检查评分表

附件6：施工工地扬尘专项治理工作联络员信息表

附件1

施工工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表

填报单位：

填 报 人： 联系电话： 填报时间 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查月份 | 本月检查建筑工地数量 | 检查评定优良工地数量 | 检查评定合格工地数量 | 检查评定不合格工地数量 | 扬尘污染防治达标率 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.每月底对建筑工地检查评定动态情况进行汇总，数据为本月检查数据；

2.建筑工地检查评定划分为**：**优良、合格、不合格三个等级，合格及以上等次视为达标；

3.满足分项检查评分表无0分，评分汇总表得分值在90分及以上为优良，评分汇总表得分值在90分以下，70分及以上为合格；

4.有下列情况之一均评定为不合格：

（1）当评分汇总表得分值不足70分；

（2）当有一分项检查评分表得0分。

5.扬尘污染防治达标率=（优良项目数+合格项目数）÷评定项目总数

附件2：

施工工地扬尘专项治理项目清单表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位及责任人 | 施工单位及责任人 | 扬尘治理责任制度建立情况 | 扬尘治理实施方案制定情况 | 围挡设置及道路硬化情况 | 车辆冲洗设施设置情况 | 施工废弃物处置情况 | 施工物料处置情况 | 扬尘治理检查评定情况及得分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系电话： 填表时间： 年 月 日

附件3 编号：

施工工地扬尘专项治理项目台帐表

工程名称： 工程地点：

建设单位： 负 责 人：

施工单位： 项目经理：

监理单位： 项目总监：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务内容 | 具体措施 | 是否 | 简要说明 |
| 工程各方主体责任情况 | 建设单位 | 扬尘治理费用列入工程造价并在合同中明确情况 |  |  |
| 扬尘治理费用及时足额支付情况 |  |  |
| 施工单位 | 向负责监督管理施工扬尘的主管部门备案情况 |  |  |
| 施工扬尘治理实施方案制定情况 |  |  |
| 施工扬尘治理责任制度建立情况 |  |  |
| 建筑工地公示扬尘治理措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息情况 |  |  |
| 向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况 |  |  |
| 渣土运输单位 | 建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施情况 |  |  |
| 使用合规车辆情况及加强对车辆、人员管理情况 |  |  |
| 施工现场扬尘治理措施情况 | 围挡设置情况 |  |  |
| 采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘降尘措施情况 |  |  |
| 施工现场的主要道路硬化情况 |  |  |
| 裸露的场地和堆放的土方覆盖、固化或绿化情况 |  |  |
| 车辆冲洗设施设置及车辆清洗情况 |  |  |
| 建筑土方、建筑垃圾及时清运情况 |  |  |
| 在场地堆存的建筑土方、建筑垃圾，采用密闭式防尘网遮盖情况 |  |  |
| 建筑物内垃圾采用容器或搭设专用封闭式垃圾道方式清运情况 |  |  |
| 施工现场是否存在焚烧各类废弃物现象 |  |  |
| 土方和建筑垃圾采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施情况 |  |  |
| 施工现场搅拌混凝土或砂浆的场所采取封闭、降尘、降噪措施情况 |  |  |
| 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施情况 |  |  |

填报单位（盖章）： 填表人： 联系电话：

备注：此表按项目填写，每项目填写一式三份，一份留项目备查，一份交属地监管部门，一份交市安监站备案。

附件4

施工工地扬尘防治检查评分汇总表

施工企业： 建设单位： 监理企业： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目名 称 | 建筑面积（m2） | 结构类型 | 总计得分（满分分值100分） | 项 目 名 称 及 分 值 |
| 扬尘防治管理（满分25分） | 围挡与场地扬尘防治（满分25分） | 车辆冲洗管理与建筑垃圾处置（满分25分） | 施工降尘措施（满分25分） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语： |
| 检查单位 |  | 检查人员 |  | 受检项目签字 |  |

附件5.1 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（扬尘防治管理）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 扬尘防治责任制 | 未建立扬尘防治责任制，扣20分扬尘防治责任制未经责任人签字确认，扣5分经济承包合同中未明确扬尘防治考核指标，扣5分未制定扬尘防治资金保障制度，扣5分未编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分未配备扬尘防治管理人，扣10分未对扬尘防治管理目标进行分解、管理、考核，扣2～5分 | 15 |  |  |
| 2 | 扬尘防治专项方案 | 开工前未编制扬尘防治专项方案，扣15分专项方案内容无针对性或可操作性，扣5～10分专项方案未经审核、审批程序批准，扣3～8分未按方案组织实施，扣5～15分 | 10 |  |  |
| 3 | 扬尘防治技术交底 | 未建立逐级交底制度，扣10分项目负责人未按要求进行交底，扣3～6分项目技术负责人未按要求进行方案技术交底，扣3～6分作业班组未按要求交底，扣2～5分方案变更后项目技术负责人未按要求重新交底，扣3分 交底缺少针对性，扣2～5分交底未履行签字手续，扣2～5分 | 10 |  |  |
| 4 | 扬尘防治检查 | 未建立扬尘检查制度，扣15分项目负责人每月组织扬尘检查不少于2次，每少1次扣5分项目技术负责人未对方案实施情况进行检查，扣5分扬尘防治管理人未按要求开展扬尘检查，扣3～5分扬尘检查未留有检查记录，扣2～5分扬尘污染未按期整改到位，扣5～10分 | 15 |  |  |
|  | 小 计 |  | 50 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 扬尘防治教育 | 未建立扬尘防治教育培训制度，扣10分未开展扬尘防治入场教育，扣5分管理人员未按规定接受扬尘防治教育培训，每少1人扣1分未按要求建立扬尘防治教育培训档案，扣2～3分 | 10 |  |  |
| 6 | 分包单位扬尘防治 | 分包单位的企业和人员资格每有1个不符合要求，扣3分未按要求与分包单位签订扬尘防治协议，扣2～5分分包单位未配备扬尘防治管理人，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 扬尘防治标志 | 入口处应设置扬尘防治制度及渣土运输公示牌，每少1个扣5分工地未设置扬尘防治设施平面布置图，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 扬尘预警响应 | 未编制扬尘预警响应预案，扣10分未制定扬尘预警响应措施，扣3～5分 | 10 |  |  |
| 9 | 视频监控和在线监测 | 未安装在线监测和视频监控的扣5分；在线监测和视频监控未与主管部门联网的扣5分。 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 50 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

附件5.2 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（围挡与场地）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡设置 | 未采用硬质围挡，扣10分市区主要路段工地围挡高度低于2.5m，扣5～10分一般路段工地围挡高度低于1.8m，扣5～10分项目未全封闭施工，扣10分工程未按要求设置大门扣2～5分 | 20 |  |  |
| 2 | 道路场地硬化 | 建筑工地主要道路未进行硬化处理，扣15分建筑工地主要道路承载力不能满足车辆行驶和抗压要求，扣3～5分建筑工地非主要道路未采用硬化干化措施，扣2～5分材料堆放区、加工区及大模板存放区等未采用硬化干化措施，扣2～5分生活、办公区主要道路未进行硬化处理，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 3 | 裸土覆盖 | 裸露场地、土堆、基坑开挖未采取覆盖、绿化或固化措施，扣15分空置区域未按要求采取扬尘防治措施，每发现1处扣3分 | 15 |  |  |
| 4 | 易扬尘材料覆盖 | 砂、石等建筑材料露天堆放未采取防尘措施，扣3～5分细颗粒建筑材料未封闭存放，扣3～5分城区建筑工地采用现场搅拌混凝土或砂浆，扣10分搅拌设备、储罐四周未设置封闭围挡，扣3～6分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 现场围挡安全性 | 未经计算砌体式围墙距基坑边沿小于2.5m，扣5分装配式围挡未设置基础，扣5～8分未对围挡进行日常维护，扣3～5分 | 15 |  |  |
| 6 | 现场围挡标准化 | 围挡外立面美化与周边环境不协调，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 7 | 场地管养 | 未对易扬尘部位定期保洁、洒水、湿润，扣3～10分定期保洁、洒水、湿润无记录或记录不完整，扣2～5分 | 15 |  |  |
|  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

附件5.3 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（车辆冲洗与垃圾处置）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 应得分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 车辆冲洗基本要求 | 未设置成套定型化自动冲洗或简易冲洗设施，扣15分运输车辆未冲洗干净上路，扣5～10分冲洗压力不足，扣2～5分冲洗设施不能满足工程车辆外围尺寸要求，扣2～5分 | 15 |  |  |
| 2 | 建筑垃圾收集 | 建筑垃圾未分类设置堆放场地、垃圾池，扣10分垃圾池上部无覆盖密闭措施，每发现1处扣2分生活、办公区未设置密闭式垃圾容器，每发现1处扣2分建筑垃圾混入生活垃圾，扣3～5分易产生扬尘建筑垃圾未采取扬尘防治措施，扣3～5分凌空抛掷垃圾，扣15分 | 15 |  |  |
| 3 | 建筑垃圾清运 | 委托无建筑垃圾运输与处置资格企业，扣20分委托合同未明确建筑垃圾运输扬尘防治责任，扣10分运输企业无建筑垃圾处置核准文件，扣10分建筑垃圾装车未采取防治扬尘措施，扣5分建筑垃圾装载高度超过车厢板高度，扣5分建筑垃圾运输未密闭，扣5～10分建筑垃圾运输车辆车容不整洁，扣3～8分 | 20 |  |  |
| 4 | 建筑垃圾减量与处置 | 未采取节材措施，扣5分现场焚烧建筑垃圾，扣10分未按可回收和不可回收分类处置建筑垃圾，扣3～5分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 冲洗设施基础 | 基础未采用钢筋混凝土结构，扣5分基础承载力不能满足使用要求，扣5分基础内四周未设置循环排水沟，扣5分排水沟不畅通，扣3分 | 15 |  |  |
| 6 | 沉淀池 | 沉淀池不得少于两级沉淀，每少一级扣5分沉淀池水容量不能满足自动冲洗要求，扣3～5分污水未经沉淀直接排入市政管网或河、湖等水体，扣15分沉淀池、排水沟污泥未定期清理，扣5分 | 15 |  |  |
| 7 | 冲洗设施验收与使用 | 冲洗设施无验收手续，扣5分车辆冲洗未定人、定岗，扣3分未填写车辆冲洗台账，扣2～5分冲洗设施喷头、喷孔有堵塞现象，每发现1处扣2分 | 10 |  |  |
|  | 小 计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

附件5.4 建筑工地扬尘防治分项检查评分表（降尘措施）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 一般项目 | 建筑工地综合降尘措施 | 工地未配备小型洒水车、移动式降尘喷头，扣5～10分 | 10 |  |  |
| 2 | 房屋建筑工程降尘措施 | 未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺1项扣10分桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣5～10分路面泥泞、起尘，扣5～10分4级风以上天气进行土石方开挖、回填、爆破作业，每发现1次扣5分土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣3～8分脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣5～10分密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣3～5分脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现1处扣3分室内清理未使用移动式降尘喷头， 扣5分 | 30 |  |  |
| 3 | 市政工程降尘措施 | 市政工程基础作业未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3～15分市政工程施工未采用渐进式分段施工法，扣5分灰土过筛施工未采取避风措施，扣5分路面清洗采用鼓风机吹扫，扣10分未对施工道路定期洒水湿润，扣2～5分工程车辆、运输车辆未限速行驶，扣2～5分 | 30 |  |  |
| 4 | 装饰工程降尘措施 | 木制作作业未在固定区域集中加工，扣5～10分型材加工未做到统一下料、制作，扣5～10分石材现场切割、钻孔未采用湿式作业法，扣10分 | 20 |  |  |
| 5 | 维修拆除工程降尘措施 | 维修拆除工程未按房屋建筑工程降尘措施执行，扣3～5分装饰面层拆除未采取分层拆除法，扣5分拆除工程未采取湿式作业法，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |

附件6：

施工工地扬尘专项治理工作联络员信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位（项 目） | 职 务 | 姓 名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

启东经济开发区办公室  **2019年**4月12日印发