**启东市吕四港镇2025年度农村公路及桥梁管理维修项目**

**市场询价公告**

启东市吕四港镇2025年度农村公路及桥梁管理维修项目即将实施，现就本项目服务采购进行市场询价调研。

**一、采购内容：**

投标供应商须组建专业人员实施维修项目。采取必要防护措施，确保安全作业(本项目一切险和第三者责任保险均由承包人进行投保，其费用已列入本合同价中。承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险)。

（一）项目范围

吕四港镇内农村公路(不含镇区)、桥梁、农路安保、镇区临时红绿灯等破损修复、维修及养护、零星增补等工作，设施维修主要包括以下项目:

(1)现有农村公路(不含镇区)、桥梁、农路安保。

(2)目前已建成并进入质量回访期，非因施工质量因素而需要维护的农村公路(不含镇区)、桥梁、农路安保项目。

(3)每年新增的农村公路(不含镇区)、桥梁、农路安保项目。

(4)镇区临时红绿灯。

根据发包人签发的《维修指令单》实施具体任务，按实结算。接到维修通知单后设置安全防护措施，在规定的时间内维修完毕。

（二）项目内容

吕四港镇内农村公路(不含镇区)、桥梁、农路安保、镇区临时红绿灯等破损修复、维修及养护、零星增补等工作。具体维修工作类型详见《工程量清单》。

遇到紧急抢险情况，必须服从镇政府的统一调配，人员第一时间响应到位，该费用包含在综合单价内，不另行计取。

（三）项目标准

合格工程。承必须保证项目质量。如因维修作业质量问题发生事故，承包人应承担一切责任和费用。

（四）全费用单价分析表(清单)

|  |
| --- |
| **启东市吕四港镇2025年度农村公路及桥梁管理维修项目全费用单价分析表(清单)** |
| **投标须知： 1、根据建设单位意见，工程量为暂定，具体实施数量由建设单位根据实际情况确定； 2、所有投标单价均为全费用单价，包含所涉及的工程费、管理费、利润、税金、各类措施费用、安全生产管理费、施工保险费等一切费用在内； 3、所有拆除涉及的锯缝、割缝及清理外运，均需综合考虑在全费用单价中； 4、清单项目特征描述不全的，其做法必须满足施工规范及质量验收规范； 5、结算时，无论实施工程数量、材料涨跌、政策性调整等因素如何变化，单价均不作调整； 6、具体施工路段、范围及方法必须根据建设单位指定；各类零星点工，必须经建设单位签证认可。** |
| **子目编号** | **子 目 名 称** | **单 位** | **工程量** | **综合单价（元）** |
| 1 | 路面坑塘封层,材料品种:乳化沥青稀浆封层,中封层 | m2 | 1.00 | 9.6 |
| 2 | 沥青混凝土:沥青品种:细粒式沥青混凝土；厚度:5cm；零星坑洞修复 | m2 | 1.00 | 80.8 |
| 3 | 拆除路面：机械拆除沥青砼10cm厚 | m2 | 1.00 | 9.0 |
| 4 | 沥青混凝土：沥青品种:中粒式沥青混凝土；厚度:6cm；厂拌人铺 | m2 | 1.00 | 95.33 |
| 5 | 沥青混凝土：沥青品种:细粒式沥青混凝土；厚度:4cm；厂拌人铺 | m2 | 1.00 | 64.64 |
| 6 | 砼路面裂缝灌缝，含原缝清理、热沥青灌缝等全部在内 | m | 1.00 | 22 |
| 7 | 路面微表处理，全部工作请综合考虑在内 | m2 | 1.00 | 60 |
| 8 | 浇筑C30砼路面板，含砼浇筑、养护、模板、路面刻纹、板间伸缩缝、填缝料处理、接缝处基层涂沥青带、原路面板拆除、清理外运等请综合考虑在内 | m3 | 1.00 | 1024.92 |
| 9 | 路面钢筋，Φ12以内三级钢，含运输、加工、制作、安装等 | t | 1.00 | 7060 |
| 10 | 路面钢筋，Φ25以内三级钢，含运输、加工、制作、安装等 | t | 1.00 | 6960 |
| 11 | 桥梁扶手栏杆、驳岸栏杆打磨除锈，刷红丹防锈漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 1.00 | 21.6 |
| 12 | 桥梁扶手栏杆、驳岸栏杆基层处理、刷环氧富锌漆面漆二遍，油漆品牌及质量必须经建设单位认可 | m2 | 1.00 | 30 |
| 13 | 花岗岩栏板栏杆更换，样式、做法均同原，必须安装牢固，暂定价，具体由建设单位认质认价 | m | 1.00 | 1200 |
| 14 | 铸造石栏板栏杆更换，样式、做法均同原，必须安装牢固，暂定价，具体由建设单位认质认价 | m | 1.00 | 1440 |
| 15 | 减速带维修、养护、更新(按原标准) | m | 1.00 | 240 |
| 16 | 减速带新设(按原标准) | m | 1.00 | 216 |
| 17 | 警示桩维修、养护、更新(按原标准) | 个 | 1.00 | 420 |
| 18 | 警示桩新设(按原标准) | 个 | 1.00 | 360 |
| 19 | 路名牌维修、养护、更新(按原标准) | 套 | 1.00 | 1800 |
| 20 | 路名牌新设(按原标准) | 套 | 1.00 | 1500 |
| 21 | 停车让行，限速等标识标牌维修、养护、更新(按原标准) | 套 | 1.00 | 2160 |
| 22 | 停车让行，限速等标识标牌新设(按原标准) | 套 | 1.00 | 1800 |
| 23 | 更换警示牌牌面:停字牌铝板直径60cm，厚度2mm，折边，两道铝槽，两道抱箍，二类反光膜 | 块 | 1.00 | 400 |
| 24 | 路肩填土加固:外购土方 | m3 | 1.00 | 62 |
| 25 | 重新埋设警示牌:人工挖二类土，50\*50\*60重新做C20自拌砼基础，安装警示牌 | 个 | 1.00 | 266.76 |
| 26 | 安装波形护栏 | 米 | 1.00 | 240 |
| 27 | 更换凸面镜直径70cm | 面 | 1.00 | 400 |
| 28 | 基础加固倾倒警示牌 | 根 | 1.00 | 140 |
| 29 | 安装警示牌在电线杆上:铝板直径60cm，厚2mm，二类反光膜，折边，两道不锈钢绑扎带，不锈钢牙扣两只，全能夹2个 | 块 | 1.00 | 400 |
| 30 | 移动信号灯的安装和回收:装车、运输、卸车并固定调试新信号灯，将损坏的信号灯装车带走送回采购人处，信号灯甲供 | 座 | 1.00 | 560 |
|  | 合计 | / | / | 29042.65 |

**二、约定事项：**

1.服务期：一年（签订合同之日起）。

2.市场询价表及相关材料于2025年5月21日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市吕四港镇为民大楼9楼，联系人：陈一丹，联系电话：17388023892。

3.报价方式：**本工程维修项目实行总量控制，采用固定费率报价方式，最终结算时按【结算价=合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价×费率】进行结算，固定费率不作任何调整。**

**4.报价单位须提供营业执照、市场询价表。**

5.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入采购单位黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四港镇人民政府

2025年5月16日

附件1:

**启东市吕四港镇2025年度农村公路及桥梁管理维修项目**

**市场询价表**

**报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 启东市吕四港镇2025年度农村公路及桥梁管理维修项目 | 费率 % | **本工程维修项目实行总量控制，采用固定费率报价方武。****结算价=合同中约定应予计量且实际完成的工程量×工程量清单全费用综合单价(26573.89元)×费率** |