附件1：

**启东市人防指挥所高通量宽带卫星通信车载站采购项目**

**市场询价报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统类别 | 设备/设施 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| 卫星通信设备 | 动中通卫星天线 | 1、★具备亚太6D运营商入网许可。2、▲国产自主Ku频段二维平板电扫有源相控阵天线，内置BUC、LNB、合/分路器器及天线控制单元等；3、▲支持跨波束自动切换；4、天线尺寸：≤1000\*700\*800mm (L\*W\*H)；5、工作温度：-40℃ ～ 60℃；6、重量：≤22Kg；7、防护等级：≥IP66；1. 等效口径：≥0.55m；

9、供电：48V，功耗： ≤550W；10、接收频率：10.7GHz～12.75GHz；11、发射频率：13.75GHz～14.5GHz；12、存储温度 -55℃ ～ 70 ℃；13、湿度范围 10% ~ 95% (35℃)14、低气压测试，海拔≥5000米适应低气压条件下工作；15、▲通过电磁兼容测试 满足GB/T 17626.39-2023规定；16、▲振动：满足GB/T 2423.56-2018（随机），可提供具备CNAS资质出具的第三方测试报告17、▲盐雾：在24h，5%氯化钠溶液连续喷淋，设备不产生腐蚀损坏及影响正常工作，并提供具备CNAS认证的第三方检验报告； | 1 | 台 |  |  |
| 卫星Modem | 1. 亚太6D的国产自主产品，其匹配的卫星TDMA基带系统能单一波束覆盖江苏全境；
2. 外观尺寸：1U机箱
3. 中频频率范围：不小于 950MHz～2400MHz；
4. 支持QPSK、8PSK、16APSK等调制方式；
5. 最大业务通道信息速率：≥50Mbps；
6. 输出电平：不小于-55dBm～0dBm的范围；
7. 控制管理：支持网管系统、终端Web程序、控制管理；
8. ▲升级：支持OTA和本地升级；
 | 1 | 台 |  |  |
| 电源适配器 | 24V/30V/48V可选,带短路，过压，过载，过温保护，带DC OK输出 | 1 | 台 |  |  |
| 辅材 | 安装支架、连接线缆等 | 1 | 批 |  |  |
| 合计：大写： ；小写： 元 |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

报价日期：