# **启东市粮油实业有限公司外墙装饰和平台防水工程**

1.二层平台面基层处理后做两道防水，一道为1.5mm厚非固化橡胶沥青防水涂料，另一道为3mm厚SBS防水卷材，防水上翻300mm，卷材面积为：

4.45\*11+0.3\*((4.45+11)\*2-0.9-6.5)m2。

2.二层平台栏板内侧及顶部、西墙、北墙二层窗顶以下至平台部分、楼梯栏板内侧及顶部原涂料铲除，按刷封闭底漆，专用腻子+网格布+专用腻子,并刮平，刷真石漆做法施工，面积为：

(0.91+0.12)\*(4.45+11-0.9)+(0.9+0.12)\*(6.1\*2+1.75+0.6)+4.32\*4.45+0.2\*4.45\*2【凸出线条】+5.5\*3.2-1.7\*2.2+0.3\*6.5【窗上口】m2。

3.二层平台栏板外侧、楼梯栏板外侧、西墙（楼梯往北17m处）、门墩及南侧窗下、门库原涂料铲除，按专用腻子+网格布+专用腻子,并刮平，刷外墙涂料两遍做法施工，面积为：1.25\*(12-0.9)+(4.92+2)/2\*6.1+4.92\*1.88+17\*7.6+(0.5+0.12)\*17-1\*2.1-1.2\*2.2-1.2\*1.5\*3+2.2\*2\*1.8+1.8\*0.2\*2+2.3\*1.8+(0.5+1)\*1.8\*2+0.5\*1+2.5m2。

4.外墙粉饰层如果空鼓、脱落需铲除后刷水泥砂浆，工程量暂按涂料及真石漆面积的15%考虑。

5.沿街雨蓬上部面层清理、原有卷材拆除并清运，重新做防水，做法同二层平台面，面积32.7\*1.3+0.25\*(32.7+1.3)\*2m2。