**启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）**

**询价公告**

启东市近海镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

1. **采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格与技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 立柱 | 1、名称:热镀锌立柱 2、材质、规格:热镀锌国标，壁厚4.5以上，140\*4.5\*2100 | 根 | 600 |
| 2 | 防阻块 | 1、名称:热镀锌防阻块 2、材质、规格:热镀锌国标，196\*178\*200\*4.5 | 支 | 600 |
| 3 | 柱帽 | 1、名称:热镀锌柱帽 2、材质、规格:热镀锌国标，140\*150\*2 | 个 | 600 |
| 4 | 普通螺栓 | 规格:M16\*40 | 套 | 4800 |
| 5 | 普通螺栓 | 规格:M16\*45 | 套 | 600 |
| 6 | 普通螺栓 | 规格:M16\*170 | 套 | 600 |
| 7 | 垫片 | 规格:76\*44\*4.0 | 个 | 600 |
| 8 | 两波端头 | R160\*3.0 | 个 | 100 |
| 9 | 安装费 | 安装的所有费 | m | 2000 |
| **备注：**  **1.本项目波形板为甲供。**  **2.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。** | | | | |

**二、最高限价**：150115.90元，报价超过最高限价的为无效投标文件。

**三、投标供应商资格**

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.投标供应商具有合法有效的营业执照；

3.本项目不接受联合体投标。

**四、商务部分要求：**

**1.质量要求：**符合国家及行业标准，所有投标产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求，满足使用要求并完成安装，最终验收合格。

**2.质保要求：**二年（自验收合格之日起计算）

**3.售后服务要求：**在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务, 并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

**4.交货时间：**接到采购单位通知后，供应商须在30个日历天内供货安装完毕。逾期未移交的，每延迟一周（不满一周按一周计算），按成交价格的百分之二向采购单位支付违约金。

**5.交货、安装地点：**成交供应商应按照采购单位的要求，送货至采购单位指定位置，确保正常使用。

**6.履约保证金：**

①本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

**8.约定事项：**

1.请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。

2.在成交供应商供货完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商响应文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现货物规格与要求不符合，视为验收不合格。

3.采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。

4.成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点。如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点。

**五、报价说明：**

1.本次项目最高限价为人民币：**壹拾伍万零壹佰壹拾伍元玖角（¥150115.90元）**，报价超过最高限价的为无效投标文件。

2.供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括货物、包装、运输、安装、人工工资、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，同时供应商所报的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定，不再另行追加。

对采购人提供的货物需求一览表，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市近海镇人民政府

采购联系人：田女士

联系电话：0513-80928260

代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

联系人：陆女士

联系电话：0513-83352336

**六、报价文件构成**

（1）供应商有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明，附法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加开标均需提供本项材料）（附件一）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（如有，非法定代表人参加投标时提交）（附件二）；

（4）报价承诺书（附件三）；

（5）报价表（附件四）；

（6）质保承诺书(附件五)；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（附件六）；

（8）供应商认为需要提供的其他材料。

有其他情况需要说明的，可附页说明。**上述材料复印件均须加盖单位公章，否则视为无效报价。**

**报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（复印件加盖供应商公章），否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。**

**七、开标时间及地点：**

纸质响应文件请于**2025年7月4日上午09:00-9:30**密封送至**启东高新区海韵大厦2411会议室**并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

**开标时间：2025年7月4日上午09点30分。**

本项目询价公告资料费100元/份，在递交报价文件时递交给现场工作人员，无论是否中标，该费用不予退还。

**八、投标保证金要求：**免收。

**九、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市人民政府网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内签订合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购人将取消其成交资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

（5）在合同签订及履行过程中，若采购单位对货物的需求增加或减少的，则结算时数量按实际交货数量计算，综合单价固定不变。

**十、成交原则：**符合采购需求且总价最低者成交，如遇同等质量、服务前提下最低总报价相同则采用抽签方式确定成交单位。

**十一、付款方式：**

供货及安装完成并经验收合格后付至合同价的80%，竣工验收合格满一年后凭审计单位的《结算审定单》付至审定价的97%；余款于质保期（从验收合格之日算起二年）满后一次性付清。

启东市近海镇人民政府

2025年6月27日

附件一

**法定代表人身份证明**

先生/女士，身份证号码： ，

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)：

日 期： 年 月 日

**附：法定代表人的身份证复印件**

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

启东市近海镇人民政府：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权代表我公司 全权办理针对**启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年 月 日

**附：被授权人身份证复印件**

**附件三：报价承诺书**

**报价承诺书**

启东市近海镇人民政府：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价单位代表姓名： 职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件四：**

**启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格与技术参数 | 单位 | 数量 | 全费用单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 立柱 | 1、名称:热镀锌立柱 2、材质、规格:热镀锌国标，壁厚4.5以上，140\*4.5\*2100 | 根 | 600 |  |  |
| 2 | 防阻块 | 1、名称:热镀锌防阻块 2、材质、规格:热镀锌国标，196\*178\*200\*4.5 | 支 | 600 |  |  |
| 3 | 柱帽 | 1、名称:热镀锌柱帽 2、材质、规格:热镀锌国标，140\*150\*2 | 个 | 600 |  |  |
| 4 | 普通螺栓 | 规格:M16\*40 | 套 | 4800 |  |  |
| 5 | 普通螺栓 | 规格:M16\*45 | 套 | 600 |  |  |
| 6 | 普通螺栓 | 规格:M16\*170 | 套 | 600 |  |  |
| 7 | 垫片 | 规格:76\*44\*4.0 | 个 | 600 |  |  |
| 8 | 两波端头 | R160\*3.0 | 个 | 100 |  |  |
| 9 | 安装费 | 安装的所有费 | m | 2000 |  |  |
| 合计:大写 （小写) | | | | | | |

响应供应商全称： （盖公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

**附件五：质保承诺书**

**质保承诺书**

启东市近海镇人民政府：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市近海镇向西村、向北村及东进村波形护栏安装项目（二次）**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目提供的所有货物的质保期为 年（全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求，满足使用要求并完成安装，最终验收合格）。

2.你方有权对我方提供的货物进行市场监管和送样检测，如出现假冒伪劣产品，停止供货，对已供货物我方将无条件给予全套更新或退货，一切经济损失由我方自负。

3.在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，我方在接到采购单位电话通知后，在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至采购单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，我方对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，我方无条件退货更换；免费保修期内如因采购单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　 传真：

响应供应商代表：　　　　　 职务：

响应供应商全称（加盖单位公章）：

年 月 日

**附件六：**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

**声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江 苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日