环保检查整改反馈

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **整改情况** | **复查图片** |
| 1 | 危废申报不规范 | 规范危废全生命周期的申报，申报数据与台账一致 |  |
| 2 | 污泥包装不规范 | 规范存放，并按要求粘贴标签 | 4964d4c4a26a46f682ede951ea21eba |
| 3 | 未通过网站等公开当年危废污染防治信息: | 已在公司大门口设置标识牌，公开当年危废污染防治信息 | 1686363351128 |
| 4 | 急冷塔出口温度高于200度，不符合标准规范要求。 | 急冷塔补水管道工艺改进后水量满足工艺要求，且急冷塔清灰处理后，已满足200度以下。 | 8a2a7b05cc0e9513d9bf01da0e90605 |