# **启东市科创路加油站消防检测项目询价公告**

启东领先资产经营管理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市科创路加油站消防检测项目进行公开询价采购。

|  |
| --- |
| **项目需求** |
| 1. 项目概况：加油站项目总用地面积 1999.49平方米(约3亩)，项目总建筑面积 791.5平方米。包括站房 320平方米，罩棚 471.5平方米。购置四枪双油品潜油泵加油机4套(配套成品模块化加油机底座)、潜油泵4套、成品人孔操作井8套等加油设备，30 立方油罐4个(三汽一柴)。除主体外还需完善供水，供电，进出车行道和停车场地，卸油、出油管道绿化，消防，交安设施等相关配套项目。
2. 检测内容：包括但不限于火灾自动报警及联动控制系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火分隔设施、火灾应急照明及疏散指示标志、其他建筑消防设施、国家和地方标准规范或相关单位要求检验的其他消防检测项目等消防验收所涉及的所有消防检测项目，积极配合现场整改，严格按照国家相关的消防法律、法规、规范、条文出具消防检测报告，保证内容的真实、可靠、科学、公正。具体内容以施工现场实际情况为准。

3、技术服务：技术咨询论证、安装现场和施工设计图核查、产品设备检查、工程全过程现场跟踪服务、住建消防部门沟通、整改建议、配合各系统的调试、协助报验及工程档案建设等综合服务。投标人应充分了解此信息，服从采购单位的安排。 |

说明：

**一、本项目最高限价为人民币 5000 元，报价超过最高限价的为无效报价。**

二、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、具有有效的营业执照。

3、供应商须为社会消防技术服务信息系统中消防设施维护保养检测类企业，以“社会消防技术服务信息系统”(https://shhxf.119.gov.cn)网站查询结果为准（提供“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图）。

4、项目负责人具备具有一级注册消防工程师执业资格，该项目负责人为企业正式成员

5、近三年内没有因骗取中标、严重违约、违法经营等问题受到有关部门行政处罚或被暂停投标资格并在暂停期内。

6、本项目招标不接受联合体投标。

三、 报价注意事项

1. 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用总价报价方式。投标报价包括但不限于完成本消防检测项目的所有检测服务（须符合国家、省、市有关行业主管部门制定的标准、规范及设计院的设计要求）所需的人工费、机械费、材料费、仪器与设备使用费、水电费、堆载材料及机械（含仪器、设备）进退场费（含二次进退场费）及上下力支费、检测试验费、安全设施费、临时设施费、现场临时道路的加固等费用、措施费（桩头补强、加固、焊接等处理）、管理费、税金、利润等所有费用；完成相关检测规范、标准规定要求的所需的全部工作内容的费用；检测人员的食宿、办公等设施费用；投标人中标后参加工地现场协调会议产生的所有费用；询价文件要求应由投标人承担的费用。

2.若因成交供应商自身原因无法出具合法合规、完整的消防检测报告，采购人可委托具有相应资质的单位完成检测报告，成交供应商无条件配合，检测费用由成交供应商承担。

3、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有异议的，请在递交报价文件截止时间2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

**相关技术问题，如需勘探现场的，请与项目经理联系。**

采购单位：启东领先资产经营管理有限公司

联系人：滕先生

联系电话：15250618816

4、报价文件构成

（1）法人代表授权委托书原件及被授权人身份证复印件（按附件1格式填写）；

（2）法人身份证复印件；

（3）营业执照复印件；

（4）“社会消防技术服务信息系统”网站查询结果截图；

（5）诚信承诺函（按附件2格式填写）；

（6）报价表（按附件3格式填写）；

（7）项目负责人一级注册消防工程师执业资格证书和注册证书复印件，并提供自招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明（加盖报价单位公章）。

有其他情况需要说明的，可附页说明。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。不接受到付件。

5、报价文件递交及开标时间

报价文件请于**2025年09月04日下午15:00**截止前密封邮寄至：江苏省启东市公园南路200号启晟大厦前台 (收件人：施女士，联系电话：0513-80920515)。

开标时间：2025年09月04日下午15:00

开标地点：江苏启晟集团有限公司集采中心开标室

注意：本项目为不见面开标，投标人须在规定的投标文件接收截止时间前将投标文件邮寄至规定接收地点。请各潜在投标人充分考虑天气、快递速度、路程等因素，自行选择安全可靠的邮寄方式，不接受到付。未在规定时间内送达的投标文件将不予接收，由各潜在投标人自行承担相关责任。

6、报价保证金：本项目不收取报价保证金。

四、商务部分要求

1、质量要求：严格按照国家相关的消防法律、法规、规范、条文出具检测报告，保证内容的真实、可靠、科学、公正。

2、本项目的技术标准与规范：本项目采用的技术标准与规范按国家、省、市有关行业主管部门制定的技术标准、规范执行，如有变更以最新发布的为准。

3、服务周期：自采购单位向成交供应商发出中标通知书之日起，至全部消防验收合格时为止。

4、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》（DB32T186-2015）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)等相关技术及验收规范。

五、合同的签订及注意事项

1、成交结果将在相关网站予以公布，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后七日内与采购单位签订合同。

2、成交供应商因自身原因不能订立合同或不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则

符合采购需求且含税报价最低者成交，如最低报价有相同者，则采购单位采取抽签的方式确定成交人。投标单位需满三家。

七、付款方式

采购单位收到符合要求的消防检测报告并通过消防专项验收后，凭成交供应商提供的合法有效的增值税专用发票，30个工作日内一次性付清。成交供应商未按时提供增值税专用发票的，采购单位有权不予付款，且不承担任何逾期付款责任（包括但不限于违约金、逾期付款损失等）。

启东领先资产经营管理有限公司

2025年08月28日