**启东市吕四沿海渔港经济区电气工程**

**市场询价公告**

南通吕四港城市发展有限公司的启东市吕四沿海渔港经济区电气工程即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

**一、采购需求：**

**（一）采购货物清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格、参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 单挑灯1 | 1、高度:10m 2、光源:1\*120W LED灯(含驱动电源等相关附件)，4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 56 |
| 2 | 单挑灯2 | 1、高度:10m 2、光源:1\*150W LED灯(含驱动电源等相关附件)，4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 42 |
| 3 | 单挑灯3 | 1、高度:12m 2、光源:1\*150W LED灯(含驱动电源等相关附件)，4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 21 |
| 4 | 双挑灯1 | 1、高度:10m+8m 2、光源:1\*120W+1\*60W LED灯(含驱动电源等相关附件)4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 114 |
| 5 | 双挑灯2 | 1、高度:12m+12m 2、光源1\*150W+1\*150W LED灯（含驱动电源等相关附件）4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 22 |
| 6 | 三火中杆灯（投光灯） | 1、高度:15m 2、光源:3\*180W LED灯(含驱动电源等相关附件)4000K，AC220V,LED光源  3、含土方开挖、路灯预埋件、混凝土基础浇筑等。 | 套 | 19 |
| 7 | 配电箱 | 非标定制，含元器件等；采用落地安装，详见图纸 | 座 | 4 |
| 8 | 电缆 | YJV-5\*16，含电力电缆头 | 米 | 8410 |
| 9 | 管道 | PE63，含土方开挖、回填等 | 米 | 9060 |
| 10 | 管道 | PE100（拉管） | 米 | 4700 |
| 11 | 接地极 | 热镀锌角钢 L50\*50\*5-2500mm | 根 | 274 |
| 12 | 接地连接体 | 热镀锌圆钢 Φ10 | 米 | 548 |
| 13 | 接线人孔井 | 砖砌接线井内径700\*700\*1200mm，M10水泥砂浆砌MU15砼砖，井盖及框架制安装，井内壁抹1：2.5水泥砂浆，做法详见图纸 | 座 | 211 |
| **备注：投标人须提供合格的路灯灯杆检测报告，否则按无效标处理：**  **提供封面带有 CMA、CNAS标志的国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的灯杆检测报告原件扫描件并加盖投标人公章（检测报告封面有电子版报告的二维码），报告中须体现：**  **①耐冲击性能：不小于IK10；**  **②防腐层厚度：热浸锌厚度不小于70um，喷塑厚度不小于80um；**  **③灯杆480小时盐雾试验结果：表面无明显腐蚀；**  **④灯杆焊接质量判定：合格。** | | | | |

**（二）推荐品牌**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **推荐品牌** |
| 1 | 灯具 | 无锡朗辉、济南三星、深圳明之辉、升宏光电、德荣光电 |
| 2 | 电缆 | 远东、江南、上上、起帆、熊猫 |
| 3 | 配电箱内元器件 | 施耐德、西门子、ABB、正泰、德力西 |

**（三）项目实施时间和地点：**

1.供货与安装周期：90日历天。具体时间以采购人通知为准。如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天2000元进行扣款，所发生的所有损失由供货商承担。

2.交货、安装地点：中标供应商应按照采购人的要求将货物运至采购人指定地点，在指定位置安装，确保正常使用。

**（四）质量要求：**产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

**（五）质保及售后服务要求：**

1.质保要求：中标供应商签订合同后三日内必须向采购单位提供货物清单中所列货物的原厂叁年（含）以上质保承诺函（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），否则视为验收不合格，终止合同，扣除履约保证金。

2.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

**二、预算金额：540万元。**

**三、约定事项：**

1.参与报价的单位需将有效的法人营业执照复印件和市场询价表于2025年07月04日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮箱（以邮件收到时间为准）。送或寄的地址为：启东市吕四港镇香堂路558号，联系人：杨丹，联系电话：0513-83902719，电子邮箱地址为：1183047633@qq.com。

2.报价费用说明：报价包括但不限于①货物的材料价：包括原材料费、辅助材料费、利润、增值税专用发票；②货物的运杂费：货物运至最终目的地的运输费、装车费、卸车费（含业主要求分多批次进行供货,同一批次卸货地点可以有多个地点，报价供应商考虑上述因素后进行综合报价）、有关部门的手续费、采购与保管费、包装费；③货物的安装费：含管线预埋、基础工程、高空作业费、塔吊费、安装调试、地面修复至原样、垃圾清运等）、现场相关配合费；④风险费:原材料的涨价、政策性调整等风险；⑤如取得合同，对货物将支付的任何销售税和其他税费；⑥验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用；请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。

3.报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

4.报价必须满足本项目采购清单的相关要求，否则视为无效报价。

5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

南通吕四港城市发展有限公司 2025年07月01日

附件1:

**启东市吕四沿海渔港经济区电气工程**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **所报品牌** | **数量** | **单位** | **综合单价**  **（元）** | **小计（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计（人民币大写）：** | | | | **小写：￥：** | | | |
| **备注（如有其他情况需要说明的）：** | | | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期： 年 月 日