**2025年启东市闸站材料采购项目（第一批）（二次）询价公告**

启东市水务局根据启东市政府采购管理的有关规定，就2025年启东市闸站材料采购项目（第一批）（二次）进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 绝缘胶布 | 公元牌18米/卷 | 卷 | 10 |  |
| 2 | LED吸顶灯 | 40W（300MM） | 盏 | 20 |  |
| 3 | 日光灯管 | 40W（1200MM） | 支 | 100 |  |
| 4 | 应急灯 | 常规双头 | 组 | 20 |  |
| 5 | 安全指示灯总成 | 330\*150\*22 | 套 | 30 | 左、右指示各半 |
| 6 | 铜鼻子 | 80A | 只 | 50 |  |
| 7 | 护导线 | 2\*2.5MM2 | 米 | 100 |  |
| 8 | 电瓶专用刀闸 | 16A | 把 | 3 |  |
| 9 | 电瓶 | 24V | 组 | 4 | 中央河、协兴、蒿枝港闸、备用各一组 |
| 10 | 镀锌管 | 1吋 | 米 | 200 | 红阳闸消防栓 |
| 11 | PP管 | ø32 | 米 | 100 | 头兴港 |
| 12 | 90度弯 |  | 只 | 20 |  |
| 13 | 直接 |  | 只 | 20 |  |
| 14 | 闸阀 | 1吋半 | 只 | 2 |  |
| 15 | 比重计 |  | 只 | 1 | 电瓶补充液配置 |
| 16 | 角钢 | 40\*40 | 米 | 60 |  |
| 17 | 元钢 | ø16 | 米 | 36 |  |
| 18 | 柴油 | 负10号 | kg | 540 | 含油桶 |
| 19 | 配电箱 | 80\*60不锈钢 | 只 | 1 | 蒿枝港闸 |
| 20 | 漏保 | 63A | 只 | 1 |  |
| 21 | 单片开关 | 32A | 只 | 10 |  |
| 22 | 接零端 |  |  | 10 |  |
| 23 | 辅助接线端 |  | 套 | 4 |  |
| 24 | 30\*60集成吊顶灯 | 300\*600MM |  | 1 |  |
| 25 | 密封圈 | QJRS-D335-63 | 套 | 1 | 新村沙下游闸 |
| 26 | 齿轮油 | 220 | KJ | 50 | 新村沙下游闸 |
| 27 | 池漏水总成 | 常规通用规格 | 套 | 3 | 头兴港 |
| 28 | 不锈钢门锁 | 150\*80\*28MM | 把 | 2 | 防盗门锁 |
| 29 | 阀门手柄 | 10\*10\*120 | 只 | 2 |  |
| 30 | 油位器 |  | 组 | 1 |  |
| 31 | 氩气充装 |  | 瓶 | 1 | 不锈钢焊接用 |
| 32 | 吸顶灯（灯片） | 150MM（40W） | 只 | 40 |  |
| 33 | 银粉漆 | 小罐装 | 公斤 | 5 |  |
| 34 | 钢丝绳 | 5MM | 米 | 100 |  |
| 35 | 下颌 | 8MM | 只 | 50 | 蒿枝港闸 |
| 36 | 万向轮 | 金属轮径10CM | 只 | 14 | 协兴闸及备用 |
| 37 | 螺栓螺母 | M4.5.6.8.10\*45 | 套 | 500 | 各规格100套（含平、弹垫、螺母） |
| 38 | 膨胀螺丝 | 12.14MM | 只 | 500 | 中央河、协兴、蒿枝港、等备用 |
| 39 | 堵泥(防火) |  | kg | 20 |  |
| 40 | 消防水管 | 1吋 | 米 | 180 |  |
| 41 | 人字梯 | 3.5米 | 1张 | 1 |  |
| 42 | 水池.龙头及配套管件 |  | 项 | 1 |  |
| 43 | 落水管 | PVC75 | 米 | 5 |  |
| 44 | 不锈钢圆管 | ø20MM | 米 | 6 | 灯杆港闸 |
| 45 | 不锈钢方管 | 30\*30\*.5 | 米 | 6 |  |
| 46 | 种钉胶 | 1kg装 | 罐组 | 2 |  |
| 47 | 红丹底漆 | 10kg | 桶 | 16 | 区域治水各闸用 |
| 48 | 中灰面漆 | 20kg | 桶 | 5 |  |
| 49 | 行程开关 | LXJM1-8108 | 只 | 20 |  |
| 50 | 4G远程控制器 | 4G6路 220、380 | 只 | 5 | 区域治水各闸用 |
| 51 | 380三线空开 | 德力西C63 | 只 | 5 |  |
| 52 | 水位尺 | 1X0.08M不锈钢 | 条 | 20 |  |
| 53 | 三角带 | B-47(1168LD) | 条 | 20 |  |
| 54 | 三角带 | A787LI(817LD) | 条 | 10 |  |
| 55 | 黄油 | 高耐磨蓝脂15/桶 | 桶 | 2 |  |
| 56 | 通开锁 | 防水40MM | 把 | 30 | 区域治水各闸除锈用 |
| 57 | 除锈钢丝轮 | 超耐磨90g | 个 | 200 |  |
| 58 | 毛漆刷 | 2.5寸工业刷 | 把 | 30 |  |
| 59 | 滚筒刷 | 4寸船用刷 | 个 | 100 |  |
| 60 | 电机 | YE3-802-4/0.75KW | 台 | 5 | 区域治水各闸用 |
| 61 | 电缆线 | 室外4平方铜芯100M | 卷 | 1 | 区域治水头兴11号小闸用 |
| 62 | 家药喷雾器 | 20升979AF锂电 | 台 | 3 | 区域治水各闸除草用 |
| 63 | 草胺磷铵盐（农药） | 20KG/桶 | 桶 | 3 |  |
| 64 | 钢丝绳 | 不锈钢304直径14mm | 米 | 100 | 区域治水三星河北闸用 |
| 65 | 不锈钢圆管 | 直径22 mm厚0.6mm(6M/根） | 支 | 5 | 区域治水戤效一号用 |
| 66 | 不锈钢方管 | 宽30\*30mm厚0.8mm(6M/根） | 支 | 2 |  |
| **备注：1.本项目货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。**  **2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **3.报价供应商应实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，根据使用单位指定地点、时间安装到位。** | | | | | |

**一、本项目的最高限价为人民币肆万柒仟玖佰柒拾陆元整（¥：47976.00元），总报价超过限价的为无效报价。**

**二、投标供应商资格**

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，具有有效的营业执照；

**三、报价注意事项**

1、供应商应按照本采购文件的要求编制报价文件，报价文件应对本采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。

2、无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、现场安装、调试、售后服务安全、招标代理费（中标金额x1.5%x69%，不足1000元按1000元计取）及评委费（按实收取）等所有相关费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。采购方不接受任何可选择的报价，成交商也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，更不得减少服务项目，不得降低服务质量。涉及安全方面责任和后果由供应商承担。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

3、投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。本项目安装涉及站点的安装在我市沿海入海口，环境比较恶劣，易受雷击、潮气侵蚀等，请慎重报价。

4、投标报价中的计价一律采用总价报价。大写与小写不一致，以大写为准。

请各供应商在报价时请充分考虑上述各种因素。

5、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，供应商对采购文件有疑问或异议的，请在递交报价文件1个工作日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购方或代理单位。

6、有关技术及需求问题，请与采购方、代理单位联系。

采购方:启东市水务局

联系人：张极荟 联系电话：0513-83212180

招标代理：南通润德建设咨询有限公司

联系人：陆庆燕 联系电话：13584720066

7、报价文件的构成

（1）企业法人营业执照副本复印件（原件备查）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及身份证复印件（如有委托）附件1。

（2）投标承诺书:报价文件中须有相应的投标承诺书(附件2)

（3）报价表:报价表须按提供的报价样表格式填写（附件3），报价表须为打印，手写无效。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（4）质保承诺书(附件4)

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件5）

备注：报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应采购文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，并在封口处加盖企业公章，否则视为无效投标文件。

**四、报价文件递交**

报价文件请于2025年6月3日上午8:30—9：00密封送至启东市民乐中路692号水务局一楼会议室进行登记（只接收直接送达）。询价公告费用的收取标准和方式:在投标截止前递交报价文件时同时收取，费用为人民币100元/家，不论何种原因文件的相关费用售后不退。

开标时间:2025年6月3日上午9时0分

地址：江苏省启东市汇龙镇民乐中路692号水务局一楼会议室。

**五、商务要求:**

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料）。

2.交货地点与交货期：签订合同之日起20日历天内交货、安装、调试完毕。如因成交供应商原因延期交货的，每推迟一天罚500元。（具体供货要求以采购人书面通知为准）。

3.履约保证金：

①为成交金额的10%。成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

②成交供应商在本项目采购及安装完成并经采购人验收合格后一个月内由采购单位一次性返还；

③发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

④采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

4. 所有货物免费质保期至少壹年（配件+人工)并负责维修。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

5.验收要求：中标人在货物进场时，应由招标人组织抽样送启东市市场监督管理局检验，如在抽检过程中中标人不能到场配合的，将视招标人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认；招标人在所有货物中随机抽取样品后送检测机构进行检测，如检测不合格的，招标人有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。通过破坏性验收的货物，如验收合格的，中标人同意无条件免费补足数量，如验收不合格的，招标人有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由中标人自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过合格检测的，则可进入安装施工环节；中标人完成安装后，由招标人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

**六**、**成交原则**

1.符合采购需求且总报价最低者成交。如遇同等质量、服务前提下最低报价相同则采用抽签方式确定中标单位。

2.若成交供应商毁标或在中标期间被查证确实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，记不良记录一次，同时，采购人可以依法重新招标。

**七、合同的签订及注意事项**

1. 成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在中标（成交）通知书发出之日起三十日内与采购方签订合同。

2.签订合同

采购文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

3.成交供应商因自身原因不能订立或不能改造政府采购合同的，采购方将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其1年在启东市水务局市场的政府采购资格。

**八、付款方式**

合同签订后，货物供货完毕并经验收合格后付至合同价的90%，余款10%待质保期(一年)满后一个月内付清。成交供应商开具等额增值税发票交采购方财务入账为必要条件，若成交供应商在付款期未提交发票或发票信息有误，采购方有权拒绝付款并不承担责任。

履约保证金在成交供应商供货完毕并经采购方验收合格后一个月内由采购方返还。

**九、其他要求**

1.供应商应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或者其任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

2.供应商为执行本合同而提供的技术资料的使用权归采购方所有。

3.供应商必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

4.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

启东市水务局

2025年5月27日

**附件1: 法定代表人授权委托书范本**

**法 定 代 表 人 授 权 委 托 书**

：

          系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：            特授权       代表我单位全权办理针对的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：  性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    年   月  日

**附件2:投标承诺书范本**

**投标承诺书**

  :

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加    标的有关活动，并宣布同意如下:

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受履约保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

7．我方的投标文件自开标后30天内有效。

8．与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址:　　　　　　　　　　　　　邮编:

电话:　　　　　　　　　　　　　传真:

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）:

报价供应商（盖章）:

         年   月   日

**附件3：报价表范本**

**报价表**

2025年启东市闸站材料采购项目（第一批）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 绝缘胶布 | 公元牌18米/卷 | 卷 | 10 |  |  |  |
| 2 | LED吸顶灯 | 40W（300MM） | 盏 | 20 |  |  |  |
| 3 | 日光灯管 | 40W（1200MM） | 支 | 100 |  |  |  |
| 4 | 应急灯 | 常规双头 | 组 | 20 |  |  |  |
| 5 | 安全指示灯总成 | 330\*150\*22 | 套 | 30 |  |  | 左、右指示各半 |
| 6 | 铜鼻子 | 80A | 只 | 50 |  |  |  |
| 7 | 护导线 | 2\*2.5MM2 | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | 电瓶专用刀闸 | 16A | 把 | 3 |  |  |  |
| 9 | 电瓶 | 24V | 组 | 4 |  |  | 中央河、协兴、蒿枝港、备用各一组 |
| 10 | 镀锌管 | 1吋 | 米 | 200 |  |  | 红阳闸消防栓 |
| 11 | PP管 | ø32 | 米 | 100 |  |  | 头兴港 |
| 12 | 90度弯 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 13 | 直接 |  | 只 | 20 |  |  |  |
| 14 | 闸阀 | 1吋半 | 只 | 2 |  |  |  |
| 15 | 比重计 |  | 只 | 1 |  |  | 电瓶补充液配置 |
| 16 | 角钢 | 40\*40 | 米 | 60 |  |  |  |
| 17 | 元钢 | ø16 | 米 | 36 |  |  |  |
| 18 | 柴油 | 负10号 | kg | 540 |  |  | 含油桶 |
| 19 | 配电箱 | 80\*60不锈钢 | 只 | 1 |  |  | 蒿枝港 |
| 20 | 漏保 | 63A | 只 | 1 |  |  |  |
| 21 | 单片开关 | 32A | 只 | 10 |  |  |  |
| 22 | 接零端 |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | 辅助接线端 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 24 | 30\*60集成吊顶灯 | 300\*600MM |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 密封圈 | QJRS-D335-63 | 套 | 1 |  |  | 新村沙下游闸 |
| 26 | 齿轮油 | 220 | KJ | 50 |  |  | 新村沙下游闸 |
| 27 | 池漏水总成 | 常规通用规格 | 套 | 3 |  |  | 头兴港 |
| 28 | 不锈钢门锁 | 150\*80\*28MM | 把 | 2 |  |  | 防盗门锁 |
| 29 | 阀门手柄 | 10\*10\*120 | 只 | 2 |  |  |  |
| 30 | 油位器 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 31 | 氩气充装 |  | 瓶 | 1 |  |  | 不锈钢焊接用 |
| 32 | 吸顶灯（灯片） | 150MM（40W） | 只 | 40 |  |  |  |
| 33 | 银粉漆 | 小罐装 | 公斤 | 5 |  |  |  |
| 34 | 钢丝绳 | 5MM | 米 | 100 |  |  |  |
| 35 | 下颌 | 8MM | 只 | 50 |  |  | 蒿枝港 |
| 36 | 万向轮 | 金属轮径10CM | 只 | 14 |  |  | 协兴闸及备用 |
| 37 | 螺栓螺母 | M4.5.6.8.10\*45 | 套 | 500 |  |  | 各规格100套（含平、弹垫、螺母） |
| 38 | 膨胀螺丝 | 12.14MM | 只 | 500 |  |  | 中央河、协兴、蒿枝港、等备用 |
| 39 | 堵泥(防火) | 10KQ | 箱 | 120 |  |  |  |
| 40 | 消防水管 | 1吋 | 米 | 180 |  |  |  |
| 41 | 人字梯 | 3.5米 | 1张 | 1 |  |  |  |
| 42 | 水池.龙头及配套管件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 落水管 | PVC75 | 米 | 5 |  |  |  |
| 44 | 不锈钢圆管 | ø20MM | 米 | 6 |  |  | 灯杆港闸 |
| 45 | 不锈钢方管 | 30\*30\*.5 | 米 | 6 |  |  |  |
| 46 | 种钉胶 | 1kg装 | 罐组 | 2 |  |  |  |
| 47 | 红丹底漆 | 10kg | 桶 | 16 |  |  | 区域治水各闸用 |
| 48 | 中灰面漆 | 20kg | 桶 | 5 |  |  |  |
| 49 | 行程开关 | LXJM1-8108 | 只 | 20 |  |  |  |
| 50 | 4G远程控制器 | 4G6路 220、380 | 只 | 5 |  |  | 区域治水各闸用 |
| 51 | 380三线空开 | 德力西C63 | 只 | 5 |  |  |  |
| 52 | 水位尺 | 1X0.08M不锈钢 | 条 | 20 |  |  |  |
| 53 | 三角带 | B-47(1168LD) | 条 | 20 |  |  |  |
| 54 | 三角带 | A787LI(817LD) | 条 | 10 |  |  |  |
| 55 | 黄油 | 高耐磨蓝脂15/桶 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 56 | 通开锁 | 防水40MM | 把 | 30 |  |  | 区域治水各闸除锈用 |
| 57 | 除锈钢丝轮 | 超耐磨90g | 个 | 200 |  |  |  |
| 58 | 毛漆刷 | 2.5寸工业刷 | 把 | 30 |  |  |  |
| 59 | 滚筒刷 | 4寸船用刷 | 个 | 100 |  |  |  |
| 60 | 电机 | YE3-802-4/0.75KW | 台 | 5 |  |  | 区域治水各闸用 |
| 61 | 电缆线 | 室外4平方铜芯100M | 卷 | 1 |  |  | 区域治水头兴11号小闸用 |
| 62 | 家药喷雾器 | 20升979AF锂电 | 台 | 3 |  |  | 区域治水各闸除草用 |
| 63 | 草胺磷铵盐（农药） | 20KG/桶 | 桶 | 3 |  |  |  |
| 64 | 钢丝绳 | 不锈钢304直径14mm | 米 | 100 |  |  | 区域治水三星河北闸用 |
| 65 | 不锈钢圆管 | 直径22 mm厚0.6mm(6M/根） | 支 | 5 |  |  | 区域治水戤效一号用 |
| 66 | 不锈钢方管 | 宽30\*30mm厚0.8mm(6M/根） | 支 | 2 |  |  |  |
| 合计： 大写： 小写： | | | | | | | |
| **备注：1.本项目货物及包装、标签、标识符合国家相关规定要求。**  **2.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价；**  **3.报价供应商应实地考察现场，综合考虑各种因素后报价，根据使用单位指定地点、时间安装到位。** | | | | | | | |

报价供应商（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话:

注:本表报价须为打印，手写无效。

　 年 月 日

**附件4：质保承诺书范本**

**质保承诺书**

：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方保证提供的货物的完全符合本询价文件的要求，如有负偏离视为验收不合格，我方承担所有损失。

2.我方提供的所有货物免费质保期为　 年（配件+人工)并负责维修。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，必须在2小时内到达现场并在4小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

法定代表人或授权委托人：　　　　　　职务：

联系电话：

报价供应商（盖章）：

年 月 日

**附件5：**

**参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

：

我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

    报价供应商（盖章）：

    法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

 年  月 日