启东市王鲍镇2024年绿化养护服务项目

市场询价公告

启东市王鲍镇2024年绿化养护服务项目即将实施，现就王鲍镇绿化养护服务项目，进行市场询价调研。

**一、采购项目内容及要求：**

（一）采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绿化节点名称** | **面积（m2）** | **现有种植品种** |
| 1 | 镇区欧维士超市门口 | 118 | 瓜子黄杨 |
| 2 | 御龙路（御龙苑门前段） | 1600 | 红叶石楠、金森女贞 |
| 3 | 336省道与久新线交叉口 | 250 | 香樟9株，樱花34株，海桐球25株、红叶石楠、金森女贞 |
| 4 | 336省道与吕北公路交叉口 | 700 | 香樟31株、樱花55株、海桐球56株、其余为红叶石楠、金森女贞 |
| 5 | 久隆河景观 | 1600 | 垂柳215棵、紫薇50棵、红叶李45棵、海桐球230棵 |
| 6 | 协兴河绿化 | 4500 | 落羽杉70，香樟20、广玉兰8、垂丝海棠15、银杏10、鸡爪槭15、桂花15、紫薇30、红叶石楠球23、无刺枸骨球22，其余为瓜子黄杨、金森女贞 |
| 7 | 继述中学西侧 | 200 | 红叶石楠球25株；小叶女贞球，数量25株；P100金叶女贞球，数量25株；其余为金森女贞、龟甲冬青、红叶石楠 |
| 8 | 跃进路绿化 | / | 朴树1株、香樟2株、金桂178株、日本晚樱317株、紫薇11株、鸡爪槭37株、黄金槐135株、黄山栾树12株、红叶石楠树124株、紫玉兰11株、无刺枸骨球110株、红叶石楠球76株、小龙柏2800㎡、红叶石楠1200㎡、金边黄杨1200㎡，草坪约7000㎡ |
| 9 | 聚南幼儿园 | / | 香樟19棵、法国冬青44棵、银杏1棵、鸡爪槭6棵、栀子花26棵、红枫2棵、桂花树28棵、草坪1700㎡ |
| 10 | 新港幼儿园 | / | 紫薇1、广玉兰1、玉兰2、红叶石楠12、桂花5、红豆杉2、竹林10㎡ |
| 11 | 王鲍幼儿园 | / | 桂花树23棵、红枫树8棵、小叶冬青树14棵、小叶黄杨树7棵、红叶石楠球树10棵、红叶海桐球树8棵、枇杷树5棵、石榴树6棵、鸡爪槭树1棵、银杏树8棵、榕树1棵、橘子树2棵、法国冬青树110棵、草坪600㎡ |
| 12 | 久隆幼儿园 | / | 樱花树11、广玉兰23、无花果4、木犀15、石榴树5、垂丝海棠23、桃树1、桂花树1、樱桃树5、草皮1600㎡ |

（二）养护期限：一年，如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。（具体养护开始时间以采购人发出的养护移交通知书之日起计算）。

（三）养护等级：三级。

（四）养护内容：

**1.树木养护**

主要包括叶面除积尘、浇水、中耕松土、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、病虫害防治、施肥、防寒、树木补植等。

要求绿地无杂草、树木生长旺盛、无缺株（块），无明显斜倒，无明显病虫害、适时修剪，无枯枝死树，绿地无黄土露天现象，行道树无缺株断线，绿化保存率达100%。

（1）浇水、抗旱：根据不同的环境条件，本地季节特点，各类树木的生物生态习性，适时淋水、浇水、抗旱，既要满足树木生长要求，又要做到树木叶面无积尘。连续15天晴好天气，须进行一次淋水浇水作业，桥下绿化无论晴雨每周浇水1次，花箱每周2次。7-9月高温季节，浇水次数翻倍（如遇中雨以上除外）。当地面温度超过35℃时，灌木、地被类早晚各浇水1次，乔木类每周1次。主管部门发出浇水专项指令后，按时、保质完成浇水任务。

（2）中耕松土：每季度完成1次松土，保持土壤常年疏松，无板结。

（3）除草：12月、1月、2月，每月除草1次；其他月份每月除草2次，每次除草完成后确保绿地内无杂草。要求日常保持绿地无杂草，做到除早、除小、除净。原则上不得随意使用化学除草剂，确需使用的，须书面报备采购人且得到采购人书面同意后方可使用。树木无藤蔓缠绕。

（4）修剪：乔木一年至少进行一轮修剪，灌木类12月、1月、2月，每月修剪1次；其他月份每月修剪2次，具体修剪方案须在采购人的指导下进行。

根据不同树种的习性和景观配置要求，适时修剪。绿地内乔灌木修剪，要体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪要求轮廓整齐，线型流畅，外型饱满，无飞头、赤脚、斑秃现象。

乔木按习性及时抹芽、去蘖、疏枝，做到无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头。行道树枝下高、总高及冠幅基本一致，树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。对于剪口直径大于15㎝的粗壮大枝，要分段截枝，以防树枝撕裂。

花灌木修剪及时、合理，有利于短枝和花芽的形成。

绿篱、色块及球类修剪适时；常年保持轮廓明显，曲线流畅，整齐平整，球类修剪圆整。

（5）切边：一季度至少完成一次，对绿地内树穴、绿篱、色块、花境与草坪交接处要进行切边，常年保持线条流畅清晰。（树木胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，树木胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。）

（6）涂白：每年11月上旬前对相关乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配制。

（7）支撑加固及树木扶正：每年6月份之前完成1次全面修复和加固，杉木采用四脚撑方式，任何加固都不得采用打入钉子的方法进行，不得对树木造成损害。新栽、高大、浅根系树木设支撑加固，倾斜树木及时扶正，尤其要加强台风季节树木防倾斜倒伏的措施。

（8）排涝：及时做好雨季、恶劣天气下绿地的排水工作，确保道路场地不积水、植物不涝害、行人无安全隐患。

（9）病虫害防治：配备植保人员做好病虫害预测预报工作。每周不少于2次对养护范围内病虫灾害工作进行巡查，并做好相关的台账记录，以供采购人查阅。根据病虫情报，防治及时、有效，用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。

（10）施肥：每年春、秋冬季各一次，生长期另根据树势需要适当追肥，喜酸性树种可另外增施硫酸亚铁等酸性肥料。施肥前一星期施工单位将施肥计划报采购人批准后方可实施。

（11）防寒：按规范要求及时有效地做好冬季植物防寒和积雪清除工作。

（12）上述所有养护过程均需留存影像资料。

**2.草坪养护**

（1）草地色泽正常、地形优美，及时挑除杂草、控制病虫害，草坪覆盖率应达100%。

（2）草坪生长高度：冷季型草坪冬季保持6-8cm；暖季型夏季不超过8cm,冬季尽量低剪。

（3）原则上在草坪生长期每修剪一次施肥一次，肥料以速效N、P、K三元复合肥为主，生长旺期可以速效N肥为主。及时防治病虫害，确保草坪无大面积病虫害发生，草坪与乔灌木、球类、色块、花境边缘应进行切边，切边界沟清晰，线型流畅。

（4）复播黑麦草的，黑麦草成坪率必须达到100%以上，成坪均匀。

**3.保洁**

养护单位须派专门保洁人员对养护范围内的绿地、园路进行保洁，确保养护范围内的绿地、园路干净整洁、无明显枯枝烂叶和垃圾。

**4.养护其他要求**

（1）合同履行期内，成交供应商应按照园林绿化养护操作规程和绿化养护质量标准，配合采购人工作需要，合理组织、精心养护、保质保量完成绿化养护任务。

（2）对养护项目实施养护服务所需的一切劳动力、材料、设备工具等由成交供应商自行组织，由此产生的一切费用由成交供应商承担。

（3）成交供应商必须严格履行合同，不得转包和违法分包，否则采购人有权终止合同，造成损失由成交供应商承担。

（4）对突发或专项工作以及其它需要，根据实际现场工作需要及采购方要求，适度安排部分临时任务。

**二、约定事项：**

1.市场询价表及相关材料于2024年07月18日17:00前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市王鲍镇人民政府，联系人：倪女士，联系电话：0513-68265875。

2.报价费用说明：包括养护期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于养护等级三级的养护费用、移植苗的修剪、养护、淋水、存贮、运输、劳务、缺陷修补、肥料、国家政策性调整、苗木等材料价格涨跌风险、维护、培训、管理、利润、规费、措施项目费、税金、技术措施、检验试验费、施工方法等合同履行过程中可能发生的风险及招标代理费、专家评审费等全部费用，请各投标人在报价时请充分考虑各种因素。

3.报价单位须提供营业执照。

4.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将被列入采购单位黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市王鲍镇人民政府

 2024年07月15日

启东市王鲍镇2024年绿化养护服务项目

**市场询价表**

**报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话：**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 启东市王鲍镇2024年绿化养护服务项目 |
| 合同服务期 | 一年 |
| 养护等级 | Ⅲ级 |
| 报价总价 | 人民币大写： （￥ 元） |