启东市王鲍镇久隆村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目—监控设备采购及安装项目

询价文件

采 购 人：启东市王鲍镇久隆村股份经济合作社

代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

日 期：2025年7月7日

目录

第一部分 询价采购公告

第二部分 响应须知

第三部分 项目需求

第四部分 响应文件组成

第一部分 询价采购公告

受[启东市王鲍镇久隆村股份经济合作社]的委托，江苏希地丰华项目管理集团有限公司就[启东市王鲍镇久隆村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目—监控设备采购及安装项目]进行询价采购，欢迎符合条件的供应商响应。

项目概况

[启东市王鲍镇久隆村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目—监控设备采购及安装项目]的潜在响应供应商在启东市人民政府网获取采购文件，并于2025年7月11日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：启东市王鲍镇久隆村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目—监控设备采购及安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：8万元

最高限价：8万元，供应商所报投标报价超过最高限价的报价文件视为无效报价。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

本项目不接受分包。

**二、响应供应商的资格要求：**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商具有有效的营业执照；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（4）本项目不接受联合体投标；

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**三、获取采购文件**

时间：2025年7月7日至2025年7月11日

地点：启东市人民政府网

方式：凡有意参与响应的供应商请自行免费下载采购文件。

售价：免费

1. **响应文件提交**

**本项目为不见面开标，投标人无需现场提交响应文件。**

**纸质响应文件邮寄（以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付））截止时间为：2025年7月11日14时30分（北京时间）。**

**五、开启**

时间：2025年7月11日14时30分（北京时间）

地点：启东市经济开发区皇冠假日酒店5楼501开标室。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.响应保证金：免收。

2.项目开标活动模式：**不见面开标模式。**

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问、质疑请向采购文件制作人或项目开标经办人提出；

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

单位名称：启东市王鲍镇久隆村股份经济合作社

联系地址：启东市王鲍镇久隆村

联系人：华书记

联系电话：13862879678

2.采购代理机构

名 称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地 址：启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼

联系人：顾工

联系方式：0513-83109381

3.项目联系方式

采购文件制作人：0513-83109381

项目开标人：0513-83109381

**本项目为不见面开标，投标人无需现场提交响应文件，各潜在投标人在纸质响应文件邮寄截止时间之前自行将投标文件密封后邮寄至启东市经济开发区林洋路377号皇冠假日酒店5楼（江苏希地丰华项目管理集团有限公司），接收联系人：顾红燕，联系电话：15906285062。纸质响应文件接收截止时间：2025年7月11日14时30分，以邮件到达指定接收地址为准（只接受顺丰，不接受到付），各投标人应当充分预判因各种因素导致邮件到达滞后情况，提前做好相关准备。迟到的投标文件将被拒绝。**

**本项目不需要投标人到开标现场参加开标。各投标人的授权委托人在2025年7月11日14时30分以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加招标代理人QQ（484304952），后由招标代理统一拉入本项目开标群（群名称：开标），并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具，若投标人未加入本项目QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。投标人将无法看到废标及澄清、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。**

# 第二部分 响应须知

**一、总则**

1.采购方式

本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.合格的响应供应商

2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.响应费用

4.1 响应供应商应自行承担所有与参加响应有关的费用，无论响应过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次询价采购，代理机构和采购人不收取标书工本费。

5.采购文件的约束力

响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价采购文件的规定和约束。

6.采购文件的解释

本采购文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

7.报价要求

7.1本合同采用固定综合单价合同，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，均被视为无效投标文件。投标报价包含本项目的采购及安装、货物运输、保险、装卸、仓储、保管、吊装、安装、二次搬运、调试、成品保护、使用培训、检测验收、各种税费、质保、网络租赁费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（供应商对此应充分理解和认识，并完全响应）。中标后至工程竣工验收期间的各类市场的风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，结算不作调整。投标人必须采用人民币投标报价。

7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。

7.3询价小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

**二、采购文件**

1.采购文件的构成

1.1 采购文件由以下部分组成：

（1）询价采购公告

（2）响应须知

（3）项目需求

（4）响应文件组成

（5）附件（如有）

请响应供应商仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2响应供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。

2.询价采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

3.询价采购文件的修改

3.1在响应截止时间前，采购人可以对采购文件进行修改。

3.2采购人有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。

3.3采购文件的修改将在启东市人民政府网公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。

**三、响应文件的编制**

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

响应供应商应按“第四部分响应文件组成”要求编写响应文件。

3.响应有效期

响应文件和响应供应商法定代表人或其授权委托人签署的文件、资料的有效期为自开标之日起60个日历日。响应有效期比规定短的将被视为非响应性响应而予以拒绝。

4.响应有效期的延长

在特殊情况下，代理机构于原响应有效期满之前，可向响应供应商提出延长响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃响应，同意延长响应有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

**四、响应文件的递交**

1.响应文件的递交

**响应文件正本一份、副本二份，响应文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。**

**五、询价采购程序**

1.询价小组

1.1 开标后，采购人将立即组织询价小组进行评标。

1.2 询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。

2.响应的澄清

2.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询价小组有权要求供应商对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

2.2接到询价小组澄清要求的供应商应派人按询价小组规定的时间和格式作出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但响应的价格和实质性的内容不得做任何更改。

2.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

3.对响应文件的初审

3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

询价小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加询价的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。

（3）未通过资格性审查或符合性审查的响应供应商，代理机构将告知其未通过资格性审查或符合性审查的原因。

3.2询价小组将对确定为实质性响应的响应进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并告知响应供应商，调整后的价格应对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，则其响应将被拒绝。

3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。

3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。

3.6提供同一品牌同一型号产品的不同响应供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由询价小组按照采购文件规定的方式（采购文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评审的响应供应商，其他供应商作为无效响应处理。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，按前款规定处理。

**4.无效响应及废标情形**

4.1符合下列情形之一者，响应供应商响应无效：

（1）响应供应商未按本采购文件要求递交响应文件的；

（2）同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

（3）响应供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（5）未通过资格性、符合性审查的；

（6）不符合询价采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现响应供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件）；

（10）响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章；

（11）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

4.2符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）所有合格响应供应商的报价均超过本项目预算金额或最高限价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，对于特殊紧急的采购项目，经监管部门批准后采购人可直接改变采购方式，现场继续组织采购活动。

**七、成交原则**

1.确定成交单位

1.1询价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高顺序推荐1名成交候选供应商，若报价相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序，并编写评审报告。

采购人应按照询价小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。

1.2 对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（8）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

1.3如出现供应商最低报价相同的情况，则优先采购“环境标志产品”或“节能产品”。

（1）如出现最低报价相同，且响应产品均属于“环境标志产品”和“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

（2）如出现最低报价相同，且响应产品不能同时满足“环境标志产品”和“节能产品”（只能满足其中一项），则将优先采购交货期短者。

1.4如出现供应商最低报价相同的情况，且响应产品均不是“环境标志产品”或“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

对于同时列入环境标志产品政府采购品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，则其优先于只列入其中一个品目清单的产品。

环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

注意：响应主要产品如为节能及环境标志产品的，响应供应商必须提供有关证明材料。

1.5成交结果公告

采购人将在“启东市人民政府网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

1.6 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（3）恶意竞争，响应总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（4）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（7）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。

1.7有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：

（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）未参加响应活动的供应商或在响应活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（4）供应商组成联合体参加响应，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

1. 成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

**八、授予合同**

1.签订合同

1.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

**九、其它说明**

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家单位参加本项目的响应。

2.代理机构和询价小组不向未中标的响应供应商解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

第三部分 项目需求

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 是否为主要标的 |
| 1 | 400万高清枪机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高具有400万像素 CMOS传感器。★主码流不低于2560×1440 25帧/秒。（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★红外夜视距离检验:开启红外补光灯,可识别距样机50m处的人体(1.7m×0.5m)轮廓（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★照度适应范围不小于140dB。（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章） | 只 | 13 | 是 |
| 2 | 400万双目枪机 | 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高★可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；★开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转，通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°；通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备采用一体式支架设计（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级；支持IP67防护等级 | 只 | 2 | 是 |
| 3 | 摄像机 | 镜头焦距：4mm内置一张电信加一张联通物联网卡，激活可享受免流量云台旋转：水平345°，垂直80°夜视能力：25米白光补光，25米红外补光支持双向对讲支持人车检测、智能补光最大支持512GB MICROSD卡存储，不支持云存储AOV模式续航12天不支持外接网口 | 只 | 2 | 否 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps；最大存储码流为640Mbps；最大转发码流为640Mbps；最大回放码流为640Mbps；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持接入具有人脸检测网络摄像机，进行NVR后智能人脸识别，每秒人脸比对图片数不少于16张支持接入普通网络摄像机，通过后智能可同时对2路实时视频流进行人脸检测和人脸识别；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持对指定时间的录像或指定事件的1个或多个通道的不同时间段的录像添加标签，并自动归档，支持8192个标签，单个文件最大支持1024个标签，标签回放：支持输入标签关键字，并按通道和日期检索相应的录像文件；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡；★支持修改自定义视图名称，支持批量删除视图资源；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章） | 台 | 1 | 是 |
| 5 | 硬盘 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 4 | 否 |
| 6 | 支架 | 加长室外枪机横臂抱柱电线杆抱箍支架。金属材质、表面烤漆、加粗加厚、牢固耐用。 | 副 | 13 | 否 |
| 7 | 立杆 | 3.5米监控立杆（含地笼基础） | 套 | 2 | 否 |
| 8 | 设备箱 | 300\*200\*150  |  只 | 15 | 否 |
| 9 | 接入层交换机 | ★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个；投标时提供官网截图并加盖投标单位公章；实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3;支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理；★内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖投标单位公章；支持本地端口镜像和远程端口镜像；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP;支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向;支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；★端口防雷≥10KV,投标时提供官网截图并加盖投标单位公章； | 台 | 1 | 是 |
| 10 | 网线 | 6类（国标）无氧铜 | 箱 | 1 | 否 |
| 11 | 水晶头 | 6类 | 盒 | 1 | 否 |
| 12 | 插座 | 公牛3孔插座 | 只 | 15 | 否 |
| 13 | 防雷器 | 网络防雷器 监控摄像头网线电源二合一信号浪涌保护避雷器 | 只 | 15 | 否 |
| 14 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 15 | 否 |
| 15 | 成品光收发器机架 | 国产优质 | 台 | 1 | 否 |
| 16 | 机柜 | 22U | 只 | 1 | 否 |
| 17 | PDU | 8位PDU | 只 | 1 | 否 |
| 18 | 光模块 | 20KM千兆单模 | 只 | 2 | 否 |
| 19 | 光模块 | 10KM千兆单模 | 只 | 15 | 否 |
| 20 | 电视机 | 75英寸4K高清、存储内存64G、运行内存4G、含壁挂支架 | 台 | 1 | 否 |
| 21 | 电源线 | Rvv2\*1 | 米 | 600 | 否 |
| 22 | 监控电源 | 12V监控电源 | 只 | 15 | 否 |

**本项目核心产品、主要标的：枪机、硬盘录像机和交换机。**

**注：（1）上述采购要求为最低要求，所有参数指标不得负偏离（须提供正负偏离表），凡有不符合的作无效投标处理。采购需求一览表参数中打★项为关键性指标，参数中要求提供的相关证书复印件或检测报告复印件等证明材料在响应文件中必须提供，未按要求提供或提供不齐全或证明材料无效的，视作未实质性响应文件要求，作无效投标处理。**

**（2）中标供应商在中标公示结束后三个工作日内须提供：枪机、硬盘录像机和交换机的检测报告加盖原厂公章和针对本项目的原厂三年质保函原件；未能按期提供上述材料的，取消其成交供应商资格；报价包含三年网络租赁费。**

**二、商务部分**

①质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

②供货与安装周期：接到采购单位通知后，供应商须在30个日历天内供货、安装完毕。如不能及时提供符合标准的并且完成安装调试的，则按延期每天1000元进行扣款，所发生的所有损失由成交供货商承担。

③质保要求：质保期三年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。监控网络租赁费3年（线路租赁服务，监控设备联网至启东市王鲍镇久隆村股份经济合作社）。

④售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务，并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

⑤质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

⑥验收要求：采购人在所有货物中随机抽取样品后送检测机构进行检测，如检测不合格的，采购人有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由成交供应商自行承担且全部履约保证金不予退还。通过破坏性验收的货物，如验收合格的，成交供应商同意无条件免费补足数量，如验收不合格的，采购人有权要求无条件退、换货物，由此引起的所有损失均由成交供应商自行承担且全部履约保证金不予退还。货物通过采购人验收合格的，则可进入安装施工环节；成交供应商完成安装后，由采购人组织验收小组进行最终验收并签发验收单。

**三、付款方式：**设备到场安装调试完毕，验收合格，待上级资金到位后付至合同价的80%，验收合格一年后付至合同价的97%，三年后无质量问题一次性付清价款。

**四、履约保证金：**合同价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

履约保证金在设备到场安装调试完毕且经采购单位验收合格后退还（以现金形式提交保证金的，同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

# 第四部分 响应文件组成

**响应文件必须按照以下格式及要求进行制作、签署。**

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件复印件（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书复印件、授权委托人（即代理人）身份证原件复印件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书）；

4.供应商具有有效的营业执照；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网站查询截图）。

6.响应供应商情况一览表（格式见附件4）；

7.报价承诺书（格式见附件5）；

8.正负偏离表（格式见附件6）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

9.报价表（格式见附件7）；

10.中小微企业声明函、福利企业等的说明材料（格式见附件8）；

11.本项目采购文件要求响应供应商提供的和响应供应商认为与本项目有关的并可以提供的其他材料。

附件1

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 承诺人名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名： 性别： 年龄：

职务： 系： (响应供应商名称)  的法定代表人。

特此证明

响应供应商全称(盖公章)：

日期：年月日

**附法定代表人身份证原件复印件：**

附件3

**法定代表人授权委托书**

 ：

本授权书声明：

我（姓名），系（响应供应商全称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司的授权委托人（即代理人），以我公司的名义参加采购本项目的响应报价，全权代表我公司处理本次询价采购的一切事宜。

授权委托人（即代理人）在采购过程中所签署的一切文件、报价、承诺和处理与之有关的一切事项，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人（即代理人）情况：

姓名： 职务：

身份证号码：

联系电话： 传真：

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

**附授权委托人（即代理人）身份证原件复印件：**

附件4

**响应供应商情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |
| 流动资金 | 万元 | 主要产品 | 1. |
| 固定资产（万元） | 原值：净值： | 2. |
| 占地面积 | M2 | 3. |
| 本次响应主要产品情况 | 本次响应主要产品名称 | 型 号 | 上年产销量 | 产品技术先进水平 | 曾获何级何种奖励 | 主要用户名称 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其响应资格将被取消）。 | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次采购的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |
|  |  |

附件5

**报价承诺书**

启东市王鲍镇久隆村股份经济合作社：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市王鲍镇久隆村2025年度宜居宜业和美乡村建设项目—监控设备采购及安装项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

   年 月 日

附件6

**正负偏离表**

（由响应供应商据实填写，表格不够自行添加）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的所有条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**注：**

1.如响应供应商提交的响应文件与采购文件第三部分“项目需求”中的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。未填写的内容视为完全响应本采购文件要求。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由询价小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

响应供应商全称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件7

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 400万高清枪机 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m符合IP67防尘防水设计，可靠性高具有400万像素 CMOS传感器。★主码流不低于2560×1440 25帧/秒。（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★红外夜视距离检验:开启红外补光灯,可识别距样机50m处的人体(1.7m×0.5m)轮廓（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★照度适应范围不小于140dB。（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备内置4颗混合补光灯,可同时开启4颗红外补光灯或4颗白光补光灯（投标时需提供公安部检验报告复印件，并加盖投标单位公章） | 只 | 13 |  |  |
| 2 | 400万双目枪机 | 采用不低于400万像素双1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高★可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；★开启智能行为分析功能后，设备在黑白模式下采用红外补光，当检测到目标后，可自动开启白光补光并切换到彩色模式（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★在IE浏览器下，具有双通道图像参数设置选项，可分别设置通道1、通道2的图像参数（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备双通道的水平和垂直方向均支持旋转，通道1：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°；通道2：水平旋转范围：0°～90°；垂直旋转范围：0°～30°（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★设备采用一体式支架设计（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）内置MIC支持DC12V/POE供电方式支持IP67防护等级；支持IP67防护等级 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 摄像机 | 镜头焦距：4mm内置一张电信加一张联通物联网卡，激活可享受免流量云台旋转：水平345°，垂直80°夜视能力：25米白光补光，25米红外补光支持双向对讲支持人车检测、智能补光最大支持512GB MICROSD卡存储，不支持云存储AOV模式续航12天不支持外接网口 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器，搭载高性能ATX电源存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB视频接口：2×HDMI，2×VGA网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口：16路报警输入，4路报警输出串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0扩展接口：1×eSATA★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps；最大存储码流为640Mbps；最大转发码流为640Mbps；最大回放码流为640Mbps；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持接入具有人脸检测网络摄像机，进行NVR后智能人脸识别，每秒人脸比对图片数不少于16张支持接入普通网络摄像机，通过后智能可同时对2路实时视频流进行人脸检测和人脸识别；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持对指定时间的录像或指定事件的1个或多个通道的不同时间段的录像添加标签，并自动归档，支持8192个标签，单个文件最大支持1024个标签，标签回放：支持输入标签关键字，并按通道和日期检索相应的录像文件；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）支持视图轮巡，支持单窗口轮巡、多窗口轮巡；★支持修改自定义视图名称，支持批量删除视图资源；（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章）★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（投标时需提供公安部检测报告复印件，并加盖投标单位公章） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：7200RPM；硬盘接口：SATA | 块 | 4 |  |  |
| 6 | 支架 | 加长室外枪机横臂抱柱电线杆抱箍支架。金属材质、表面烤漆、加粗加厚、牢固耐用。 | 副 | 13 |  |  |
| 7 | 立杆 | 3.5米监控立杆（含地笼基础） | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 设备箱 | 300\*200\*150  |  只 | 15 |  |  |
| 9 | 接入层交换机 | ★交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps，整机提供千兆以太网电口≥24个，提供千兆以太网光口≥4个；投标时提供官网截图并加盖投标单位公章；实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；支持静态路由RIP、RIPng、OSPF v2/v3;支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持纵向虚拟化技术，实现核心和接入层设备的控制转发平面统一管理；★内置智能管理平台，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，投标时提供官网截图并加盖投标单位公章；支持本地端口镜像和远程端口镜像；实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持STP、RSTP、MSTP；支持RRPP;支持包过滤功能;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向;支持802.1X认证；支持基于端口的认证和基于MAC的认证；支持基于802.1x动态下发QoS/ACL/VLAN支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；★端口防雷≥10KV,投标时提供官网截图并加盖投标单位公章； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 网线 | 6类（国标）无氧铜 | 箱 | 1 |  |  |
| 11 | 水晶头 | 6类 | 盒 | 1 |  |  |
| 12 | 插座 | 公牛3孔插座 | 只 | 15 |  |  |
| 13 | 防雷器 | 网络防雷器 监控摄像头网线电源二合一信号浪涌保护避雷器 | 只 | 15 |  |  |
| 14 | 光纤收发器 | 千兆光纤收发器 | 对 | 15 |  |  |
| 15 | 成品光收发器机架 | 国产优质 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 机柜 | 22U | 只 | 1 |  |  |
| 17 | PDU | 8位PDU | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 光模块 | 20KM千兆单模 | 只 | 2 |  |  |
| 19 | 光模块 | 10KM千兆单模 | 只 | 15 |  |  |
| 20 | 电视机 | 75英寸4K高清、存储内存64G、运行内存4G、含壁挂支架 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 电源线 | Rvv2\*1 | 米 | 600 |  |  |
| 22 | 监控电源 | 12V监控电源 | 只 | 15 |  |  |
| **合计** | **大写：****小写：** |

响应供应商全称（盖公章）：

日期：

附件8

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日期：

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的项目编号为\_\_\_\_\_\_的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 供应商全称（盖章）：

 日 期：

**监狱和戒毒企业证明材料**

**（格式自拟）**

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。